Pielikums Nr. 6

Žoga parametri

prev

next



3D Paneļu žogs H1,73 m, 5 mm, ZN+RAL6005/7016/8017

* Preces tips: paneļi
* Paneļa augstums: 2000 mm
* Paneļa platums: 2500 mm
* Stieples diametrs: 5 mm
* Acs izmērs: 50×200 mm
* Apstrāde, pārklājums: ZN+RAL6005

Stabs paneļu žogiem 60x40x2300mm ZN+|RAL6005/7016/8017

* Staba profils: 60×40 mm
* Staba garums: 2500 mm
* Apstrāde, pārklājums: cinkots no iekšpuses un ārpuses, min 275 g uz kvadrātmetru, vēlāk krāsoti no ārpuses RAL 6005. Katrs stabiņš ir aprīkots ar PVC cepurīti

Profesionālie divviru vārti 3×1,7m

* Vārtu rāmis: profils 40x40mm
* Pildījums: 3D panelis 5mm, acs 50x200mm
* Furnitūra: Locinox, Slēdzene LAKZ P1, pretlika SMKL, Eņģes GBMU16
* Apstrāde: karsti cinkoti vai cinkoti un krāsoti ar pulverkrāsošanas metodi
* Karsti cinkoti vai cinkoti un krāsoti. Krāsa RAL6005 (zaļš),
* Stabi: 80x80mm
* Vārtu platums: 3000 mm
* Vārtu augstums: 2000 mm

Gājēju vārti 1×1,7m

* Vārtu rāmis: profils 40 x 40mm
* Pildījums: metināts, 3D panelis 5 mm, acs 50x200mm
* Furnitūra: Locinox, Slēdzene LAKZ P1, pretlika SMKL, Eņģes GBM GBMU16
* Krāsa:  RAL 6005 (zaļš)
* Stabi: profils 60x60mm
* Vārtu platums: 1000 mm
* Vārtu augstums: 2000 mm

Tiks izskatīts arī žogu materiālu analogs piedāvājums

