|  |  |
| --- | --- |
| **1. pielikums** |  |
|  |
|  |
| **Materiālu saraksts ūdens novadsistēmai 2023.gadam** |  |
|  | **Sliežu ceļu atjaunošana posms Nerza-Zilupe km 276.500 - km 278.100**   |  |
| **Nr.** | **Materiāls** | **mērv.** | **apjoms** | **Piezīmes** |
| **1.** | **Drenāža caurule**  |  |
| 1.1. | Drenāžas caurule ar caurumiem un ģeotekstila filtru Ø 160 mm ( ruļļos pa 50 metriem ar uzmavu galā) | m | 700.00 |  |  |
| 1.2. | Caurule PVC, ārējais Ø160 mm, 3 metri garumā bez caurumiem (bez spiediena) ar paplašinātu galu | m | 12 |  |  |
| **2.** | **Plastmasas drenāžas nosēdaka DRA 400 PECOR OPTIMA vai analogs, ar iekšējo Ø400 mm, ar diviem urbtiem caurumiem, ar blīvgumiju un savienošanas veidgabalu savienošanai ar elastīgo gofrēto drenāžas cauruli ar ārējo Ø 160 mm komplektā ar dibena vāku un augšējo vāku** |  |
| 2.1. | Skataka ar urbtiem caurumiem 500 mm augstums no dibena no abām pusēm, H-2.05 m  | gab. | 8 | **2.pielikums**  |  |
| **3.** | **Plastmasas caurule SN8 (LVS EN13476-1:2018, EN13476-3:2009)** |
| 3.1. | Plastmasas caurule SN8 Ø 250 mm 6 metri garumā | m | 66 |  |