2.pielikums

**Ventilācijas sistēmu un dūmvadu tīrīšanas**

**Darbu apraksts**

* Visu sistēmu apskate.
* Automātiskās vadības regulēšana (vajadzības gadījumā).
* Gaisa filtru maiņa.
* Gaisa vadu iekšējās telpas tīrīšana ar gaisa strūklu.
* Tehnoloģisko gaisa vadu un ventilatoru elementu tīrīšana no degt spējīgiem putekļiem un nogulsnēm.
* Ventilācijas nosedzošo vārstu (tai skaitā ar elektrisko pievadu) darbības pārbaude.
* Ugunsdrošības vārstu pārbaude – vai nav aizvērušies.
* Ūdens (siltumnesēja) sajaukšanas mezgla komponentu pārbaude – trejgaitas vārsti, cirkulācijas sūkņi, temperatūras devēji, pret aizsalšanas aizsardzība.
* Gaisvadu izolācijas pārbaude un nepieciešamības gadījumā labošana.
* Restīšu, difuzoru un citu komponentu tīrīšana.
* Virspusēja gaisa plūsmas pārbaude ar anemometru, lai noteiktu, vai sistēmā nav kāds apslēpts bojājums (piemēram aizkritis ugunsdrošības vārsts).