Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Kontakttīkla detaļu piegāde posmam Skrīveri-Muldakmens no 72.756 km līdz 78.203 km”

2.pielikums

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2022.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta nosaukums)

vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

informē, ka var piegādāt preci, atbilstoši uzaicinājumā un specifikācijā noradītajiem kritērijiem, par cenu (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | Strāvvadošas regulējamās stīgas BZ16 ar spailēm C287 un E728, Lwire=2000mm (garumā iekļauts cilpes garums 2x300) vai analogs | kompl. | 100 |
| 2 | Spaile С-552 (8WL4622-4A) vai analogs | gab. | 100 |
| 3 | Regulējamās stīgas fiksatora regulēšanai ar spailēm EV 06, L=2000mm (garumā iekļauts no vienas puses regulēšanas cilpes garums 400mm ar 3.-4.gab. DIN741-6 troses fiksatoriem) vai analogs UKS 09862-13 L=1600 (Lzag.=2000) | kompl. | 20 |
| 4 | Stiprinājuma statņi А-040 (8WL2118-2) vai analogs | gab. | 5 |
| 5 | Papildfiksatori F-155 (8WL3501-1D) ar spaili С-578 (8WL4517-1K) vai analogs | gab. | 10 |
| 6 | Fiksējošā spaile С-578 (8WL4517-1K) vai analogs | gab. | 10 |
| 7 | Kontaktvada savienotājspaile С-040 (8WL1240-0) vai analogs | gab. | 4 |
| 8 | Nesošās troses savienotājspaile S-463 (8WL1192-0) vai analogs | gab. | 4 |
| 9 | Konsoles izolators К-189 (8WL3078-5B) vai analogs | gab. | 2 |
| 10 | Konsoles izolators К-197 (8WL3078-5A) vai analogs | gab. | 2 |
| 11 | Kompensētājierīces rullītis (8WL5078-0A) | gab. | 1 |
| 12 | Kontaktvada kompensētājierīces trose SV08A 5.60m (8WL7090-0) vai analogs | m | 5.6 |
| 13 | Nesošās troses kompensētājierīces trose SV08В 6.30m (8WL7090-0) vai analogs | m | 6.3 |
| 14 | Kontaktvada barojošā spaile С-256 (8WL4580-2) vai analogs | gab. | 10 |
| 15 | Nesošās troses barojošā spaile С-255 (8WL4578-2) vai analogs | gab. | 10 |
| 16 | Kontaktvada vidusenkurojuma spaile С567 (8WL4647-2) kopā ar С061 (8WL1554-0) vai analogs | kompl. | 4 |
| 17 | Nesošās troses vidusenkurojuma spaile С214 (8WL4505-6) vai analogs | gab. | 4 |
| 18 | Elastīgā trose СV15 (8WL7033-0) vai analogs | m | 40 |
| 19 | Stūmēja fiksatora spaile А208 (8WL3508-5) vai analogs | gab. | 4 |

un

1. piedāvā precei garantijas termiņu \_\_\_\_gadi *(nosacījums: ne mazāk kā 2(divi) gadi)* no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas brīža;
2. piedāvā preces piegādi pilnā apjomā \_\_\_\_ kalendāro dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

Pielikumā:

1. preces tehniskās dokumentācijas kopijas;

Pretendenta bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Pretendenta kontāktinformācija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

tālruņa numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) (paraksts)