Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpilde 2023.-2024.gadā”

2.pielikums

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VAS “Latvijas dzelzceļš”,

Elektrotehniskā pārvalde,

ep@ldz.lv

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**“****Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un** **ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpilde 2023.-2024.gadā”**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta nosaukums)

vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

informē, ka var piegādāt preci un veikt pakalpojumu, atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noradītajiem kritērijiem, par cenu (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):

1. Ugunsdzēsības aparāti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu tips | Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN/gab. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Pulvera ugunsdzēsības aparāti** | | |  |  |
|  | PA-1 | 8A-34B | 1 gab. |  |
|  | PA-2 | 13A-89B | 1 gab. |  |
|  | PA-4 | 21A-183B | 1 gab. |  |
|  | PA-6 | 43A-233B | 1 gab. |  |
|  | PA-6 | 55A-233B | 1 gab. |  |
|  | PA-9 | 55A-233B | 1 gab. |  |
| 1. **Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti** | | |  |  |
|  | OA-2 | 34B | 1 gab. |  |
|  | OA-5 | 89B | 1 gab. |  |
|  | OA-10 | 144B | 1 gab. |  |
|  | OA-20 | 233B | 1 gab. |  |
| **Kopā:** | | | |  |

1. Ugunsdzēsības aparāta piederumi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Komplektējošās detaļas nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN/gab. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Palaišanas mehānisms (PA1-PA9) | 1 gab. |  |
|  | Palaišanas mehānisms (OA 2-OA 5) | 1 gab. |  |
|  | Palaišanas mehānisms (OA 10-OA 20) | 1 gab. |  |
|  | Sprosttapa | 1 gab. |  |
|  | Plomba | 1 gab. |  |
|  | Blīve | 1 gab. |  |
|  | Šļūtene | 1 gab. |  |
|  | Manometrs | 1 gab. |  |
|  | OA/PA aparāta turētājs | 1 gab. |  |
| **Kopā:** | | |  |

1. Ugunsdzēsības aparāta tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpilde

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu tips | Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja | Mērvienība | Ugunsdzēsības aparāta \* | | | | | |
| tehniskā apkope | atvēršana un labošana (ugunsdzēsības vielas (pulvera) pārbaude vai nomaiņa) | korpusa atestācija (hidrauliskā pārbaude) | remonts | uzpilde | utilizācija |
| Cena, EUR bez PVN/gab. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Pulvera ugunsdzēsības aparāti** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | PA-1 | 8A-34B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | PA-2 | 13A-89B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | PA-4 | 21A-183B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | PA-6 | 43A-233B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | PA-6 | 55A-233B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | PA-9 | 55A-233B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | OA-2 | 34B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | OA-3 | 55B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | OA-5 | 89B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | OA-10 | 144B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
|  | OA-20 | 233B | 1 gab. |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | | |  |  |  |  |  |  |

*\* pakalpojuma apjoms:*

1. Tehniskā apkope - Tehniskā apkope saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 267., 272., 273., 274., 275. punktu un ugunsdzēsības aparāta ražotāja prasībām (parasti ikgadējā) ar attiecīgas uzlīmes uz aparāta korpusa izdarīšanu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 278., 279.punktā noteikto.

2. Atvēršana un labošana (ugunsdzēsības vielas (pulvera) pārbaude vai nomaiņa) –Ugunsdzēsības vielas (pulvera) pārbaude vai nomaiņa saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 272., 275. punktu un ugunsdzēsības aparāta ražotāja prasībām (parasti reizi piecos gados) ar attiecīgas uzlīmes zem aparāta palaišanas mehānismam izvietošanas.

3. Korpusa atestācija (hidrauliskā pārbaude) - Ugunsdzēsības aparāta korpusa atestācija (hidrauliskā pārbaude) saskaņā ar MK 07.06.2016. noteikumu Nr.348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” un ugunsdzēsības aparāta ražotāja prasībām (parasti reizi piecos gados).

4. Remonts - Ugunsdzēsības aparāta remonts bez tehniskās apkopes veikšanas.

5. Uzpilde - Ugunsdzēsības aparāta uzpildes ar ugunsdzēsības vielu pēc aparāta nolietojuma bez tehniskās apkopes veikšanas

6. Utilizācija - Ugunsdzēsības aparāta utilizācija, ja aparāts nav derīgs lietošanai un kuram nevar veikt apkopi vai remontu, sastādot aparāta defektu aktu

un

apliecina, ka tirgus izpētes priekšmeta veikšanai ir spēkā esošās nepieciešamas atļaujas.

Pretendenta bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Pretendenta kontāktinformācija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

tālruņa numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) (paraksts)