Pielikums Nr.2

Žoga parametri

prev

next



3D Paneļu žogs H1,73m, 5 mm, ZN+RAL6005/7016/8017

* Preces tips: paneļi
* Paneļa augstums: 1700 mm
* Paneļa platums: 2500 mm
* Stieples diametrs: 5 mm
* Acs izmērs: 50×200 mm
* Apstrāde, pārklājums: ZN+RAL6005

Stabs paneļu žogiem 60x40x2300mm ZN+|RAL6005/7016/8017

* Staba diametrs: 60×40 mm
* Staba garums: 2500 mm
* Apstrāde, pārklājums: cinkots no iekšpuses un ārpuses, min 275g uz kvadrātmetru
* Stabiņi cinkoti, vēlāk krāsoti, RAL 6005. Katrs stabiņš ir aprīkots ar PVC cepurīti.

Profesionālie divviru vārti 3×1,7m

* Vārtu rāmis: 40x40mm
* Pildījums: SIA “Žogu Fabrika” ražotais 3D panelis 4mm, acs 50x200mm
* Furnitūra: Locinox, Slēdzene LAKZ P1, pretlika SMKL, Eņģes GBMU16
* Apstrāde: karsti cinkoti vai cinkoti un krāsoti ar pulverkrāsošanas metodi
* Karsti cinkoti vai cinkoti un krāsoti. Krāsas RAL6005 (zaļš), RAL 7016 (antracīts) vai RAL8017 (brūns).
* Vārtus ir iespējams pasūtīt jebkurā krāsā pēc RAL paletes.
* Stabiņi: 80x80mm
* Vārtu platums: 3000 mm
* Vārtu augstums: 1700 mm

Gājēju vārti 1×1,7m

* Vārtu rāmis: 40 x 40mm
* Pildījums: **metināts**, 3D panelis 4 mm, acs 50x200mm
* Furnitūra: Locinox, Slēdzene LAKZ P1, pretlika SMKL, Eņģes GBM GBMU16
* Krāsa:  RAL 6005 (zaļš)
* Stabiņi 60x60mm
* Vārtu platums: 1000 mm
* Vārtu augstums: 1700 mm

Tiks izskatīts arī žoga materiālu analogs piedāvājums.