**Flotatoru attīrīšanas iekārtas**

**Darba režīms: diennakts**

Adrese: Prohorova ielā 10, Jelgavā (ēka Biešu ielā 32, Jelgava)

Flotatoru attīrīšanas iekārtu apkalpošanas darbi sastāv no servisa, ekspluatācijas un remonta darbiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Procesa nosaukums | Periodiskums pēc instrukcijas |
|  | 1. **Servisa darbi** *tiek izpildīti darba dienās no plkst.7:30-16:30.* Nodrošināt ārējo kanalizācijas tīklu un iekārtu, uzturēšanu un vienmērīgu nepārtrauktu darbību.Avārijas izsaukuma gadījumā brigāde avārijas novēršanai ierodas Objektā ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) minūšu laikā pēc avārijas izsaukuma saņemšanas. |  |
| 1.1 | Attīrīšanas iekārtas (flotatoru) mazgāšana ar augstspiediena iekārtu (1 gab.) | ne retāk, ka 1 reizi mēnesī |
| 1.2 | Dzelzs sulfāta vielu sagatavošana un padeves regulēšana | ne retāk, ka 1 reizi nedēļā |
| 1.3 | Smilšu uztvērēja tīrīšana | 1 reizi ceturksnī |
| 1.4. | Naftas uztvērēju un kanalizācijas aku attīrīšana, piesārņoto atkritumu savākšana, nodošana utilizācijai | ne retāk, ka 2 reizes nedēļā |
| 1.5. | Notekūdens kvalitātes pārbaude kontrolakās | ne retāk, ka 2 reizes diennaktī |
| 1.6. | Analīžu nodošana laboratorijā | 1 reizi ceturksnī |
| 1.7. | Reaģentu iegāde | ne retāk, ka 1 reizi ceturksnī |
|  | **2. Ekspluatācijas darbi** |  |
| 2.1 | 2.1.1.Uzpildīt flotatora tilpumus ar notekūdeņu, ieslēdzot pārsūknēšanas iekārtu  2.1.2.Vizuāli pārbaudīt tilpumu uzpildīšanu  2.1.3.Sagatavot dzelzs sulfāta šķidrumu  2.1.4.Uzpildīt dozēšanas tvertni ar sagatavotu dzelzs sulfāta  2.1.5. Sūkņu stacijas sūkņu (2 gab.) darbības pārbaude  2.1.6.Pēc tilpumu iztukšošanas, procedūras Nr.2.1.1-2.1.4 jāatkārto, pretēja gadījumā (sevišķi lietus laikā) notiek remonta cehu apskates grāvju noplūde ar piesārņoto ūdeni, ka arī iespējama piesārņota ūdens iekļūšana uz SIA “Jelgavas ūdens” tīkliem. SIA “Jelgavas ūdens” periodiski kontrolē notekūdeņu kvalitāti pēc attīrīšanas iekārtām. | ne retāk, ka 2 reizes diennaktī |
| 2.2. | Sūkņu, kompresoru darbības pārbaude, ūdens līmeņa kontrole savienojumu mezglu vizuālā pārbaude, eļļas vai šķidruma pārbaude | ne retāk, ka 4 reizēs diennaktī |
|  | **3. Remonta darbi** | Pēc nepieciešamības |