Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Dzīvžogu šķēru iegāde”

2.pielikums

**Akumulatora dzīvžogu šķēru**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Prasības |
| **I Agregāta tehniskās prasības:** | | |
| 1.1. | Agregāta nosaukums | Akumulatora dzīvžogu šķēres |
| 1.2. | Plānotais iegādes daudzums | 1 gab. |
| 1.3. | Vēlamā marka | STIHL vai Husqvarna |
| 1.4. | Stāvoklis | Jauns |
| 1.5. | Asmeņa garums cm | 60 |
| 1.6. | Asmens abpusējs ar trim-cut nažiem | Obligāts |
| 1.7. | Svars bez akumulatora,kg | Ne vairāk kā 3.6 |
| 1.8. | Skaņas garantētais līmenis (LWA), dB(A) | Ne vairāk kā 94 |
| 1.9. | Griešanas ātrums ne mazāk kā griez/min | 4000 |
| 1.10. | **Akumulatora tips** | Litija jonu |
| 1.11. | Akumulatora kapacitāte Ah | 2,6 |
| 1.12. | Akumulatora uzlādes daudzums ( reizes) | 1500 |
| 1.13. | Akumulatora uzlādes līmeņa indikators | Obligāti |
| 1.14. | Akumulatora āra lietošanas darba apstākļi | Obligāti |
|  |  |  |
| **II Citas prasības:** | | |
| 2.1. | Līguma izpilde ( piegāde) | Līdz 22.05.2023. |
| 2.2. | Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 2.3 | Preces piegāde | Rīga |