*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 16.septembra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„****Elektropārvades 0.23 - 0.4kV modernizācija”**

 (turpmāk – sarunu procedūra)

**Grozījumi Nr.1**

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 *„1.4.1. piedāvājumu sarunu procedūrai* ***iesniedz līdz 2019.gada 26.septembrim plkst.09.30****, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;”.*

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

 *„1.4.2. piedāvājumu sarunu procedūrai* ***atver 2019.gada 26.septembrī plkst.10.00****, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 339.kabinetā;”.*

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 *„1.6.1. piedāvājumu iesniedz* *aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Elektropārvades 0.23 - 0.4kV modernizācija”.* ***Neatvērt līdz 2019.gada 26. septembrim, plkst. 10.00****” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;”.*

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 2.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 *„2.4.1. izpildes periods: 6 (seši) mēneši no līguma abpusēja parakstīšanas brīža;”.*

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 3.pielikuma *„*Tehniskais uzdevums” *„*Čiekurkalna parka L-1-2 gaisvadu līnijas modernizācijai” 3.5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

*„3.5.4. Apgaismojuma ierīcēs jāpielieto LED lampas ar spektra temperatūru ne zemāku par 4000 oK un ne augstāku par 5000 oK, vidējo kalpošanas laiku ne mazāku par 50000 stundām un garantijas laiku ne mazāku par 4 gadiem. Apgaismošanas ierīču aizsardzības klasei jābūt ne mazākai par IP-65. Palaišanas iekārtām jābūt iemontētām gaismekļa korpusā. Ieejas spriegumam jābūt diapazonā* ***190-264 V****. Triecienizturības klasei jābūt ne mazākai par* ***IK8****. Gaismekļa darba pieļaujamai temperatūrai jābūt robežās -35 oC - +40 oC. Gaismekļa korpusa materiālam jābūt no alumīnija. Gaismekļa stiprinājumam jābūt ar iespēju regulēt slīpuma leņķi. Gaismekļiem jāparedz  aizsardzība no putekļiem (dabīgā gaismekļa mazgāšana);”.*

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 5.pielikuma „Līguma projekts” 3.1.punktu šādā redakcijā:

 *„3.1. Izpildīto darbu nodošanas termiņš ir 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma abpusēja parakstīšanas brīža.”.*