### Sarunu procedūra ar publikāciju

*“Apkures veida maiņa un katlumājas rekonstrukcija Depo ielā 17A, Ventspilī” nolikuma grozījumi Nr.1*

 *(apstiprināts ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas 2022.gada 29.aprīļa 2.sēdes protokolu)*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**“Apkures veida maiņa un katlumājas rekonstrukcija Depo ielā 17A, Ventspilī”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/94-SPA)**

Nolikuma grozījumi Nr.1

Rīgā, 2022

1. *Izteikt nolikuma 1.4.1.punktu šādā redakcijā:*

“1.4.1. piedāvājumu sarunu procedūrā **iesniedz** **līdz 2022.gada 11.maijam plkst. 09.30**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.”

1. *Izteikt nolikuma 1.4.2.punktu šādā redakcijā:*

“1.4.2. piedāvājumu sarunu procedūrā **atver 2022.gada 11.maijā,** **plkst. 10.00**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā.”

1. *Izteikt nolikuma 1.6.1.punktu šādā redakcijā:*

“1.6.1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Apkures veida maiņa un katlumājas rekonstrukcija Depo ielā 17A, Ventspilī”. Neatvērt līdz 2022.gada 11.maijam, plkst. 10.00” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.”

1. *Izteikt nolikuma 1.pielikuma 4.7.punktu šādā redakcijā:*

“4.7. pretendentam darbu izpildei jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēti un pieredzējuši būvspeciālisti, tai skaitā, **būvdarbu vadītājs** ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā šādā jomā/sfērā: “Ēku būvdarbu vadīšana” vai “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana”. Būvdarbu vadītājam jābūt sekmīga būvdarbu vadītāja pieredze pēdējo 3 gadu laikā objektos, kur kopējā būvdarbu vērtība ir vismaz 100 000 EUR. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.”

1. *Izteikt nolikuma 3.pielikuma Tāme 2.1. un 2.2.pozīcijas šādā redakcijā:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiālu un iekārtu nosaukums, tehniskais raksturojums | Mērv. | Daudz. |  Izm. uz vienu vienību EUR |   | Izmaksas kopā EUR |   | Kopā, EUR | Piezīmes  |
| D/alga | Materiāli | Mehān. | D/alga | Materiāli | Mehān. |
| 2.1 | Granulu katls Q= 250 - 300 kW ar granulu tvertni līdz 2000 l | kompl. | 1 |   |   |   |   |   |   |   | Pozīcijās 2.1. un 2.2. norādīto Granulu katlu kopējā jauda jāsastāda 500 kW (+/- 5%). Tāmē norādītais apjoms ir noteicošais pret Darba uzdevumā (2.pielikums) norādīto. |
| 2.2 | Granulu katls Q= 200 - 250 kW ar granulu tvertni līdz 2000 l | kompl. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |