*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 10.jūlija*

*sēdes protokolu Nr.10*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Atklātā konkursa**

**„****Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.**

**LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04)**

**Grozījumi Nr.3**

1. Nolikuma 5.pielikuma 7.sējuma „Tehniskās drošības sistēmas” 3.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.3. Minimālās servera prasības

* Centrālais procesors ar veiktspēju Passmark Test CPU Mark vismaz 7800;
* Operatīva atmiņa vismaz 8Gb;
* ATX main board paredzēta 24x7 darbībai;
* RAID 0, 1, 5, 6, 10 atbalsts;
* SSD 120 GB SATA3 24x7;
* HDD 4TB WD Purple Sata3 64 M 24x7x3, vai līdzvērtīgs;
* Kārsta pārnešana (hot swap) 5 diskiem.

Izvietojums korpusa priekšā;

* Redundant PSU 650 Wt;
* Win10 64 bit.”
1. Nolikuma 5.pielikuma 7.sējuma „Tehniskās drošības sistēmas” 3.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.4. Minimālās prasības klienta datoram

* Video 1Gb RAM (2x HDMI or DVI out), Passmark Perfomance Test G3D MarkCPU vismaz 1400;
* Centrālais procesors ar veiktspēju Passmark Test CPU Mark vismaz 6700;
* Operatīva atmiņa vismaz 4Gb;
* Windows 10.”