*APSTIPRINĀTS*

*ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas*

*2023.gada 10.marta 4.sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “Jelgavas stacijas ēkas remonts Stacijas ielā 1, Jelgavā”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/21-SPA)**

(turpmāk – iepirkums)

**Grozījumi Nr.2**

Iepirkuma nolikuma dokumentos tiek veikti šādi grozījumi:

1. iepirkuma nolikuma 1.5.1.punktā aizstāt datumu “15.marta” ar “27.marta”;
2. iepirkuma nolikuma 1.5.2.punktā aizstāt datumu “15.martā” ar “27.martā”;
3. iepirkuma nolikuma 1.6.1.punktā aizstāt datumu “15.martam” ar “27.martam”.
4. Nolikuma 2.pielikumu “Darba uzdevums” izteikt šādā redakcijā:
5. **Ievads**

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz vai Pasūtītājs) Stacijas ielā 1, Jelgavā (būves kad. apzīmējums 09000060369001) pieder dzelzceļa stacijas ēka. Ēkas ekspluatācijas laikā notiek fasādes apmetuma plaisāšana un drupšana, kā arī ir bojājas fasādes krāsojums. Sasalšanas ciklu rezultātā stipri bojātas ieejas kāpnes ēka un uzbrauktuves, līdz ar to veidojas bīstamas situācijas, kas apdraud ēkas apmeklētāju drošu pārvietošanos.

1. **Mērķis**
   1. . Novērst ēkas fasādes un ieeju kāpņu un uzbrauktuvju tālāko bojāšanos.

2.2. Atjaunot ēkas fasādes un visu lieveņu, t.sk. uzbrauktuves tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu.

1. **Darba uzdevums**

Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt sekojošus būvdarbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Būvniecības ieceres dokumentācijas – paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana | objekts | 1 |
| 2 | Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija | objekts | 1 |
| 3 | Sastatņu montāža, demontāža | komplekts | 1 |
| 4 | Attīrīt bojāto fasādes un cokola apmetumu, t.sk. demontēt metāla stūra apmali, atjaunot stūri ar PVC apmali (vai analogs) un sienu apmest ar cementa bāzes mūrjavu ārdarbiem | m2 | 270 |
| 5 | Fasādes (cokola, aiļu, karnīžu) sagatavošana un krāsošana ar silikāta krāsu, t.sk. gruntēšana (darba pilns cikls) | m2 | 3480 |
| 6 | Karnīzes skārda apdares atjaunošana | m | 38 |
| 7 | Atjaunot lāseņi 2 stāva līmenī (attīrīt no vecās krāsas, gruntēt, krāsot vai nomainīt) | m | 230 |
| 8 | Ieeja stikla vitrīnas, t.sk. durvis, nomaiņa (3,6 m x3,1m), aiļu apstrāde | gb | 2 |
| 9 | Lieveņa (18x5 m) ar uzbrauktuvēm konstrukciju atjaunošana un pakāpienu remonts | gb | 1 |
| 10 | Lieveņu 3x5m; 6x1,5m; 3x5m;2x2m) konstrukciju atjaunošana un pakāpienu remonts | gb | 4 |
| 11 | Lieveņu seguma (bruģis) remonts | m2 | 90 |
| 12 | Lieveņu kāpņu sienu apmetuma remonts, kāpņu betona margu (balustrāde) nosegplātnes attīrīšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 155 |
| 13 | Atkritumu izvešana (konteineri) | m3 | 60 |

Darbu likumīgai realizācijai jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāiesniedz Jelgavas pilsētas Būvvaldē un BIS atļaujas saņemšanai Būvniecības ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts (informācija par fasādes krāsu risinājumu (krāsu pase); darbu organizēšanas shēma u.t.t.). Nav plānots mainīt fasādes krāsu toņus. Visi būvdarbu veidi izpildāmi, ievērojot pilnu darba ciklu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas, tas ir, veicot durvju nomaiņu, tiek apstrādātas arī gan iekšējās, gan ārējās ailes.

Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek kompleksi risināti un netiek dalīti.

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem normatīvo aktu prasībām.

Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

1. **Rezultāts**

4.1. Izstrādāts un saskaņots ēkas fasādes, t.sk lieveņu remonta Tehniskā dokumentācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 ”Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumi Nr.238, Ugunsdrošības noteikumi; LBN 201-15, Latvijas būvnormatīvs „Būvju ugunsdrošība”; LBN 200-21, Latvijas būvnormatīvs „Būvju vispārīgā prasība”; LVS CEN/TS 54-14, Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa., un citiem LR normatīvajiem aktiem un veikts jumta remonts saskaņā ar izstrādātajiem dokumentiem. Visām remontējamām un pagaidu konstrukcijām jāatbilst 2021.gada Latvijas standarta LVS-282 „Dzelzceļa būvju tuvināšanas un ritošā sastāva gabarīti” prasībām.

4.2. Tehniskā dokumentācija sniedz pilnīgu priekšstatu par būvniecības risinājumiem.

4.3. Novērsta ēkas fasādes un lieveņu un uzbrauktuves bojāšanās un atjaunota to tehniskais stāvoklis.

4.4. Likvidētas bīstamas situācijas, kas apdraudētu apmeklētāju drošu pārvietošanos, līdz ar to nodrošināta ēkas atbilstība Būvniecības likuma 9. panta noteiktajām būtiskajām prasībām – nepastāv tādi riski un apdraudējumi, kas liegtu ēkas turpmāku ekspluatāciju.

1. **Laiks un resursi**

Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.

Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.

Darbu izpildes termiņš: No līguma parakstīšanas dienas tehniskās dokumentācijas izstrādei 45 dienas un tad 45 dienas fasādes un lieveņu remontam.

Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi.

Pielikumā:

1. Būves kadastrālā uzmērīšanas lietas kopija -1 eks.
2. Zemesgrāmatas apliecības kopija – 1 eks.