Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Mulčers darbam traktora aizmugurē”

pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Mulčers darbam traktora aizmugurē**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Prasības  |
| **I Agregāta tehniskās prasības:** |
| 1.1. | Agregāta nosaukums | Mulčers |
| 1.2. | Plānotais iegādes daudzums  | 1 gab. |
| 1.3. | Stāvoklis | Jauns |
| 1.4. | Uzkare  | Trīspunktu, traktora aizmugurē, ar amortizatoru darbam un transportam |
| 1.5. | Traktora jauda  | 30 ZS |
| 1.6. | Darba platums (mm) |  Ne mazāk kā 1300-1400 |
| 1.7. | Darbs zona | Traktora aizmugurē un sānos |
| 1.8. | Mulčera bīdīšana uz sāniem | Hidrauliskā, ne mazāk par 900mm |
| 1.10. | Mulčētājs paredzēts augstas zāles un krūmāju zaru pļaušanai- mulčēšanai | Krūmāju zaru biezums, ko var mulčēt - ne mazāk kā 20 mm |
| 1.12. | Svars, kg | 320 – 370kg |
| 1.13. | Rāmja materiāls  | Metāls, biezums ne mazāk, kā 4 mm |
| 1.14. | Āmurīši (gab.) | 22 līdz 24 |
| 1.16. | Reduktors ar brīvgaitu, piedziņa | 540 apgr./min |
| 1.17. | Rotors  | Diametrs ne mazāk kā 100 mm, ar āmurīšiem, kas izvietoti uz dubultās spirāles piedziņas vārpstas, materiāla biezums ne mazāk kā 4mm, ar āmuriņu turētājiem. |
| 1.19. | Rotora piedziņa siksnas (gab.) | Ne mazāk kā 3 |
| 1.20. | Pievads  | Kardāns komplektā |
| 1.21. | Regulējams pievelšanas/atbalsta rullis mulčera darba augstuma regulēšanai | Obligāti |
| 1.23. | Aizsargi  | Metāla plāksnes |
| 1.24. | Transportēšanas bloķētājs  | Obligāti |
| 1.25. | Papildus rezervju skrūvju un āmurīšu pilns komplekts | Obligāti |
|  |  |  |
| **II Citas prasības:** |
| 2.1. | Līguma izpilde ( piegāde) | Līdz 30.06.2024. |
| 2.2. | Garantijas termiņš  | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 2.3 | Preces piegādes vieta  | Jelgava |
| 2.4. | Lietošanas tehniskā instrukcija valsts valodā | Obligāti |