APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2022.gada 15.novembra 7.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**atkārtoti izsludinātajā**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “Iekštelpu esošo apgaismes ierīču nomaiņa”**

**(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/166-SPAV)**

**(turpmāk – iepirkums)**

**Skaidrojums Nr.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 14.11.2022. | 15.11.2022. |
| Vai pretendents drīkst gaismekli poz. tāmē (Led dienasgaismas caurule 120 cm, spuldze 40 W, 3200 K, 4800 LM) paredzēt ar 3000K vai 4000K krāsu temperatūru, kas ir ES standarts? | Pretendents Darba uzdevuma (nolikuma 1.pielikums) pielikumā “Objektu saraksts” un Tāmēs (nolikuma 2.pielikums) noteiktajām pozīcijām “*Led dienasgaismas caurule 120 cm, spuldze 40 W,  3200 K, 4800 LM*” **drīkst piedāvāt apgaismes ierīces ar 3000K vai 4000K krāsu temperatūru un kuras atbilst ES standartu prasībām**, norādot informāciju par piedāvāto apgaismes ierīci Tehniskajā piedāvājumā – Tāmē saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.3.4.punktu. |
| Kāda IP aizsardzība ir jāparedz gaismeklim poz. tāmē (Led dienasgaismas caurule 120 cm, spuldze 40 W, 3200 K, 4800 LM)? | Darba uzdevuma (nolikuma 1.pielikums) pielikumā “Objektu saraksts” un Tāmēs (nolikuma 2.pielikums) noteiktajām pozīcijām “*Led dienasgaismas caurule 120 cm, spuldze 40 W, 3200 K, 4800 LM*” **apgaismes ierīcēm ir jāatbilst IP65 aizsardzības klasei**. |