*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 1.augusta*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„3SL-2m, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 29.07.2019. | 01.08.2019. |
| **1.** | Lūdzam precizēt sarunas procedūras "3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām" tehniskās specifikācijas pozīciju Nr.70.Detaļu nosaukums sakrīt ar pozīcijas Nr.33 nosaukumu, bet atšķiras rasējuma Nr.Pozīcijai Nr.33 norādīts Nr. ЦАКТ.421455.004.Rūpnīcas nosaukums šim Nr. - "Узел контроллера крана машиниста УККМ-А".Pozīcijai Nr.70 norādīts Nr. ЦАКТ.421453.004-07.Rūpnīcas nosaukums šim Nr. - "Контроллер крана машиниста ККМ-ЦГМ/А".Lūdzam apstiprināt informāciju, ka rasējuma Nr. un nosaukumi pozīcijām Nr.70 un Nr.33 sakrīt, vai precizēt pozīcijai Nr.70 rasējuma Nr. un nosaukumu. | Pozīcijās Nr.33 un Nr.70 ir atšķirīgas detaļas.Pozīcijā Nr.33 ЦАКТ.421455.004 ir elektroniskā plate, kas montējas mašīnista krāna kontrolierī MKK.Pozīcijā Nr.70 ЦАКТ.421453.004-07 ir mašīnista krāna kontrolieris komplektācijā.Specifikācijā norādītie numuri pilnībā atbilst izgatavotājrūpnīcas dokumentācijai. |
| **2.**  | Lūdzam precizēt sarunas procedūras "3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām" tehniskās specifikācijas pozīcijas Nr.16, 22, 92 un 94 – kādam ātrumam tiek paredzēti vadības bloki БУ-3ПА un БУ-3ПВ:Ja mēs pareizi saprotam, šobrīd tehniskajā specifikācijā norādīti šādi izstrādājumi:Pozīcija Nr.16 Vadības bloks БУ-3ПВ, ЦАКТ.468332.013 (ātrums 150 km/st); Pozīcija Nr.22 Vadības bloks БУ-3ПА/6, ЦАКТ.468332.012-06 (ātrums 100 km/st); Pozīcija Nr.92 Vadības bloks БУ-3ПВ, ЦАКТ.468332.013 (ātrums 150 km/st); Pozīcija Nr.94 Vadības bloks БУ-3ПА/7, ЦАКТ.468332.012-07 (ātrums 150 km/st). Pieņemam, ka pozīcijām Nr.94 un Nr.22 ir jāsakrīt, jo tās sakrīt ar pozīcijām Nr.16 un Nr.92. Lūdzam pārbaudīt un pēc nepieciešamības precizēt specifikāciju visām šīm pozīcijām. | Pozīcijas Nr.16, 92 un 94 ir norādītas pareizi.Pozīcijas Nr.19 un 92 sakrīt.Pozīcijas Nr.22 un 94 var atšķirties. |
| **3.** | Lūdzam precizēt sarunas procedūras "3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām" tehniskās specifikācijas pozīciju Nr. 91 – vai mēs drīkstam piedāvāt analogu? Nosaukums – barošanas ierīces SL-350/PT, daudzums – 83 gab.SL-350/PT litija baterijas vietā, kas norādīta specifikācijas pozīcijā Nr.91, varam piedāvāt tās analogu: LS 14250PF tipa litija baterijas "SAFT" firmas ražojuma ar trim kājiņām lodēšanai (2 kājiņas paredzētas "+"). | Piedāvātais litija baterijas SL-350/PT analogs nav atbilstošs prasītajam, jo nepieciešams lai mīnuss “-“ pols būtu ar divām kājiņām, bet pluss “+” pols ar vienu kājiņu.Piedāvātais variants ir pretējs. |