*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 20.septembra*

*sēdes protokolu Nr.22*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Atklātā konkursa**

**„****Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.**

**LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04)**

**SKAIDROJUMS Nr.13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | 17.09.2019. | 20.09.2019. |
| **1.** | Pasūtītāja prasību 3.sējuma “Uzkalna vadības sistēma” punkta 5.9.3. “Ātruma mērierīces” g) apakšpunktā minēts “Jābūt iespējai ar to veikt ātruma mērījumus no 0 līdz 16 m/s, pieļaujot mērījumu kļūdu ±1% apmērā”.  Ņemot vērā Pasūtītāja prasību grozījumus Nolikuma 5. pielikuma 3.sējuma 5.7.2.punktā, kurā minēts, ka „Bremzei jābūt izstrādātai darbam ar vagonu ātrumu, lai nodrošinātu 5.1.3. un 5.1.4 punktu prasības”, lūdzam apstiprināt, ka Pretendents var piedāvāt tādas ātruma mērīšanas iekārtas, kas nodrošina punktu 5.1.3. un 5.1.4. izpildi, tas ir, tehniskās specifikācijas punkta 5.9.3. g) apakšpunkta prasību (angliski –„up to”; latviski –„līdz”), kas neaizliedz izmantot radaru ar spēju veikt ātruma mērījumus mazākus par 16m/s (piem. no 0 līdz 10m/s) pieļaujot mērījumu kļūdu ±1% apmērā. | Pasūtītāja prasību 3.sējuma 5.9.3.punkta “Speed measuring devices” g) apakšpunktā ir noteikts “It shall allow the measuring of speeds **from 0 to 16 m/s**, with a measuring error of ±1%”.  Pretendentam ir jānodrošina Pasūtītāja prasību 3.sējuma 5.9.3.punkta prasību izpilde. |
| **2.** | Pasūtītāja prasību 5.sējuma “Elektroapgāde” punktā 13.2. “Tehniskās prasības attiecībā uz ietaisēm un ierīcēm TA-01” minēts, Elegāzes jaudas slēdži - nominālais īsslēguma strāvas atslēgšanu skaits (Number of short-circuit breaking operations) n ≥ 20; mehānisko komutāciju skaits (Number of mechanical operating cycles) n ≥ 2000.  Lūdzam apstiprināt, ka ir pieļaujamas atkāpes, pie nosacījuma, ja aprēķinos faktiskās tīkla īsslēguma strāvas varētu izrādīties mazākas. | Pretendentam ir jānodrošina Pasūtītāja prasību 5.sējuma 13.2.punkta prasību izpilde bez atkāpēm un nosacījumiem. |
| **3.** | Lūdzam norādīt Daugavpils šķirošanas parka zonu, kurā ir jānodrošina dzirdamība, veicot Pasūtītāja prasību 4.sējuma “Telekomunikācijas” punktā 2.6. minēto divpusējo parka skaļruņu sakaru (skaļsakaru) sistēmas izbūvi. | Dzirdamību jānodrošina sliežu ceļu zonā, projekta un sliežu ceļu projekta robežās, saskaņā ar Pasūtītāja prasību 2.sējuma Pielikumu Nr.1 “Ceļu plāns”. |