*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 8.jūnija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Kontakttīkla alumīnija konsoļu, polimēru kronšteinu un stiprināšanas elementu piegāde”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 07.06.2021. | 08.06.2021. |
| **1.** | Vai konsoļu polimēru izolatori ir paredzēti 25 kV spriegumam? | Jā, konsoles projektēšanas un izgatavošanas laikā jāparedz 25kV maiņstrāvas izolatorus. |
| **2.** | Vai sekojošajām konsolēm ir paredzēti divas nesošie vadi? | Jāparedz spailes diviem nesošiem vadiem (trosēm) uz balsta Nr.71, Nr.75, Nr.209, Nr.217 un Nr.253. |
| **3.** | Vai pacēlums konsolēm (rasējums 13922) paredzēts 300mm? | Šāds rasējums nolikumā nav minēts. |
| **4.** | Vai konsolei uz 107 masta (19.rinda) kontaktvada novietojums norādīts 3150mm, mēs varam piedāvāt 3200 mm, jo katru konsoli var noregulēt vismaz par ± 50 mm? | Konsoles novietojumam pēc noregulēšanas ir jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. |
| **5.** | Vai konsolei uz 4, masta (9. rinda) kontaktvada novietojums norādīts 3850mm, mēs varam piedāvāt 3900 mm, jo katru konsoli var noregulēt vismaz par ± 50 mm? | Konsoles novietojumam pēc noregulēšanas ir jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. |
| **6.** | Vai konsolei uz 6. masta (10. rinda) kontaktvada novietojums norādīts 3850mm, mēs varam piedāvāt 3900 mm, jo katru konsoli var noregulēt vismaz par ± 50 mm? | Konsoles novietojumam pēc noregulēšanas ir jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. |
| **7.** | Ņemot vērā COVID situāciju un grūtības atrast izejvielas tirgū, mēs neesam pārliecināti par atbilstību piegādes laika prasībām (3 mēneši), lūdzam izskatīt iespēju pagarināt piegādes laiku uz 5 mēnešiem. | Ārkārtas gadījumā pasūtītājs izvērtēs piegādes laika pagarināšanas iespējas. |