*APSTIPRINĀTS*

*ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas*

*2025.gada 9.jūnija 2.sēdes protokolu*

**Skaidrojums Nr.1**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Jautājums*** | ***Komisijas atbilde*** |
| Viena ko iepirkuma prasībām ir  atbilstība **ETRMA**, bet Iepirkumu uzraudzības birojs skaidroja ka nevar pieprasīt šādu prasību:<https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-automasinu-un-riepu-iegades-iepirkumos-izvirzamajam-prasibam> Vai prasība paliks?  | Prasība svītrota no nolikuma. Skatīt Grozījumus Nr.1 sarunu procedūras ar publikāciju “Transportlīdzekļu riepu piegāde” nolikuma 1.pielikumā RSS tabulā. |
| Vai  tabulā ar riepu tehniskajām prasībām (RSS), 4 rindiņā (19.lpp.), ziemas riepām 215/60R17C 98H BB71Db, tiešām ir vajadzīgs C indekss (uz doto mirkli neviens ražotājs neražo C tipa riepas ar šādiem parametriem) ir pieejamas tikai vieglā transporta riepas ar šiem pašiem parametriem. | Nolikuma 1.pielikumā RSS tabulā labotas tehniskās prasības - ziemas riepām no 215/60R17C 98H BB71Db uz ziemas riepām 215/60R17C 98H CB71Db (Skatīt Grozījumus Nr.1). |
| Šajā  tabulā (Finanšu – Tehniskais piedāvājums RSS)nav pievienotas ailītes ar pretendentu piedāvājuma parametriem un produktiem, mums ir pašiem jāpievieno šīs ailes vai tiks atjaunināts  konkursa nolikums? | Nolikuma 1.pielikumā RSS tabulā pievienota viena aile, kurā ir pretendents var norādīt savu piedāvājumu (vienā kolonnā apvieno piedāvājumu par kolonnām D-I). Skatīt Grozījumus Nr.1 |
| Nolikumā vairākās vietās figurē atsauces uz punktu 4.1. un 4.1.4, bet šāda punkta nolikumā nav. | Kļūda radusies numerācijas kļūdas rezultātā. Labota numerācija 4., 5., 6., 7.punkta apakšpunktos. |
| Tehniskā specifikācija / Finanšu – Tehniskais piedāvājums 1.pielikumā pozīcijā Nr.2 un Nr.3205/55r16 riepām tiek prasītas slodzes koeficieni - ne māzāks kā 99 un 110, bet tādas riepas netiek ražotas, maksimāli 94.Pozīcijā Nr.6 riepas 205/80r16 slodzes koeficients 110 - tas nozīmē, ka Jums nepieciešamas riepas 205/80r16C. | Nolikuma 1.pielikuma LDz tabulā pozīcijā Nr.2 un Nr.3 slodzes koeficiens mainīts uz 94 un izmērs uz 205/55 R16C Skatīt Grozījumus Nr.1 |