*Pielikums Nr.3*

*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 24.septembra*

*sēdes protokolu Nr.4*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Sarunu procedūrā ar publikāciju**

**„Rampas izveide un ieejas pielāgošana vides pieejamībai”**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | 19.09.2019. | 24.09.2019. |
| **1.** | Sakarā ar starpsienas (14 m2) nojaukšanu būs nepieciešama ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas instalācijas pārbūve. Vai pārbūvi veic LDz struktūrvienība? | Ugunsdzēsības un signalizācijas instalācijas vadu pārcelšanu, saglabājot esošo ierīču novietni, veic uzņēmējs, darbu apjomu sarakstā punkti 3.18.,3.19.; |
| **2.** | Rampas balsta statņiem jābūt betona (lapa BK-04) vai metāla (lapa AR-04)?  | Precizējam, ka darbi jāveic saskaņā ar projekta BK-4 lapas rasējumu. Darba apjomi punktā 2.4.; |
| **3.** | "Darbu apjomos" nav iekļauti šādi apjomi:a) pakāpiena pirms ieejas durvīm nojaukšana — 0.25 m3;b) lieveņa laukuma bruģu demontāža pie atz. (-0.27m) - 6 m2;c) lieveņa sānu virsmu remonts ( mezgls 1, lapa AR-03);d) nav norādīti apjomi p. 2;e) nav kāpņu margu. | Darba apjomi pamatojoties uz būvprojektu:a. b. ) darba apjomos 2.2. punktā iekļauti visi nepieciešamie demontāžas darbi objektā;c) darbu apjomos 2.6. punktā esošo pakāpienu remontā iekļauti arī pakāpienu sānu virsmu remonti;d) darbu apjomos 2.4. punktā rampas montāžā paredzēta arī rampas balstu statņu montāža, balstu apjomu atsevišķā pozīcijā neizdalot;e) darbu apjomos 2.4. punktā paredzēts rampas margu montāža. |
|  | 23.09.2019. | 24.09.2019. |
| **4.** | Kāds būs pārklājums rampai un cik biezs un kāda stiprinājuma konstrukcija? | Rampas klājs paredzēts cinkots metāla režģis 20x2 mm. Stiprinājuma elements ‘2’atšifrēts tabulā, kas atrodas lapā BK-02. |