*APSTIPRINĀTS*

*ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas*

*2025.gada 12.jūnija 3.sēdes protokolu*

**Skaidrojums Nr.2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Jautājumi*** | ***Komisijas atbilde*** |
| Tehniskā specifikācija / Finanšu – Tehniskais piedāvājums 1 pielikumā pozīcijā Nr18205/55r16 riepām tiek prasītas slodzes koeficieni ne māzāks kā 110, bet tādas riepas netiek ražotas maksimāli 94. | Nolikuma 1.pielikumā RSS tabulā labotas tehniskās prasības - (Skatīt Grozījumus Nr.1). |
| Tehniskā specifikācija / Finanšu – Tehniskais piedāvājums 1 pielikumā pozīcijā Nr26215/65r16C riepām tiek prasītas slodzes koeficieni ne māzāks kā 112/110, bet tādas riepas netiek ražotas maksimāli 109/107 |
| Grozījumos  Nr1 ir veiktas izmaiņas (2-3 rinda)izmērā 205/55R16  izmainot viņas uz C tipa riepām, uz doto mirkli neviens ražotājs neražo ziemas riepas ar C indeksu šajā izmērā. Kā arī 6,8 un 9 rindā (205/80R16 110HCC71db,215/70R15C 109TCB71db, 225/65R16C112HBC71db) norādītajām ziemas riepām ir prasīti kļūdaini tehniskie  parametri ,jo  arī šādas ziemas riepas  neviens ražotājs neražo. |
| Ir daži jautājumi par specifikāciju:1.C- nozīme riepas komerctransportam un tam it 2 slodzes indeksi. Slodzes indekss 94 ir XL riepa.Vieglajiem auto nevar būt riepas ar C.Lūdzu precizēt prasību.2.Traktortehnikai nevar būt EU labelings.3.Lūdzu precizēt kāds riepas ir vajadzīgas: Stūrējošās vai dzenošas riepas?4.51. 12R.22.5 vai 315/80r22.5 ?Indeksi līdz 152 L5.Lūdzu katrai kravas riepai noradīt asi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **55** | Traktortehnika | vissezonas | 10.00-20 | 109 | R |   |   | C | B | 71 |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   |
| **56** | Traktortehnika |   | 15,5-38 | 109 | R |   |   | C | B | 71 |   |   |   | aizmugurējās |   |   |   | 8 |   |
| **57** | Traktortehnika | Industr. | 620/60 B34  | 109 | R |   |   | C | B | 71 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |
| **58** | Traktortehnika | Industr. | 580/65 B34 TR1 164B  | 109 | R |   |   | C | B | 71 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
| **59** | Traktortehnika | meža | 15.5 R38 | 134A8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | aimugure |   |   |   | 2 |   |
| **60** | Traktortehnika | meža | 16.9-28 BD65 TT14PR | 159 | A6 |   |   |   |   |   |   |   |   | priekša |   |   |   | 2 |   |

6.nepareizi indeksi59-60 tāda izmēra nepastāv meža riepas un meža riepa diagonāla nevis radiāla. Risinājums diagonāla riepa ar palielinātu kordu skaitu. |
| Izvērtējot tehniskā specifikācijā izvirzītās prasības atsevišķiem produktiem vēlamies precizēt vai nav ieviesusies kļūda kritēriju noteikšanā.Piemēram 3.pozīcija ir riepas, kas paredzētas apvidus automašīnām.  Šīm riepām ir izvirzīta prasība attiecībā uz ātruma indeksu  “H”  jeb 210km/h. Vai šis ir objektīvs kritērijs, jo šādas riepas ražotāji nepiedāvā vai piedāvājums ir ierobežots.Situācija ir attiecināma arī uz pievienotās tabulas pārējām pozīcijām, strīdīgais kritērijs iezīmēts ar sarkanu. Šāda tipa riepas tirgus nepiedāvā vai piedāvājums ir ierobežots.Lūdzu izvērtēt kritērijus un sniegt atbildi par kritēriju atbilstību faktiskajām vajadzībām un pielietojumam.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas nr.** | **Transportlīdzekļa veids** | **Sezona** | **Izmērs** | **Slodzes indekss ne mazāks par** | **Ātruma indekss ne zemāks par** | **Piedāvājuma slodzes indekss** | **Piedāvājuma ātruma indekss** | **Degvielas efektivitātes klase ne sliktāka par** | **Saķeres klase ne sliktāka par** | **Trokšņa klase (Db) ne vairāk**  |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |   |   | [7] | [8] | [9] |  |
| **VAS "Latvijas delzceļš" - LDz** |  |
| **2** | Vieglais | ziemas | 205/55 R16  | 99 | T |   |   | D | D | 71 | Šajā izmērā neražo riepas, ar norādīto zemāko slodzes indeksu. |
| **3** | Vieglais | ziemas | 205/55 R16 | 110 | H |   |   | C | C | 71 | Šajā izmērā neražo riepas, ar norādīto zemāko slodzes indeksu. |
| **6** | Vieglais | ziemas | 205/80 R16 | 110 | H |   |   | C | C | 71 | Vai pareizi meklēšanas parametri? |
| **8** | Vieglais | ziemas | 215/70 R15C | 109 | T |   |   | C | B | 71 | Vai pareizi meklēšanas parametri? |
| **9** | Vieglais | ziemas | 225/65 R16C | 112 | H |   |   | B | C | 71 | Vai pareizi meklēšanas parametri? |
| **14** | Vieglais | ziemas | 265/65 R17 | 110 | H |   |   | C | B | 71 | Vai pareizi meklēšanas parametri? |
| **18** | Vieglais | vasaras | 205/55 R16 | 110 | H |   |   | B | B | 71 | Šajā izmērā neražo riepas, ar norādīto zemāko slodzes indeksu. |
| **26** | Kravas | ziemas | 215/65 R16C | 112/110 | R |   |   | C | B | 71 | Tiešām pareizs slodzes indekss? |
| **29** | Kravas | ziemas | 215/75 R16C | 109 | T |   |   | C | B | 71 | Vai pareizi meklēšanas parametri? |
| **30** | Kravas | ziemas | 215/75 R16C | 113 | R |   |   | C | E | 68 | Vai pareizi meklēšanas parametri? |
| **66** | Piekabe | viszesonas | 185/60 R13 | 110 | N |   |   | E | E | 72 | Vai pareizi meklēšanas parametri? |

Ātruma indekss un ātrums km/h* B – 50 km/h;
* C – 60 km/h;
* D – 65 km/h;
* E – 70 km/h;
* F – 80 km/h;
* G – 90 km/h;
* J – 100 km/h;
* K – 110 km/h;
* L – 120 km/h;
* M – 130 km/h;
* N – 140 km/h;
* P – 150 km/h;
* Q – 160 km/h;
* R – 170 km/h;
* S – 180 km/h;
* T – 190 km/h;
* U – 200 km/h;
* H – 210 km/h;
* V – 240 km/h;
* W – 270 km/h;
* Y – 300 km/h;
* ZR – virs 240 km/h.
 |