**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***I DAĻA: PERONA ATBALSTSIENAS UN NOSEGPLĀTNES:*** |  |
| **I daļas pozīcijas Nr.** | **Nosaukums, tehniskie noteikumi** | **Mērvien.** | **Daudzums** |
| 1.1. | Dzelzsbetona bloki BS-1 | gab. | 162 |
| 1.1.1. | Dzelzsbetona bloki BS-1.1. | gab. | 2 |
| 1.1.2. | Dzelzsbetona bloki BS-1.2. | gab. | 2 |
| 1.1.3. | Dzelzsbetona bloki BS-1.3. | gab. | 2 |
| 1.1.4. | Dzelzsbetona bloki BS-1.4. | gab. | 2 |
| 1.1.5. | Dzelzsbetona bloki BS-1.5. | gab. | 2 |
| 1.1.6. | Dzelzsbetona bloki BS-1.6. | gab. | 2 |
| 1.1.7. | Dzelzsbetona bloki BS-1.7. | gab. | 2 |
| 1.2. | Dzelzsbetona bloki BS-2 | gab. | 162 |
| 1.3. | Dzelzsbetona bloki BS-3 | gab. | 2 |
| 1.4. | Dzelzsbetona bloki BS-4 | gab. | 2 |
|  | ***II DAĻA: GĀJĒJU PĀREJAS BETONA PLĀTNES:*** |  |
| **II daļas pozīcijas Nr.** | **Nosaukums, tehniskie noteikumi** | **Mērvien.** | **Daudzums** |
| 2.1. | L542.02.00 (60E1) / ārēja plātne | gab. | 4 |
| 2.2. | L542.01.00 (60E1) / iekšējā plātne | gab. | 2 |
| 2.3. | L542.02.00 (R65) / ārēja plātne | gab. | 4 |
| 2.4. | L542.01.00 (R65) / iekšējā plātne | gab. | 2 |
| 2.5. | L542.06.00 (R50) / ārēja plātne | gab. | 2 |
| 2.6. | L542.05.00 (R50) / iekšējā plātne | gab. | 1 |
| 2.7. | L542.07.01 (R65;60E1) / pamatu sija | gab. | 8 |
| 2.8. | L542.07.02 (R50) / pamatu sija | gab. | 2 |
| 2.9. | L541.04.01. / akmens apmales L=850 | gab. | 2 |
| 2.10. | L541.04.02. / akmens apmales L=1100 | gab. | 7 |
| 2.11. | L541.04.03. / akmens apmales L=630 | gab. | 2 |
| 2.12. | L541.05.00 / Atsitējs | gab. | 10 |
|  |  | ***III DAĻA: BRUĢAKMENS UN APMALES:*** |  |  |
| **III daļas pozīcijas Nr.** | **Nosaukums, tehniskie noteikumi** | **Mērvien.** | **Daudzums** |
| 3.1. | Bruģakmens pelēks 200x100x60 | m² | 303 |
| 3.2. | Reljefu bruģakmens pelēks 200x100x60 | m² | 110 |
| 3.3. | Reljefu bruģakmens dzeltens 200x100x60 | m² | 7 |
| 3.4. | Apmales (BR 100.20.8.) | m | 75 |

**Piegāde:** VAS "Latvijas dzelzceļš" noliktava: Krustpils iela 54, Rīga.