|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **SAP kods** | **Nosaukums, rasējuma Nr.** | **Tehniskie nosacījumi, raksturojums** | **Mērv.** | **Kopējais** | **Saņēmējs** | |
| **p/k** | **daudzums** | **RSSLD** | **RSSLR** |
| 1 | 16000002197 | Gredzens 40D.22.08 | ИВБТ.723220.008 (230x10mm) | gab. | 850 | 700 | 150 |
| 2 | 16000002199 | Gredzens 14D40.22.16 | ИВБТ.723220.0016 (230x8mm) | gab. | 900 | 700 | 200 |
| 3 | 16000002198 | Gredzens 14D40.22.12 | ИВБТ.723220.012 (230x8mm) | gab. | 370 | 300 | 70 |
| 4 | 16000028192 | Gredzens 14D40.22.12 (R1) | ИВБТ.723220.0012.01 (230x8,8mm) | gab. | 100 | 100 | - |
| 5 | 16000001428 | Gredzens D100.04.016.2 | ИВБТ.723220.002 (207x6,25mm) | gab. | 600 | 600 | - |
| 6 | 16000001429 | Gredzens D100.04.017.2 | ИВБТ.723220.003 (207x6,25mm) | gab. | 1400 | 1400 | - |
| 7 | 16000001430 | Gredzens D100.04.018sb1 | ИВБТ.723220.001 (207x7,86mm) | gab. | 2200 | 2200 | - |
| 8 | 16000001656 | Gredzens 3-24-3 6005 38 (2)-6mm |  | gab. | 100 | - | 100 |
| 9 | 16000001657 | Gredzens 3-24-3 6005 76 (3.4)-6mm |  | gab. | 36 | - | 36 |
| 10 | 16000001659 | Gredzens 3-Ds 134 603 (5) eļ.noņ.ar esp. |  | gab. | 150 | - | 150 |
| 11 | 16000001660 | Gredzens 3-Ds 131479 (6) eļ. noņ. |  | gab. | 150 | - | 150 |
| 12 | 16000040388 | Gredzens 3-24-3 6005 37 (1)-8,0mm |  | gab. | 60 | - | 60 |

**Tehniskā specifikācija**