**2.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Rezerves daļu piegāde „2MU62UM” sērijas lokomotīvju remontam

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**(tehniskais piedāvājums)**

*/forma/*

*\*Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) un nolikuma nosacījumiem, pretendents var norādīt ekvivalentu preci (sk. arī nolikuma 1.7.3.punktu).*

*\*\*Aizpilda pretendents norādot attiecīgo informāciju.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums\*** | **Preces tehniskais raksturojums,**  **atbilstība standartam\*,\*\*** | **Ražotāja nosaukums, rasējuma numurs un atsauce uz ražotāja / vairumtirgotāja dokumentu, kas apliecina atbilstību tehniskajai specifikācijai un tiesības piegādāt preci, norādot precīzu piedāvājuma lapaspusi\*\*** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Kabīnes priekšējais stikls | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 2. | Gabarīta lukturis LED | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 3. | Gabarīta lukturis LED | 24V balts  *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 4. | Gabarīta lukturis LED | 24V sarkans  *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 5. | LED lampa | MINILUX A 24V  *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 6. | Prožektora izkliedētājs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 7. | Prožektora izkliedētājs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 8. | Lampas izkliedētāja loks | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 9. | Lampas izkliedētāja loks | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 10. | Lampas izkliedētāja blīvējums | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 11. | Lampas izkliedētāja blīvējums | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 12. | Labā stikla tīrītāja komplekts (jauns tips) | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 13. | Kreisā stikla tīrītāja komplekts (jauns tips) | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 14. | Mašīnista krēsls | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 1 |
| 15. | Kabīnes sildītājs (kalorifers) | TAU10 |  | gab. | 1 |
| 16. | Sildītājs | EVO 55D (jauns tips) |  | gab. | 2 |
| 17. | Dators centrālais un diagnostikas | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 18. | Kontrolieris | HH 222/IL |  | gab. | 2 |
| 19. | Kontrolieris | HH 228/I |  | gab. | 2 |
| 20. | Palīgkontakts | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 20 |
| 21. | Akumulatoru uzlādes ierīce | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 22. | Taisngriežu modulis | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 1 |
| 23. | Trīsfāzu pārveidotājs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 24. | Trīsfāzu pārveidotājs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 1 |
| 25. | Maiņstrāvas ierosmes agregāts | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 26. | Apgriezienu devējs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 3 |
| 27. | Temperatūras devējs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 6 |
| 28. | Apgriezienu devējs | GELGEL 2475Y |  | gab. | 6 |
| 29. | Ekrāns | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 30. | LED lampa | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 31. | LED lampa | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 32. | LED lampa | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 24 |
| 33. | Rokturis labais ar slēdzeni | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 10 |
| 34. | Labais rokturis | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 10 |
| 35. | Kreisais rokturis | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 10 |
| 36. | Kontrollieris | HH 223/IRT/E |  | gab. | 4 |
| 37. | Klaviatūra (tastatūra) | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 38. | Grozām (pagriežamā) galviņa | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 39. | Izciļņu pārslēdzējs (tumblers) | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 40. | Sadalītājs DAKO CV1nD10-LE1 | DAKO CV1nD10-LE1 |  | gab. | 2 |
| 41. | Lokomotīves (bremžu) atlaišanas vārsts | DAKO OL-2 |  | gab. | 2 |
| 42. | Panelis | BSE2 (jauns tips) |  | gab. | 2 |
| 43. | Ierīču panelis | 69 (jauns tips) |  | gab. | 2 |
| 44. | Spiediena relejs | TR4.2 |  | gab. | 4 |
| 45. | Gaisa patēriņa mērītājs | DAKO-PM2 |  | gab. | 18 |
| 46. | Ierīču panelis | 9 (jauns tips) |  | gab. | 2 |
| 47. | Kontaktors | SD 11 |  | gab. | 3 |
| 48. | Kontaktors | SD 20/1A |  | gab. | 3 |
| 49. | Kontaktors | SC 11 SH |  | gab. | 3 |
| 50. | Šuntējošais rezistors | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 51. | Kustības virziena pārslēdzējs | BC 31, 24V |  | gab. | 2 |
| 52. | Galaslēdzis | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 53. | Virziena kontrolleris EAO | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 54. | Palīgbremžu kontrolleris EAO | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 55. | Dzesēšanas radiators (V-veida) labais | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 56. | Dzesēšanas radiators (V-veida) kreisais | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 57. | Dzesēšanas radiators (taisnstūrveida) kreisais | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 58. | Elektrodzinējs | VCHTM, D03, B02, N11, Y98, F74, F76 |  | gab. | 1 |
| 59. | Bremžu un barošanas maģistrāļu krāni ar fiksatoru | KK 1 „L/KK 1” P |  | gab. | 8 |
| 60. | Dzesēšanas tvertnes līmeņrādis | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 8 |
| 61. | Degvielas tvertnes elektroniskais līmeņrādis | LM2.2114 MESIT |  | gab. | 2 |
| 62. | Bremžu panelis ar stiprinājumu komplektu | DAKO-90800-073, stiprinājumu komplekts DAKO |  | gab. | 8 |
| 63. | Sadalīšanas ventilis | RZV2 |  | gab. | 1 |
| 64. | Spiediena izliedzējs | SP1 |  | gab. | 4 |
| 65. | Palīgbremžu vadība | HH226 |  | gab. | 4 |
| 66. | Mašīnista pults manometrs | viens D 100 0-10 KG/CM2/ VARA.XD |  | gab. | 1 |
| 67. | Mašīnista pults manometrs | dubults D 100 0-10 KG/CM2/ VARA.XA |  | gab. | 8 |
| 68. | Mašīnista pults manometrs | dubults D 100 0-10 KG/CM2/ VARA.XB |  | gab. | 8 |
| 69. | Kompresora dzesētājs (radiators) | MATTEI M 135F, 55kW |  | gab. | 8 |
| 70. | Stikla tīrītāja ciklotājs | MSV LOKO 162WTB, 163WTB, pastāvīgi pieslēgts plus (+) |  | gab. | 4 |
| 71. | Stiklu tīrītāja smidzinātāja sūknis | APO 050.1/24V SS |  | gab. | 4 |
| 72. | Sildītājs | Air TOP EVO 5500 |  | gab. | 4 |
| 73. | Izolācijas stāvokļa kontrolieris Bender | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 74. | AC (maiņstrāvas) VEDz dzesēšanas elektrodzinējs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 75. | Savienošanas kabelis un rozete | UIC (komplekts) |  | gab. | 1 |
| 76. | Spraudnis | UIC 18-POL, bez kabeļa |  | gab. | 1 |
| 77. | Kabelis | 2Nh |  | gab. | 2 |
| 78. | RTR bloks (vilces regulators) MSV | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 2 |
| 79. | Līnijas kontaktoru rezerves cietie kontakti | SD20/1 |  | gab. | 1 |
| 80. | Līnijas kontaktoru rezerves cietie kontakti | SD20/2 |  | gab. | 1 |
| 81. | Kontaktora vārsts | SD 20/1A EPV |  | gab. | 10 |
| 82. | Apsildāmais (salokāmais) atpakaļskata spogulis kreisais | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 83. | Apsildāmais (salokāmais) atpakaļskata spogulis labais | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 84. | Ūdens temperatūras devējs | TSK 10Pt100 |  | gab. | 4 |
| 85. | Drošinātāji | 40A, 63A |  | gab. | 4 |
| 86. | Drošinātāja ieliktnis | PN 000 160A gG |  | gab. | 4 |
| 87. | Drošinātāja ieliktnis | PN 000 80A gG |  | gab. | 2 |
| 88. | Drošinātāja ieliktnis | PN 000 25A gG |  | gab. | 3 |
| 89. | Drošinātāja ieliktnis | PN 000 100A gG |  | gab. | 1 |
| 90. | Drošinātāja ieliktnis | 20 292 20.160 |  | gab. | 4 |
| 91. | Drošinātāja ieliktnis | PV 514 32A gR |  | gab. | 4 |
| 92. | Drošinātāja ieliktnis | PV 514 25A gR |  | gab. | 4 |
| 93. | Drošinātāja ieliktnis | /200A/80V |  | gab. | 4 |
| 94. | Drošinātāja ieliktnis | PV 514 40A gR |  | gab. | 4 |
| 95. | Drošinātāja ieliktnis | PV 10 4A aM |  | gab. | 4 |
| 96. | Strāvas pārveidotājs | TM PXN24 |  | gab. | 4 |
| 97. | Ierosmes strāvas pārveidotājs | GA1 PX24 |  | gab. | 2 |
| 98. | Dīzeļdzinēja, reostata – temperatūras pārveidotājs | *[norāda informāciju atbilstoši piedāvājumā norādītajiem datiem]* |  | gab. | 4 |
| 99. | Pārveidotājs | -50 +150 |  | gab. | 4 |
| 100. | Pārveidotājs | 0 +200 |  | gab. | 4 |