2.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Objekts**

Pasūtītājs: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV).

Objekta adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils.

1. **Uzdevuma priekšmets**

Durvju izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils vagonu remonta centrā.

1. **Piedāvājuma sagatavošanas vispārīgās prasības:**

3.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt darbu apjomus.

3.2. Tāmē jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā.

3.3. Tāme un darbu projekts jāsagatavo atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumdošanas normatīvu prasībām.

3.4. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu.

1. **Citi nosacījumi**

4.1. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām, tiem jābūt sertificētiem.

4.2. Būvgružu savākšana un darbavietas sakopšana katru dienu, jo darbi ēkā tiek veikti vienlaicīgi ar ēkas ekspluatāciju.

1. **Darba apjomi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Durvju veids** | **Durvju skaits, gab** | **Durvju izmēri, cm**(pretendentam jāprecizē) |
| Metāla divviru ārdurvis | 1 | 156 \* 240 |
| PVC divviru iekšdurvis | 1 | 148 \* 235 |
| Metāla divviru ārdurvis | 1 | 122 \* 233 |
| Metāla divviru ārdurvis | 1 | 146 \* 232 |
| Metāla divviru ārdurvis | 1 | 183 \* 230 |

Visām durvīm jābūt aprīkotām ar slēdžiem, un amortizatoru, kas sabremzē durvju vēršanas ātrumu aizvēršanas beigās. Jābūt fiksatoriem durvju atvērtā stāvoklī. Ārdurvīm jābūt siltinātām, lai samazinātu siltuma zudumus ziemas periodā.

***Uzņēmējam jānodrošina:***

* Durvju precīzu izmēru saņemšana;
* Durvju izgatavošana;
* Veco durvju demontāža;
* Jauno durvju montāža;
* Durvju ailes apmetuma atjaunošana;
* Atkritumu/būvgružu izvešana.
1. **Darbu pārbaudes un pieņemšanas nosacījumi.**

6.1. Galīgā darba pieņemšana noformējama ar izpildītāja un pasūtītāja parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu.

1. **Īpašās prasības.**

7.1. Darbu laikā jānodrošina ēkas funkcionālā darbība, ugunsdrošība.

7.2. Darbi, kuri saistīti ar elektrības apgādes pārtraukšanu objektā ir jāveic ārpus iestādes darba laika, iepriekš laikus saskaņojot ar Pasūtītāju.

7.3. Darbu veikšanas laikā, objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

7.4. Izpildīto darbu garantijas laiks – 2 gadi.

7.5. **Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte tiek labota uz Izpildītāja rēķina.**