**Pielikums Nr.2**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde” nolikumam

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA | |
| **Nosacījumi** | | **Prasības** |
| Transportlīdzekļu skaits | | **1** |
| Tehniskais stāvoklis | | Jauns |
| Virsbūves tips | | Kravas pašizgāzējs |
| Kravas virsbūves grīdas iekšējie izmēri P x G | | ne mazāk kā 2400 x 5050 mm |
| Bortu augstums | | ne vairāk par 1000 mm |
| Durvju skaits | | 2 |
| Kabīnes tips | | DAY |
| Riteņu formula | | 6x4 |
| Pilna masa | | ne vairāk kā 26000 kg |
| Degvielas veids | | Dīzeļdegviela |
| Klīrenss | | Standarts |
| Jauda, kw | | ne mazāk kā 270 |
| Pārnesumkārba | | Manuālā |
| Krāsa | | Balta |
| Degvielas tvertnes tilpums, litri | | Standarts |
| **Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji kombinētajā (jauktajā) ciklā** | | |
| Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms, g/km | | EURO 6 |
| Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km | | EURO 6 |
| Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km | | EURO 6 |
| **Obligātais aprīkojums un prasības** | | |
|  | | ekspluatācijas nodoklis, reģistrācija, numurzīmes, apskates uzlīme |
| medicīniskā aptieciņa |
| piespiedu apstāšanās - avārijas zīme |
| ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) |
| auto lietotošanas un radio instrukcija (LR valsts valodā) |
| dzinēja imobilaizers un signalizācija |
| digitālais tahografs |
| klimatkontrol |
| gumijas paklāji salonā |
| visu sēdekļu pārvalki |
| pastāvīgs tuvo gaismu vai dienas gaismu pieslēgums |
| audio sistēma (ar iebūvējamu Bluetooth mobilā tālruņa brīvroku sistēmu) |
| centrālā atslēga ar tālvadību, pretaizbraukšanas signalizācija |
| **Apkopes iespējas** | | Automobiļa un aprīkojuma apkopes iespējas vismaz vienā sertificētā apkopes un servisa centrā Daugavpilī |
| **Piegādes laiks no līguma parakstīšanas brīža** | | līdz 4 mēneši |

**Piegādes vieta: Spaļu iela 1k, Daugavpils.**