2.pielikums

**DARBU APJOMS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1. Objekts**

Pasūtītājs: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas lokomotīvju remonta centrs

Objekta adrese: Krustpils iela 24, Rīga.

**2. Uzdevuma priekšmets**

RSSLR Degvielas bāzes rezervuāru Nr.1 un Nr.2 sāna malu krāsošana.

**3. Piedāvājuma sagatavošanas vispārīgās prasības:**

3.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt specifikāciju sarakstā norādīto darbu apjomus.

3.2. Tāmē un darbu projektā jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā.

3.3. Tāme un darbu projekts jāsagatavo atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumdošanas normatīvu prasībām.

3.4. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu.

3.5. Darbu izpildi uzsākt no rezervuāra Nr.2. Pēc rezervuāra Nr.2 darbu pabeigšanas, uzsākt darbu izpildi uz rezervuāri Nr.1.

**4. Citi nosacījumi**

4.1. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām, tiem jābūt sertificētiem.

4.2. Būvgružu savākšana un darbavietas sakopšana katru dienu, jo darbi ēkā tiek veikti vienlaicīgi ar ēkas ekspluatāciju.

**5. Darba apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Dīzeļdegvielas rezervuāra Nr.2 (2000 m³) jumta un sāna malu metāla virsmu attīrīšana ar smilšu strūklu | m² | 871,00 |
| 2. | Divu rezervuāru kāpņu metāla virsmu attīrīšana ar smilšu strūklu | m² | 120,0 |
| 3. | Dīzeļdegvielas rezervuāra Nr.2 (2000 m³)jumta un sienu metāla virsmu pretkorozijas apstrāde, gruntēšana un krāsošana | m² | 871,00 |
| 4. | Rezervuāra Nr.2 kāpņu , jumta metināšanas šuves (shēma pielikuma) atjaunošana | Komp. | 1 |
| 5. | Divu rezervuāru kāpņu metāla virsmu gruntēšana un krāsošana | m² | 120,0 |
| 6. | Dīzeļdegvielas rezervuāra Nr.1 (1000 m³) jumta un sāna malu metāla virsmu attīrīšana ar smilšu strūklu | m² | 364 |
| 7. | Dīzeļdegvielas rezervuāra Nr.1 (1000 m³)jumta un sienu metāla virsmu pretkorozijas apstrāde, gruntēšana un krāsošana | m² | 364 |

**6. Darbu pārbaudes un pieņemšanas nosacījumi.**

6.1. Pirms darbu pieņemšanas jāiesniedz pasūtītājam pielietojamo materiālu īss apraksts (sertifikāts vai atbilstības sertifikāts).

6.2. Galīgā darba pieņemšana noformējama ar izpildītāja un pasūtītāja parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu.

**7. Īpašās prasības.**

7.1 Darbu laikā jānodrošina RSSLR Degvielas bāzes funkcionālā darbība, ugunsdrošība.

7.2 Darbi, kuri saistīti ar elektrības apgādes pārtraukšanu objektā ir jāveic iepriekš laikus saskaņojot ar Pasūtītāju.

7.3 Darbu veikšanas laikā, objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

7.4 Izpildīto darbu garantijas laiks – 2 gadi.

**Īpašie nosacījumi:**

**Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte tiek labota uz Izpildītāja rēķina.**