Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Ugunsdzēsības šļūteņu žāvētāja iegāde”

1.pielikums

**Ugunsdzēsības šļūteņu žāvētāja**

 **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Prasības  |
| **I Agregāta tehniskās prasības:** |
| 1.1. | Agregāta nosaukums | Ugunsdzēsības šļūteņu žāvētājs |
| 1.2. | Plānotais iegādes daudzums (gab.) | 1 |
| 1.3. | Stāvoklis | Jauns  |
| 1.4. | Tips  | Ne mazāk kā trīs šļūteņu pieslēgšana, ar savienojumu BOGDANOV 77mm (3 gab.) |
| 1.5. | Dzinējs  | Elektromotors 400V, trīs fāžu |
| 1.6. | Ventilatora jauda ne mazāk kā ( kW) | 2 |
| 1.7. | Sildītāja jauda ne mazāk kā ( kW) | 5 |
| 1.8. | Sildītāja temperatūra  | 40 0C |
| 1.9. | Šļūteņu žāvēšanas laiks ne ilgāk kā ( min) | 10 |
| 1.10. | Agregāta svars ne vairāk kā (kg) | 60 |
| 1.11. | Komplektā ar kontaktdakšu 32A 380V 5p IP44 un pagarinātu kabeli ne mazāk kā ( m) | 20 |
| **II Citas prasības:** |
| 2.1. | Līguma izpilde (piegāde) | Līdz 02.06.2023. |
| 2.2. | Garantijas termiņš  | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 2.3. | Lietošanas instrukcija valsts valodā | Obligāti |
| 2.4. | Preces piegāde  | Rīga |