***SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”*** *(turpmāk - pasūtītājs)*

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē **„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”,** identifikācijas Nr.RSSI-20/2024.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell sistēmā elektroniski vai nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi: [inta.pudule@ldz.lv](mailto:inta.pudule@ldz.lv) līdz **2024.gada 05.februārim plkst.11:00.** Iesniedzot piedāvājumu Mercell nepieciešams **pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1** (elektroniski parakstītu vai parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskanētu).

Lai piekļūtu sadaļai “Faili”, spiediet pogu “Izrādīt interesi”.

**Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā iesniedzami bez maksas**.

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu [latvija@mercell.com](mailto:latvija@mercell.com).

Papildus tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzam, sazināties ar: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Vecāko darba aizsardzības speciālistu Arvīdu Andrejevu, tālrunis +371 28682852, e-pasts: [arvids.andrejevs01@ldz.lv](mailto:arvids.andrejevs01@ldz.lv)

**Tirgus cenu izpētes priekšmets:** Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde.

**Tirgus cenu izpētes prasības:**

1. Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehnisko piedāvājumu (skatīt uzaicinājuma pielikumu Nr.1):
   1. cena norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata, cenā iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas;
   2. pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz 3**0 (trīsdesmit) kalendārām dienām** no tā iesniegšanas dienas;
   3. samaksas nosacījumi: ne mazāk kā **30 (trīsdesmit) kalendārās dienas** pēc preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
   4. preču piegādes termiņš: **7 (septiņu) kalendāro dienu laikā** pēc pircēja rakstiska pieprasījuma;
   5. līguma darbības termiņš: **līdz 31.01.2025.**
   6. preces garantija termiņš – ne mazāk kā 1 (viens) gads no preces pieņemšanas – nodošanas dokumenta parakstīšanas dienas vai saskaņā ar ražotāja tehnisko informāciju.
   7. kopā ar preci piegādātājam jāiesniedz tehniskā dokumentācija, kas apliecina individuālā aizsardzības līdzekļa atbilstību EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (preces tehniskais apraksts, u.c.).
   8. preces piegādes vietas: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas cehs (RSSLC-2): Krustpils iela 24, Rīga; Nesagraujošas kontroles laboratorijas (RSSNKL): Krustpils iela 24, Rīga; Daugavpils lokomotīvju remonta centrs(RSSLD): 2.Preču iela 30, Daugavpils; Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV): Varšavas iela 49, Daugavpils; Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs (RSSM): Kārklu iela 4, Daugavpils.
2. **Piedāvājumu izvēles kritērijs: uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.**

! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.

! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.

! *Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nav Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma vai Publisko iepirkumu likuma subjekts, līdz ar to šis iepirkums tiek organizēts saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iekšējiem normatīvajiem aktiem.*

Tirgus cenu izpētes

„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”,

**Pielikums Nr.1**

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

2024. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (kods, konts)

Tālruņa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds)\_\_\_\_ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai

20\_\_ g. \_\_\_\_\_\_\_ pilnvaras Nr.\_\_\_\_ (prokūras) pamata

Pretendents ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” rīkotajā tirgus cenu izpētē „Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (identifikācijas Nr.RSSI-20/2024) (turpmāk – tirgus cenu izpēte);
2. piedāvā piegādāt tirgus cenu izpētes uzaicinājumā norādītās preces par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde** | | | | | | | | | | |
| Pozīcijas/  daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Mērv | RSSLC-2 Rīga, Liepāja | RSSL Daugavpils | RSSV | RSSM | RSS NKL | **KOPĀ** | **Vienības cena, EUR** | **Summa, EUR** |
| **1. MASKAS, AIZSARGMASKAS UN TO PIEDERUMI** | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Aizsargmaskas turētājs 16740 (paredzēts valkāšanai kopā ar austiņām) | gab. |  | 20 |  |  |  | **20** |  |  |
| 1.2. | Aizsargmaskas turētājs ķiverei 16707 | gab. |  |  | 10 | 10 |  | **20** |  |  |
| 1.3. | 0109-009 Aizsargmaskas turētāja ķiverei adaptors 3712 | pār. |  |  | 10 | 10 |  | **20** |  |  |
| 1.4. | Aizsargmaskas turētājs ķiverei | gab. |  | 5 |  |  |  | **5** |  |  |
| 1.5. | Aizsargmaska Apollo 100 (darbam ar skrošu strūklu) | gab. |  |  | 1 |  |  | **1** |  |  |
| 1.6. | Aizsargmaskas Apollo gaisa sildītājs | gab. |  |  | 2 |  |  | **2** |  |  |
| 1.7. | Metināšanas maska 3M Speedglass 100V | gab. |  | 2 |  |  |  | **2** |  |  |
| 1.8. | Metinātāja maska ZEKLER ADF500/4050 DIN4/9-13 | gab. | 1 |  |  |  |  | **1** |  |  |
| 1.9. | Aizsargvairoga turētājs U605 | gab. |  |  | 30 | 10 |  | **40** |  |  |
| 1.10. | Metinātāja maska ESAB Eco-Arc II 90x110 | gab. |  |  | 30 |  |  | **30** |  |  |
| 1.11. | Metināšanas maska- hameleons ESAB SAVAGE A40 9-13DIN, melna | gab. |  |  |  | 2 |  | **2** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **2. SEJAS VAIROGI UN AIZSARGSTIKLI** | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Metināšanas aizsargstikls (tonēts), izmērs 110 x 90 | gab. | 1 |  | 50 | 10 |  | **61** |  |  |
| 2.2. | Aizsargstikls metināšanas maskai Speedglass 100V 3M | gab. |  | 100 |  |  |  | **100** |  |  |
| 2.3. | Aizsargstikls 90x110 | gab. | 1 |  | 140 | 10 |  | **151** |  |  |
| 2.4. | Metināšanas vairogs | gab. |  |  |  | 3 |  | **3** |  |  |
| 2.5. | Aizsargstikls ārējais apaļš, D 50, EN=0 | gab. |  |  | 5 |  |  | **5** |  |  |
| 2.6. | Aizsargstikls iekšējais apaļš, D 50, EN=5 | gab. |  |  | 5 |  |  | **5** |  |  |
| 2.7. | Polikarbonāta sejas vairogs 16710 | gab. | 2 | 70 | 50 | 20 |  | **142** |  |  |
| 2.8. | Sejas vairoga sietiņš 16720 pļaušanai,zāģēšan. | gab. | 2 | 3 |  |  |  | **5** |  |  |
| 2.9. | Iekšējais stikls metināšanas aizsargmaskai, 45x95, caurspīdīgs | gab. | 5 |  |  |  |  | **5** |  |  |
| 2.10. | Sejas vairogs zaļš U607 IR3 - IR5 | gab. |  |  |  | 10 |  | **10** |  |  |
| 2.11. | Sejas vairogs zaļš U607 IR3 | gab. |  | 15 | 10 |  |  | **25** |  |  |
| 2.12. | Sejas vairogs zaļš U607 IR5 | gab. |  | 5 | 35 |  |  | **40** |  |  |
| 2.13. | Aizsargstikls (polikarbonāts) 90x110 | gab. |  |  | 160 |  |  | **160** |  |  |
| 2.14. | Caurspīdīgs aizsargstikls metināšanas maskai 110x60mm | gab. |  |  |  | 30 |  | **30** |  |  |
| 2.15. | Metināšanas aizsargstikls (tonēts DIN11), izmērs 110 x 60 | gab. |  |  |  | 10 |  | **10** |  |  |
| 2.16. | Caurspīdīgs aizsargstikls metināšanas maskai 110x90mm | gab. |  |  |  | 30 |  | **30** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **3. AIZSARGBRILLES** | | | | | | | |  |  |
| 3.1. | Aizsargbrilles UNIVET 554 UV400 | gab. | 5 | 100 | 350 | 30 | 20 | **505** |  |  |
| 3.2. | Aizsargbrilles 5x7 UV400 | gab. | 5 | 25 | 25 |  |  | **55** |  |  |
| 3.3. | Aizsargbrilles V-MAXX | gab. | 2 |  |  | 5 | 5 | **12** |  |  |
| 3.4. | Aizsargbrilles U620 | gab. | 5 |  |  |  |  | **5** |  |  |
| 3.5. | Aizsargbrilles 6x1 UV400 | gab. |  |  |  | 5 |  | **5** |  |  |
| 3.6. | Brilles ar sejas aizsargu 6 x 3 | gab. |  | 30 |  |  |  | **30** |  |  |
| 3.7. | Brilles Pivolux | gab. | 5 | 30 |  |  | 7 | **42** |  |  |
| 3.8. | Aizsargbrilles 5X8 UV400 tonētas G15 | gab. |  | 10 |  |  |  | **10** |  |  |
| 3.9. | Aizsargbrilles 5x8 UV400 dzelt | gab. |  |  | 20 |  |  | **20** |  |  |
| 3.10. | Metinātāja brilles PW60 | gab. | 2 | 5 | 20 | 5 |  | **32** |  |  |
| 3.11. | Aizsargbrilles 6 x 3 | gab. |  | 30 |  |  |  | **30** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **4. ELPOŠANAS AIZSARGLĪDZEKĻI** | | | | | | | |  |  |
| 4.1. | Respirators Moldex 2445 FFP2 NR D + ozone | gab. | 15 | 150 | 150 | 20 |  | **335** |  |  |
| 4.2. | Respirators Moldex 2400 FFP2 NR D | gab. |  |  | 150 | 15 |  | **165** |  |  |
| 4.3. | Respirators Moldex 2405 FFP2 NR D | gab. | 70 | 250 |  | 20 | 10 | **350** |  |  |
| 4.4. | Respirators Moldex 2555 FFP3 NR D EN149 | gab. | 25 | 300 | 400 | 100 | 30 | **855** |  |  |
| 4.5. | Pusmaska Moldex EasyLock, 7000 sērija, dažādi izmēri | gab. | 5 | 30 | 30 | 5 | 5 | **75** |  |  |
| 4.6. | Filtrs Moldex 9010 P1 R | gab. |  |  |  |  |  | **0** |  |  |
| 4.7. | Gāzmaska Moldex 9002 Easy Lock | gab. | 2 | 5 | 3 |  | 1 | **11** |  |  |
| 4.8. | Filtrs Moldex 9020 P2 R | gab. | 20 | 200 | 350 | 40 | 20 | **630** |  |  |
| 4.9. | Filtrs Moldex 9030 P3 R | gab. |  | 150 | 150 | 20 |  | **320** |  |  |
| 4.10. | Filtrs Moldex 9500 A2B2E1 | gab. | 10 | 60 |  | 20 | 10 | **100** |  |  |
| 4.11. | Filtrs Moldex 9400 ABEK1 | gab. | 3 | 80 | 40 |  |  | **123** |  |  |
| 4.12. | Filtrs Moldex 9200 A2 | gab. |  | 80 | 300 |  |  | **380** |  |  |
| 4.13. | Filtrs 425 ABEK2P3 | gab. | 3 | 20 |  |  |  | **23** |  |  |
| 4.14. | Aizsargplēve gāzmaskai Moldex 9993 | gab. |  | 150 | 40 |  |  | **190** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **5. DZIRDES AIZSARGLĪDZEKĻI** | | | | | | | |  |  |
| 5.1. | Austiņas Moldex M6, 6130, SNR=35 | gab. | 7 | 15 | 30 | 5 |  | **57** |  |  |
| 5.2. | Austiņas Max 400, SNR=25 | gab. | 10 | 40 | 5 | 5 | 10 | **70** |  |  |
| 5.3. | Austiņas ķiverei 1012539, L1H SNR=28 | gab. |  | 3 |  |  |  | **3** |  |  |
| 5.4. | Ausu ieliktņi Pura-Fit | iepak. | 1 |  |  |  | 2 | **3** |  |  |
| 5.5. | Ausu ieliktņi daudzreizlietojami, SNR >30 dB | gab. |  | 100 |  |  |  | **100** |  |  |
| 5.5. | Ausu ieliktņi vairakkārt lietojami Rockets Cord | gab. |  |  | 600 | 100 |  | **700** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **6. AIZSAGCEPURES, ĶIVERES UN CEPURES** | | | | | | | |  |  |
| 6.1. | Aizsargķivere EVO2 | gab. | 30 | 75 | 50 | 10 |  | **165** |  |  |
| 6.2. | Ķivere Diamond | gab. |  | 70 | 5 | 5 |  | **80** |  |  |
| 6.3. | Ķivere PS53 | gab. |  | 70 |  |  |  | **70** |  |  |
| 6.4. | Ķivere EVOLite CR2 WHR | gab. |  | 8 |  |  |  | **8** |  |  |
| 6.5. | Zoda siksna ķiverei | gab. | 10 | 20 |  | 20 |  | **50** |  |  |
| 6.6. | Cepure trikotāžas | gab. | 10 | 20 |  |  |  | **30** |  |  |
| 6.7. | Zemķiveres cepure vasarai | gab. | 10 | 10 |  |  |  | **20** |  |  |
| 6.8. | Zemķiveres cepure ziemai | gab. |  | 35 | 20 |  |  | **55** |  |  |
| 6.9. | Aizsargcepure Hardcap | gab. | 20 | 20 |  |  |  | **40** |  |  |
| 6.9. | Galvassegas DM02 baltas, iepakojums | iepak |  | 2 |  |  |  | **2** |  |  |
| 6.10. | Kakla un galvas aizsargs pret aukstumu Turmoflex 23-7711 | gab |  |  | 10 |  |  | **10** |  |  |
| 6.11. | Metinātāja cepure 3M | gab |  |  | 20 | 5 |  | **25** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **7. AIZSARGAPĢĒRBS** | | | | | | | |  |  |
| 7.1. | Kombinezons Microgard 2000 | gab. | 10 | 80 |  |  |  | **90** |  |  |
| 7.2. | Kombinezons Flexothane 4964 | gab. | 2 | 5 |  |  |  | **7** |  |  |
| 7.3. | Priekšauts zamšādas, metinātājiem 90x60 cm, Klase 2 A1 | gab. | 2 |  | 40 | 5 |  | **47** |  |  |
| 7.4. | Priekšauts PVC-45G | gab. | 3 | 10 |  |  |  | **13** |  |  |
| 7.5. | Muguras atbalsts ar lencēm | gab. |  | 30 |  |  |  | **30** |  |  |
| 7.6. | Ceļgalu aizsargi All Terrain | pāris |  | 30 | 20 | 10 |  | **60** |  |  |
| 7.7. | Pretiezāģēšanas bikses 1ST2 | gab. | 1 | 2 |  |  |  | **3** |  |  |
| 7.8. | Metinātāju zamša kāju aizsargi | pāris |  | 20 | 60 |  |  | **80** |  |  |
| 7.9. | Metinātāju roku aizsargi | pāris |  | 20 | 40 |  |  | **60** |  |  |
| 7.1 | Metinātāju zamšādas uzroči ar gumijām | pāris |  |  | 40 |  |  | **40** |  |  |
| 7.11. | Kombinezons AlphaTec 4000 - Mod. 111 | gab. |  | 3 |  |  |  | **3** |  |  |
| 7.12. | Kombinzons TYVEK | gab. |  |  | 100 |  |  | **100** |  |  |
| 7.13. | Ugunsizturīgs un skābju izturīgs uzvalks\*\* | gab |  | 5 | 7 |  |  | **12** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **8. INVENTĀRS** | | | | | | | |  |  |
| 8.1. | Galvas lukturis (sprādziendrošā izpildījumā) | gab. | 7 | 7 |  |  |  | **14** |  |  |
| 8.2. | Galvas lukturis. Gaismas jauda: 400 lūmeni. Stara veids: regulējams – izkliedēts/ fokusēts Ūdensnecaurlaidība: IP65. | gab. | 10 | 70 | 10 |  | 5 | **95** |  |  |
| 8.3. | Drošības trose ar enerģ.absorbētāju, 2m | gab. |  | 20 | 4 |  |  | **24** |  |  |
| 8.4. | Drošības sistēma P-80E | gab. |  | 1 |  |  |  | **1** |  |  |
| 8.5. | Drošības trose (atsaite) PROT-3, 2m | gab. |  | 5 |  |  |  | **5** |  |  |
| 8.6. | Drošības sistēma P-50 EN361 | gab. |  | 25 | 4 |  |  | **29** |  |  |
| 8.7. | Norobežojoša pašlīm.lenta, meln./dzelt.33m | gab. | 2 | 5 | 4 | 1 |  | **12** |  |  |
| 8.8. | Dielektriskie paklāji, 0 klase līdz 1000 V, pārbaudīts saskaņā ar standartu IEC 61111, izmērs 750x750x6 mm | gab. | 1 |  | 3 | 2 |  | **6** |  |  |
| 8.9. | Norobežojoša lenta sark./balt, 500m | gab. | 1 | 5 | 5 | 3 |  | **14** |  |  |
| 8.10. | Aizlieguma, brīdinājuma, rīkojuma, ugunsdrošības, elektrodrošības, evakuācijas, pirmās palīdzības, u.c.zīmes (uzlīmes), dažādas formas un izmēri, atbilstoši 03.09.2002. MK noteikumu Nr. 400, 19.04.2016. MK noteikumu Nr. 238 un 08.10.2013 MK noteiukumu Nr. 1041 prasībām | gab. | 50 | 100 | 150 | 100 |  | **400** |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
|  | **10. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PRECES** | | | | | | | |  |  |
| 10.1. | Pirmās palīdzības aptieciņa (pilns komplekts) | gab. | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | **33** |  |  |
| 10.2. | Pirmās palīdzības medicīnisko materiālu komplekts, sastāv no: 1. Ūdeņraža peroksīds (3%) 100ml - 1 flakons); 2. Jodi sol.spir. RFF 5% 20 ml- 1 flakons; 3. Briljantzaļā šķīdums 10mg/ml sol.spir.10 ml – 1 flakons; 4. Baktericīds plāksteris 6x10cm – 2 gab.; 5. URGO elastīgs plāksteris 34x72mm – 10 gab. 6. Marles saite 5x7 cm (sterila) – 2 gab. 7. Marles saite 5x7 cm (nesterila) -2 gab.)  8. Plāksteris baktericīdais leikoplasts no neausta materiāla 6x10 cm - 5 gab | kompl | 4 | 60 | 18 | 10 | 5 | **97** |  |  |
| 10.3. | URGO elastīgs plāksteris 34x72mm. | gab. | 50 | 200 | 100 | 50 | 50 | **450** |  | |
| 10.4. | Plāksteris baktericīdais leikoplasts no neausta materiāla 6x10 cm. | gab. | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | **90** |  |  |
| 10.5. | Panthenol SOS spray 130 ml (aerosols pret apdegumiem) | gab. | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | **24** |  |  |
| 10.6. | Šķidrums acu skalošanai, 0,5 litri, 0,9% nātrija hlorīda šķīdums | gab. |  | 5 |  |  |  | **5** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopsumma:** | | | | | | | | |  | |
| **Kopēja piedāvājuma summa:** | | | | | | | | |  | |

\****Ja tiek piedāvāts preces ekvivalents, norādiet pilnu preces nosaukumu, marku, modeli, pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs iesniedz ražotāja preces tehnisko aprakstu.***

Tehniskajā specifikācijā ietvertais preču apjoms ir noteikts kā kopējais daudzums. Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu tehniskajā specifikācijā norādīto preču apjomu, bet preces daudzums pa daļām var mainīties līguma summas ietvaros. Kopējā faktiskā līguma summa tiek fiksēta pēc preču pavadzīmēs norādītajiem preces daudzumiem.

Nepieciešamības gadījumā, pasūtītājam ir tiesības 15% (piecpadsmit procentu) apjomā no slēdzamā  līguma kopējās summas, pasūtīt citas līdzīgas šim iepirkumam vai funkcionāli saistītas preces, kas nav norādītas Tehniskajā specifikācijā, bet līguma izpildes laikā nepieciešamas pasūtītājam un pretendents spēj tās piegādāt (šo preču cenas nevar pārsniegt 10% no tirgus cenas).

**Samaksas nosacījumi**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***kalendāro dienu*** *laikā pēc pavadzīmes saņemšanas, skaitot no nākamās dienas, kad pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi*.

**Preču piegādes termiņš:** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kalendāro dienu*** *laikā pēc pircēja rakstiska pieprasījuma.*

**Preču garantijas termiņš:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Piedāvājuma derīguma termiņš:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Preču piegādes vietas:** SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

Rīgas cehs (RSSLC-2): Krustpils iela 24, Rīga;

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD): 2.Preču iela 30, Daugavpils;

Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV): Varšavas iela 49, Daugavpils;

Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs (RSSM): Kārklu iela 4, Daugavpils;

Nesagraujošas kontroles laboratorijas (RSSNKL) : Krustpils iela 24, Rīga.

*Apliecinām, ka visa piedāvātā prece atbilst tirgus cenu izpētes noteiktām tehniskajām prasībām.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Z.v.

**\*\*7.13. pozīcija/daļa “Ugunsizturīgs un skābju izturīgs uzvalks.” Tehniskās (dizaina un izpildījuma) prasības.**

1. Dizaina prasības – bikses vai puskombinezons un darba jaka. Precei jābūt atbilstošai funkcijām un tehniskajiem parametriem.
2. **Tehniskie parametri izstrādājuma izgatavošanai izmantotajiem materiāliem.**
   1. Materiāls: **u**gunsizturīgs, antistatisks, skābju izturīgs audums – 87% kokvilna, 12% neilons, 1% karbona šķiedras, blīvums - 265 g/m2 (±10 g/m2).

Izstrādājumam jāatbilst standartam: LVS EN ISO 11612:2015, LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalenti.