

**UZAICINĀJUMs komercpiedāvājuma iesniegšanai**

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde organizē tirgus izpēti “**Elektroenerģijas skaitītāju piegāde**”(turpmāk – tirgus izpēte) saskaņā ar zemāk pievienoto sarakstu, tādēļ aicinām Jūs, ieinteresētības gadījumā, iesniegt savu komercpiedāvājumu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. P. K.** | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | | **Mērvienība** | **Daudzums piegādes vietās\*** | | | | **Vienības cena** | | **Summa** |
| ***EPR-1*** | ***EPR-2*** | ***EPR-3*** | **Kopā** | **(EUR bez PVN)\*** | | **(EUR bez PVN)\*** |
| 1 | **Vienfāzes** elektroeneģijas skaitītāj**s** (B klase, 230V,50HZ, t°C -40° līdz 70°, **5-60A**, vientarifu (bet ar iespēju pārslēgties daudztarifu režīmā), ar bateriju, iebūvētu pulksteni, plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)1, 2 | | gab. | *10* | *40* | *120* | **170** |  | |  |
| 2 | **Trīsfāžu elektroeneģijas skaitītājs** (B klase, 3x230 (400)V, 50HZ, t°C -40° līdz 70°, **0,025-5A**, vientarifu (bet ar iespēju pārslēgties daudztarifu režīmā), plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)1, 2 | | gab. | *5* |  |  | **5** |  | |  |
| 3 | **Trīsfāžu** elektroeneģijas skaitītājs (B klase, 3x230 (400)V, 50HZ, t°C -40° līdz 70°, **5-100A**, **vientarifu** (bet ar iespēju pārslēgties **daudztarifu režīmā**), plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)**1, 2** | | gab. | *2* | *10* |  | **12** |  | |  |
| 4 | **Trīsfāžu** elektroeneģijas skaitītājs (B klase, 3x23(400)V, 50Hz, t°C -40° līdz 70°, **līdz 120A**, **vientarifu**, ar bateriju, iebūvētu pulksteni, plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)**1, 2** | | gab. |  | *6* |  | **6** |  | |  |
| 5 | **Trīsfāžu** elektroenerģijas skaitītājs **1-6A** (klase C, 3x230/400V, 50Hz, t˚C -40˚ līdz 70˚ un ar bateriju, +A, -A aktīvas un +R, -R reaktīvas enerģija skaitļu; ar strāvas, sprieguma koeficienta pārprogrammēšanas; daudztarifu ar iebūvētu pulksteni, ar plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu (T1,T2,T3 un T4) programmēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju)1, 2 | | gab. |  |  | *2* | **2** |  | |  |
| 6 | **Trīsfāžu** elektroenerģijas skaitītājs (klase C, (3x57,7/100 (5A)), 50Hz, t˚C -40˚ līdz 70˚ un ar bateriju, +A, -A aktīvas un +R, -R reaktīvas enerģija skaitļu; ar strāvas, sprieguma koeficienta pārprogrammēšanas; daudztarifu ar iebūvētu pulksteni, ar plombējamiem spaiļu un IP komutācijas vāciņiem, ar tarifu (T1,T2,T3 un T4) programmēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju)1, 2 | | gab. |  |  | *60* | **60** |  | |  |
| 7 | **Trīsfāžu** elektroenerģijas skaitītājs, uzstādāms uz DIN sliedes (B klase, **0,25\*5(100)A**, 3\*230/400V, 50Hz)**1, 2** | | gab. | *5* | *4* | *11* | **20** |  | |  |
| 8 | **Vienfāzes** elektroenerģijas skaitītājs 1F **1x5(60A)** ar LCD tipa displeju, uzstādāms uz DIN sliedes(klase B, 230V, 50Hz, t˚C -25˚ līdz 55˚, 0,25-5A, I max. 100A, vientarifu, ar pirmreizējo verifikāciju) 1 | | gab. | *5* |  | *10* | **15** |  | |  |
| 9 | Trīsfāžu elektroeneģijas skaitītājs G3B.147/ 230.F47.B2.P4.C270.A3.L1 (transf. connection, A-, A+, R-,R+, CL, RS485, 3 tariffs, 3 phase, 3x57.7/100..230/400V, 5(10)A) 1, 2 | | gab. |  | *6* |  | **6** |  | |  |
| 10 | Elektroenerģijas skaitītājs GAMA 300 G3B.546.240.F47.B2.P4.C341.A3.L1 3x127/230 1, 2 | | gab. | *4* |  |  | **4** |  | |  |
| 11 | Elektroenerģijas skaitītājs GAMA 300 G3A.546.210.F34.B2.P2.C241 3x57,7/100 1, 2 | | gab. | *1* |  |  | **1** |  | |  |
| **KOPĀ:** | | | | | | | | | |  |
| **OBLIGĀTĀS PRASĪBAS:** | | | | | | | | | | |
| S*katīt obligātās prasības attiecināmību katrai pozīcijai:  1, 2 vai 1* | | 1. Precei ir uzlikta nacionālā pirmreizējā vai Eiropas Ekonomiskās kopienas pirmreizējās verificēšanas atzīme, CE marķējums atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”; | | | | | | | | |
| 2. Skaitītāja korpusam jābūt marķētam ar “Latvijas dzelzceļš” logo: **→**  un jābūt atzīmei “VAS “Latvijas dzelzceļš” īpašums”. | | | | | | |  | |

**\*Piegādes vieta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **EPR-1:** | Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs Krūzes iela 47a, Rīgā; |
| **EPR-2:** | Elektrotehniskās pārvaldes Daugavpils reģionālais centrs, 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī; |
| **EPR-3:** | Elektrotehniskās pārvaldes Jelgavas reģionālais centrs, Prohorova iela 12b, Jelgavā. |

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā, gan par atsevišķām tā pozīcijām. Lūdzu norādīt, ja komercpiedāvājums ir spēkā piedāvātajām tirgus izpētes pozīcijām kopumā, pretējā gadījumā Pasūtītājs patur tiesības tirgus izpētes rezultātā veikt darījumu par atsevišķām tirgus izpētes pozīcijām.

**Preces piegādes termiņš**: **4 (četri) mēneši** no līguma noslēgšanas dienas.

**Samaksas nosacījumi:** apmaksa tiek veikta 30 kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

Piedāvājuma (preču pozīciju) cenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, atlaidēm, transportēšanas, pārkraušanas un administratīvām izmaksām, t.sk. nodokļiem (izņemot PVN), saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, apdrošināšanas maksai, u.c.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 12.aprīlim** atsūtīt komercpiedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” elektroniskā pasta adresi: [ep@ldz.lv](mailto:ep@ldz.lv).

*Šīs tirgus izpētes mērķis ir informācijas iegūšana nepieciešamās preces iegādes iespēju apzināšanai un nerada VAS “Latvijas dzelzceļš” pienākumu veikt darījumu par tirgus izpētē noteikto priekšmetu.*

*Uzaicinājumā minētos personas datus to saņēmējs drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.*