*Uzaicinājuma*

*“Gaisvadu līnijas kablēšana Lieli Garanči, Rēzeknē”*

*1.pielikums*

**Tehniskais uzdevums**

**“Gaisvadu līnijas kablēšana Lieli Garanči, Rēzeknē”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
   1. Pakalpojuma apraksts:
      1. Gaisvadu līnijas kablēšanu Lieli Garanči, Rēzeknē uz esošās izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas, turpmāk – būvprojekts, pamatā.
   2. Pakalpojuma apjoms:
      1. būvdarbi, t.sk.;
         1. materiālu un iekārtu piegāde un to uzstādīšanas, montāžas un pieslēgšanas darbi;
         2. demontāžas darbi;
         3. izpilddokumentācijas noformēšana;
   3. Pakalpojumu veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, **izmantojot, būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk – BIS)**.
2. **Būvdarbu** **noteikumi**
   1. Būvdarbus veikt atbilstoši būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk - BIS) būvniecības lietas Nr. BIS-BL-869952-8266 “Gaisvadu līnijas kablēšanas Lieli Garanči, Rēzeknē” (turpmāk – būvniecības lieta) izstrādātajai un saskaņotajai būvniecības ieceres dokumentācijai *(1.pielikumā – būvprojekta izkopējums (ELT-2 – 0,4kV principiālā elektroapgādes shēma)).*
   2. Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.
   3. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu (atrāšanas vietas noteikšanu).
   4. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus patērētāju elektroenerģijas padevei.
   5. Elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.
   6. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
   7. Sakopt darba vietu katras darbu veikšanas dienas noslēgumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.

**Demontāžas darbi**

* 1. Visas demontāžas darbus veikt atbilstoši būvprojektam.
  2. Vecas iekārtas demontāžu veikt rūpīgi, saglabājot to darbderīguma stāvoklī.
  3. Demontētas iekārtas nodot Elektrotehniskai pārvaldei, nogādājot to pēc adreses: Torņa iela 9A, Rēzekne, noformējot pieņemšanas-nodošanas aktu. Parejas iekārtas un materiālus, kurus nevajadzēs atdot Pasūtītajam pēc akta, nepieciešams utilizēt.

1. **Izpilddokumentācijas noformēšana**
   1. Pēc gaisvadu līnijas demontāžas noformēt un iesniegt Pasūtītājam izzinu par būves neesību.
   2. Pēc būvdarbu pabeigšanas noformēt izpilddokumentāciju (1 (viens) oriģināls eksemplārs un 1 (viena) kopija papīra formā, kā arī 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos):
      1. segto darbu akti;
      2. atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml.;
      3. izpildshēmas;
      4. mērījumu protokoli
      5. komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus par būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;
      6. pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus;
      7. citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
2. **Būvniecības lietas noformēšana BISā:**
   1. Pēc nepieciešamas pilnvaras saņemšanas BISā:
      1. sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
      2. pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus;
      3. pēc būvdarbu pabeigšanas inženierbūvi nodot ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā.

Pielikumā: */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma atbilstoši uzaicinājumam un tā 4.pielikumam/*

* 1.pielikums: “Būvprojekta izkopējums”.