Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Slodzes palielinājums un ārējo elektroapgādes tīklu

izbūve “Dzelzceļa ēka 11.km”, Stūnīši, Olaines pag.”

1.pielikums

**Tehniskais uzdevums**

 **“Slodzes palielinājums un ārējo elektroapgādes tīklu izbūve “Dzelzceļa ēka 11”, Stūnīši, Olaines pag.”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
	1. Darba apraksts: ārējo elektroapgādes tīklu izbūve pēc adreses: Dzelzceļa ēka 11”, Stūnīši, Olaines pag.” līdz VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz) piederības un apkalpes robežai US-1 sadalnē.
	2. Darba apjoms:
		1. būvdarbi (t.sk. demontāžas darbi);
		2. izpilddokumentācijas sagatavošana;
		3. būvniecības lietas noformēšana būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS).
	3. Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
2. **Būvdarbi**
	1. Būvdarbus un demontāžas darbus veikt atbilstoši BIS būvniecības lietas Nr. BIS-BL-538620-8903 “Ārējā elektrība “Dzelzceļa ēka 11.km”. Stūnīši, Olaines pag., Olaines novads” (turpmāk – būvniecības lieta) paskaidrojuma rakstam un izstrādātajai un saskaņotajai būvniecības ieceres dokumentācijai (turpmāk – būvprojekts) (1.pielikumā – būvprojekta izkopējums).
	2. Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.
	3. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.
	4. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus vilcienu kustībai un patērētāju elektroenerģijas padevei.
	5. Nepieciešamības gadījumā uzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina dzelzceļa elektroietaišu, lauka ierīču un kabeļu komunikāciju pārvietošana no būvdarbu veikšanas zonas.
	6. Signalizācijas, centralizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.
	7. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
	8. Vecas iekārtas demontāžu veikt rūpīgi, saglabājot to darbderīguma stāvoklī.
	9. Demontētas iekārtas nodot LDz Elektrotehniskai pārvaldei, nogādājot to pēc adreses: Krūzes ielā 47A, Rīgā, noformējot pieņemšanas-nodošanas aktu.
	10. Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot un labiekārtot teritoriju.
3. **Izpilddokumentācijas sagatavošana**
	1. Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot izpilddokumentāciju:
		1. segto darbu akti;
		2. atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml.;
		3. izpildshēmas;
		4. atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus;
		5. pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus;
		6. citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
	2. Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskai pārvaldei.
	3. Izpildmērījumu plānu 1:500 mērogā elektroniskā veidā MicroStation vai AutoCad formātā jānosūta uz e-pastu: jelena.armanda@ldz.lv (tālr.67234581).
4. **Būvniecības lietas noformēšana BISā:**
	1. Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
	2. Pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus.
	3. Pēc būvdarbu pabeigšanas inženierbūvi nodot ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā, saņemot atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Pielikumā */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*:

Būvprojekta "Īpašuma ārējā elektroapgāde, 11.km dzelzceļa ēka, Olaines pag., Olaines nov., Slodzes palielinājums" izkopējums (*rasējums ELT-2/1, ELT-2/2 un ELT-3/1)*.