Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās”

1. pielikums

**Tehniskais uzdevums**

**“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās”**

1. **Vispārīgie noteikumi**
   1. Nepieciešams piegādāt un uzstādīt jaunu gaisa kondicionieri šādos tehnoloģiskās telpās:
      1. serveru telpā, 3.stāvs, 309.kab. (adrese: Turģēņeva iela 14, Rīga) – 1 gab;
      2. sakaru telpā, 1 stāvs (adrese: Tapešu iela 1, dzelzceļa stacija Zasulauks, Rīga) – 1 gab;
      3. releju telpā, 1 stāvs (adrese: Stacijas iela 1, dzelzceļa stacija Koknese, Koknese) – 1 gab;
      4. releju telpā, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils) – 1 gab.
   2. Darba apjoms:
      1. vecā kondicioniera demontāža;
      2. jaunā kondicioniera montāža.
2. **Tehniskās prasības jaunajiem kondicionierim**
   1. Jauna kondicioniera:
      1. dzesēšanas jauda – ne mazākā, kā vecajam kondicionierim;
      2. darbības iespēja un ilgums – 24 stundas diennaktī visa gada garumā.
      3. tips – sienas;
      4. obligāta funkcija - “Auto-restart” (darbības režīma atjaunošana pēc barošanas tīkla atjaunošanas pie elektroenerģijas zuduma).
3. **Demontāžas darbi**
   1. Veikt vecā kondicioniera demontāžu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekts | Telpu augstums, m | Demontējama kondicioniera tips |
| 1 | serveru telpa, 3.stāvs, 309.kab. (adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga) | 3,2 | MIDEA 5kW |
| 2 | sakaru telpa, 1 stāvs (adrese: Tapešu iela 1, dzelzceļa stacija Zasulauks, Rīga) | 3,9 | HJD030/YBD030 |
| 3 | releju telpa, 1 stāvs (adrese: Stacijas iela 1, dzelzceļa stacija Koknese, Koknese) | 3,2 | AWI-71HPR1 |
| 4 | releju telpa, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils) | 3,2 | AWI-54HPR1A |

* 1. Veco kondicionieri nodot pasūtītajam.

1. **Montāžas darbi**
   1. Jauna kondicioniera uzstādīšanas vieta:
      1. ārējā bloka – vecā demontētā kondicioniera ārējā bloka vietā;
      2. iekšējā bloka - vecā demontētā kondicioniera iekšējā bloka vietā.
   2. Jauna kondicioniera bloku savienošanai izmantot esošus, vecā kondicioniera bloku savienošanai paredzētus caurumus ēkas sienā, kā arī esošus penāļus un kanālus. Nepieciešamības gadījumos, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, var veikt trases izmaiņas.
   3. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba vietu.
2. **Citi noteikumi**
   1. Kondicioniera elektrības pieslēgumu nodrošina pasūtītājs.
   2. Vecā ārējā bloka demontāžai un jauna ārējā bloka montāžai objektā: **releju telpa, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils)** ar pacelšanas mehānismu (auto piekabe - cilvēku pacēlājs) nodrošinās Pasūtītājs.

Pielikumā: Fotofiksācija un telpu plāni

Tehniskā uzdevuma “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās” pielikums

Fotofiksācija un telpu plāni

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Objekts | | | | | |
| 1 | serveru telpa, 3.stāvs, 309.kab. (adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga) | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | |  |
|  | | | | | | |
| 2 | sakaru telpa, 1 stāvs (adrese: Tapešu iela 1, dzelzceļa stacija Zasulauks, Rīga) | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | |  | |
|  | | | | | | |
| 3 | releju telpa, 1 stāvs (adrese: Stacijas iela 1, dzelzceļa stacija Koknese, Koknese) | | | | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | | | | |
| 4 | releju telpa, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils) | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |