**VENTILĀCIJAS SISTĒMAS FILTRU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| **Nr.**  **p.k.** | **Sistēma** | | **Gaisa filtrs** | | **Filtru skaits**  **(gabali)** |
| 1. | PN-1 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 2 |
| 2. | PN-1 | nosūce | F5 592x592x500 | | 2 |
| 3. | PN-2 | pieplūde | F7 892x592x500 | | 3 |
| 4. | PN-2 | nosūce | F5 892x592x500 | | 3 |
| 5. | PN-3 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 1 |
| 6. | PN-3 | nosūce | F5 592x592x500 | | 1 |
| 7. | PN-4 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 2 |
| 8. | PN-4 | nosūce | F5 592x592x500 | | 2 |
| 9. | PN-5 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 1 |
| 10. | PN-5 | nosūce | F5 592x592x500 | | 1 |
| 11. | PN-6 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 4 |
| 12. | PN-6 | pieplūde | F7 892x592x500 | | 2 |
| 13. | PN-6 | nosūce | F5 592x592x170 | | 4 |
| 14. | PN-6 | nosūce | F5 892x592x170 | | 2 |
| 15. | PN-7 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 4 |
| 16. | PN-7 | pieplūde | F7 892x592x500 | | 2 |
| 17. | PN-7 | nosūce | F5 592x592x170 | | 4 |
| 18. | PN-7 | nosūce | F5 892x592x170 | | 2 |
| 19. | PN-8 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 1 |
| 20. | PN-8 | nosūce | F5 592x592x500 | | 1 |
| 21. | PN-9 | pieplūde | F7 592x592x500 | | 4 |
| 22. | PN-9 | pieplūde | F7 892x592x500 | | 2 |
| 23. | PN-9 | nosūce | F5 592x592x500 | | 4 |
| 24. | PN-9 | nosūce | F5 892x592x500 | | 2 |
| 25. | P-10 |  | F7 592x287x300 | | 1 |
| 26. | PN-12 | pieplūde | F7 592x892x500 | | 2 |
| 27. | PN-12 | pieplūde | F7 287x892x500 | | 1 |
| 28. | PN-12 | nosūce | F5 592x892x500 | | 2 |
| 29. | PN-12 | nosūce | F5 287x892x500 | | 1 |
| 30. | P2 | pieplūde | F7 490x287x300 | | 1 |
| 31. | „AHU”-2 (P1(sala)) P | pieplūde | F7 592x892x500 | | 1 |
| 32. | P | pieplūde | F7 287x892x500 | | 1 |