Uzaicinājuma 1.pielikums

**DARĪJUMA NOSACĪJUMI**

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde tirgus izpētes “**Ciršanas atļauja bīstamo koku, krūmāju un dabīgās saaudzes ciršanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā iecirknī Cesvaine-Gulbene 87,700.-96,700.km**” ietvaros piedāvā iespēju iegādāties šķeldas ražošanas izejmateriālus, lietkoksni un malkai derīgo koksni, veicot krūmāju, bīstamo koku un dabīgās saaudzes ciršanu objektā Cesvaine-Gulbene 87,700–96,700 km ( objekta shēmas uzaicinājuma 3.pielikumā).

Ciršanas atļaujas cena ir 197,38 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi eiro, 38 centi).

Ieinteresētības gadījumā, lūdzam iesniegt savu komercpiedāvājumu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Ciršanas termiņš – ne ilgāk par divpadsmit nedēļām no līguma parakstīšanas un rēķina par Ciršanas atļauju apmaksas veikšanas;
2. Koku un krūmu ciršanas zona ir sliežu ceļa abas puses, sākot no 2.5.m attāluma no tuvākās dzelzceļa sliedes līdz nodalījuma joslas robežai, vai līdz trīsdesmitajām metram, ja nodalījuma josla ir platāka par 32.5 metriem, kā arī aizsargjoslā gar elektriskajiem tīkliem;
3. Pirms koku, kuru  celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, ciršanas ir jāveic fotofiksācija, kurā būtu fiksētas Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā un Ministru kabineta 02.05.2012. Noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 6 punktā noteiktas bīstamības pazīmēm;
4. Kokam jābūt nozāģētam ne augstāk par 20 cm virs zemes;
5. Apaļo kokmateriālu garums noteicams, ņemot vēra koku sugu un jāatbilst koksnes sortimentiem ar iespējami augstāko cenu;
6. Pēc ciršanas ir jāsakārto teritorija;
7. Gadījumā, ja pēc traktortehnikas izmantošanas rises zemē ir dziļākas par 20 cm, jāveic zemes nolīdzināšana;
8. Veicot ciršanas, nocirstās šķeldas ražošanas izejmateriālu un koksnes salikšanas kaudzēs un tās savākšanas darbus, nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras objektu saglabātību un vilcienu kustības drošību;
9. Kaudzes izvietojamas ne tuvāk par 10 m no dzelzceļa tuvākās sliedes, nodrošinot, ka kaudzes sabrukšanas gadījumā nocirstais materiāls neatrastos tuvāk par 3 m no tuvākās sliedes;
10. Ciršanu, nocirstās šķeldas ražošanas izejmateriālu un koksnes savākšanu un izvešanu, teritorijas sakopšanu veikt par saviem līdzekļiem;
11. Nocirstā materiāla pārstrādi un izvešanu veikt tikai pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas;
12. Šķeldas ražošanas izejmateriālu un koksnes pieņemšana – nodošana tiek veikta
	1. Šķeldas ražošanas izejmateriālu apjoms noteicams kubos, mērot salikto izejmateriālu kaudzes augstumu, platumu, garumu un piemērojot pārrēķina koeficientu 0.33;
	2. koksnes apjoms noteicams kubos, mērot kaudzes augstumu, platumu, garumu un piemērojot pārrēķina koeficientus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortiments | Koki | Garums (m) | Ø | Koeficients |
| Zāģbaļķi | P | 4,9-6.1 | No 18 | 0 |
| Zāģbaļķi | E | 4,9-6.1 | No 18 | 0 |
| Finieris nešķirots | Bērzs | 2.75 | 18-70 | 0.61 |
| Skuju koku tara | Sk. | 2.50 | no 14 | 0.56 |
| Resnā TARA | Lk. Sk. | 2.50 | no 24 | 0.58 |
| Tievā TARA | Lk. Sk. | 2.50 | no 14 | 0.56 |
| Papīrmalka | Apse | 3.00 | no 6 | 0.52 |
| Papīrmalka | Bērzs | 3.00 | no 6 | 0.50 |
| Papīrmalka | Sk. | 3.00 | no 6 | 0.53 |
| Papīrmalka | Alksnis | 3.00 | no 6 | 0.52 |
| Malka | Lk. Sk. | 3.00 | no 6 | 0.53 |

* 1. Zāģbaļķu apjoms tiek noteicams tievgaļu puses laukumu reizinot ar sortimenta garumu.
1. Koksnes cena tika noteikta sertificēta speciālista vērtēšanas aktā. Ja nocirsto koku apjoma dēļ netiek veikta vērtēšana, cena noteicama tirgus izpētes aktā, ņemot vērā tirgū piedāvāto iepirkšanas cenu, koksnes izstrādes, savākšanas un izvešanas izdevumus.