1.pielikums

**Dušas telpas remonts Valmieras dzelzceļa stacijas ēkā**

DARBA UZDEVUMS

1. **Ievads**

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk Pasūtītājs) pieder Valmieras dzelzceļa stacijas ēka Stacijas ielā 50, Valmierā (kad. apzīmējums 96010150201020, SAP111000002932), kuras 1.stāvā atrodas dušas telpas. Dušas telpas ekspluatācijas laikā ir nolietojušās, slikti darbojas ventilācija, flīzējums bojāts, nolietojies.

1. **Mērķis**
	1. Novērst telpu, līdz ar to arī ēkas tālāku bojāšanos;
	2. nodrošināt 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā” prasības un riska mazināšanu darba vietā
	3. Atjaunot telpu tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu;
	4. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.
2. **Darba uzdevums**

Veikt sekojošus būvdarbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Demontēt bojātās dušas kabīnes | gab. | 2 |
| 2 | Demontēt sienas flīzes | m2 | 20,0 |
| 3 | Demontēt grīdas flīzes | m2 | 5,5 |
| 4 | Hidroizolācijas atjaunošana uz sienām un grīdas | m2 | 25,5 |
| 5 | Grīdas flīzēšana ar slīpumu | m2 | 5,5 |
| 6 | Sienu flīzēšana | m2 | 20,0 |
| 7 | Durvju bloku 2,20mx0,7m krāsošana  | gab. | 1 |
| 8 | Starp dušām ierīkot starpsienu | gab. | 1 |
| 9 | Ventilācijas sistēmas tīrīšana, atjaunošana | kompl. | 1 |
| 10 | Bojātās palodzes demontāža | gab. | 1 |
| 11 | Uzstādīt palodzi | gab. | 1 |
| 12 | Sienas augšējās daļas špaktelēšana, krāsošana, t.sk. logu apmales (pilns tehnoloģiskais cikls) | m2 | 21.0 |
| 13 | Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, bojātās daļas nomaiņa, ierīkojot jaunu trapu katrai dušai atsevišķi (t.sk. revīzijas lūkas ierīkošana) | kompl. | 1 |
| 14 | Elektroinstalācijas tehnisko parametru pārbaude, nodrošināt apgaismojuma līmeni MK noteikumiem, gaismekļiem jāatbilst mitruma aizsardzības klasei ne mazāk par IP65 | kompl. | 1 |
| 15 | Santehnikas( duša ) nomaiņa | kompl. | 2 |
| 16 | Atkrituma izvešana | m3 | 3 |

Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek kompleksi risināti un netiek dalīti.

 Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

 Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem normatīvo aktu prasībām.

 Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

1. **Rezultāts**
	1. Nodrošinātas 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā” prasības un riska mazināšanu darba vietā;
	2. Likvidētas bīstamas situācijas, novērsta ēkas bojāšanās un atjaunota telpu tehniskais stāvoklis;
	3. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.
2. **Laiks un resursi**

Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.

Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.

 Darbu izpildes termiņš - no līguma parakstīšanas dienas 45 dienas.

 Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi.