*Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei*

*“Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēgumu izbūve Torņa ielā 37 un 43, Rēzeknē”*

*1.pielikums*

**Tehniskais uzdevums**

 **“Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēgumu izbūve Torņa ielā 37 un 43, Rēzeknē”**

1. **Vispārīgie noteikumi**
	1. Pakalpojuma apraksts:
		1. Pieslēguma ierīkošana objektam: dzīvojamā māja Torņa iela 37, Rēzekne, LV-4601, (kadastra apzīmējums 21000110045) un dzīvojamā māja Torņa iela 43, Rēzekne, LV-4601, (kadastra apzīmējums 21000110018).
	2. Pakalpojuma apjoms:
		1. būvdarbi, t.sk.;
			1. materiālu un iekārtu piegāde un to uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi;
			2. izpilddokumentācijas noformēšana.
	3. Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, **izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk – BIS)**.
2. **Būvdarbu** **noteikumi**
	1. Būvdarbus veikt atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai (turpmāk – būvprojekts) BIS būvniecības lietā “Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēgumu izbūve Torņa ielā 37 un 43, Rēzeknē” *(pielikumā – būvprojekta izkopējums)*.
	2. Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.
	3. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.
	4. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
	5. Sakopt darba vietu katras darbu veikšanas dienas noslēgumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.
3. **Izpilddokumentācijas noformēšana**
	1. Pēc būvdarbu pabeigšanas noformēt izpilddokumentāciju:
		1. segto darbu akti ar pielikumiem (materiālu atbilstības deklarācijām);
		2. atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml.;
		3. izpildshēmas;
		4. mērījumu protokoli;
		5. komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;
		6. pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus;
		7. citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
	2. Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt. rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskajai pārvaldei.
4. **Būvniecības lietas noformēšana BISā:**
	1. Pēc nepieciešamas pilnvaras saņemšanas BISā:
		1. sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
		2. pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus;
		3. pēc būvdarbu pabeigšanas inženierbūvi nodot ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā.

Pielikumā: */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*

* “Būvprojekta izkopējums (aprēķinu shēma; caurdure un plāna shēma ar KL 0,4kV; darbu izpildes kārtība; darbu apjomi un materiālu specifikācija)”