Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Elektroapgādes tīkla izbūve Lauvas ielā 7, Rīgā”

1.pielikums

**Tehniskais uzdevums**

 **“Elektroapgādes tīkla izbūve Lauvas ielā 7, Rīgā”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
	1. Darba apraksts: nepieciešams veikt elektroapgādes tīkla izbūvi pēc adreses: Lauvas ielā 7, Rīgā, (kad. nr. 01000460142).
	2. Darba apjoms:
		1. būvdarbi;
		2. izpilddokumentācijas sagatavošana.
	3. Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk – BIS).
2. **Būvdarbu noteikumi**
	1. Būvdarbus veikt atbilstoši BIS būvniecības lietas Nr. BIS-BL-704849-96100 “Ārējā elektroapgāde Lauvas ielā 7, Rīgā, (kad. nr. 01000460142)” (turpmāk – būvniecības lieta) paskaidrojuma rakstam un izstrādātajai un saskaņotajai būvniecības ieceres dokumentācijai (turpmāk – būvprojekts) *(1.pielikumā – būvprojekta izkopējums)*.
	2. Visus būvdarbus veikt atbilstoši būvprojektam.
	3. Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.
	4. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.
	5. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt elektroapgādes kabeļu saglabāšanu neradot traucējumus patērētāju elektroenerģijas padevei.
	6. Elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.
	7. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
	8. Sakopt savu darba vietu pēc būvdarbu pabeigšanas un arī katras darbu veikšanas dienas noslēgumā.
3. **Demontāžas darbi**
	1. Visas demontāžas darbus veikt atbilstoši būvprojektam.
	2. Vecas iekārtas demontāžu veikt rūpīgi, saglabājot to darbderīguma stāvoklī.
	3. Demontētas iekārtas un materiāli nodot LDz Elektrotehniskai pārvaldei, nogādājot to pēc adreses: Žaņa Lipkes iela 3, Rīga, noformējot pieņemšanas-nodošanas aktu.
4. **Izpilddokumentācijas sagatavošana**
	1. Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot izpilddokumentāciju:
		1. segto darbu;
		2. atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml.;
		3. izpildshēmas;
		4. mērījumu protokoli
		5. komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;
		6. pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus,
		7. citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
	2. Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskai pārvaldei.
5. **Būvniecības lietas noformēšana BISā:**
	1. Pēc nepieciešamas pilnvaras saņemšanas BISā:
		1. sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
		2. pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus;
		3. pēc būvdarbu pabeigšanas inženierbūvi nodot ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā, saņemot atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Pielikumā: */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*

* Būvprojekta "Ārējā elektroapgāde Lauvas ielā 7, Rīgā, (kad. nr. 01000460142)" izkopējums (*rasējums ELT-2 “Ārējās elektroapgādes plāns”, rasējums ELT-3 “Aprēķinu shēma”, rasējums ELT-4 “Uzskaites moduļa elektriskā principiālā shēma”, rasējums ELT-P3 “Darbu organizācijas plāns” un rasējums ELT-P4 “Virsmu atjaunošanas plāns”)*.