**DARBA UZDEVUMS**

|  |
| --- |
| *1. Darba nosaukums:*  |
| Naftas produktu atkritumu utilizācija.  |
| *2. Darba izpildes vieta:*  |
| Dzelzceļa stacija „Mežvidi”, Kārsavas novads, Latvija (kadastra Nr.68700060275). |
| *3. Darba uzdevuma pamatojums:*  |
| Atskaite „Par grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktiem detalizētu izpēti un sanācijas metodoloģiskā risinājuma izstrādi VAS „Latvijas dzelzceļš” teritorijā dzelzceļa stacijā „Mežvidi”, Kārsavas novadā (kadastra Nr.68700060275)”.  |
| *4. Darba mērķis:*  |
| Objektā esošā piesārņojuma avota ar naftas produktiem atsūknēšana un utilizācija. Darbi jāveic atbilstoši vides aizsardzības likumu un tiesību aktu prasībās grunts un gruntsūdens aizsardzības nodrošināšanai un apkārtējās vides kvalitātes paaugstināšanai. Veicamajiem darbiem jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos - Atkritumu apsaimniekošanas un Par piesārņojumu likumu u.c., kas ir spēkā attiecīgi noslēgtā līguma darbības laikā, noteiktajām prasībām. |
| *5. Darba sastāvs:*  |
| 5.1. Jālikvidē piesārņojuma avots – naftas produktu uzglabāšanas tvertnes satura (dažādi smagie metāli, sakrājušies atmosfēras nokrišņi) atsūknēšana. Aptuvenais likvidējamo (utilizējamo) naftas produktu apjoms ir 480 m3. 5.2. Naftas produkti ir jānogādā tālākai utilizācijai sertificētā atkritumu apstrādes uzņēmumā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un likumiem, par to saņemot pavadzīmi ar norādītiem utilizētajiem naftas produktu apjomiem.  |
| *6. Prasības darba izpildei:*  |
| 6.1. Darba izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādes kārtība, vietas un laiki ir jāsaskaņo ar pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienu laikā pirms darbu uzsākšanas, kas saistīts ar dzelzceļa satiksmes „logu” saskaņošanu un to nodrošināšanu; 6.2. Darbi objektā nedrīkst ietekmēt blakusesošās dzelzceļa infrastruktūras normālu darbību un procesus. |
| *7. Prasības darba kvalitātei:*  |
| 7.1. Visiem darba izpildei izmantojamiem materiāliem un iekārtām ir jābūt ar izcelsmi un kvalitāti apliecinošiem dokumentiem; |
| 7.2. Objektā iegūto un utilizēto materiālu daudzums ir jāpierāda ar atbilstošām pavadzīmēm; |
| 7.3. Darbi, kas noteikti 5.punktā „Darba sastāvs” tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad ir ticis parakstīts un nodots darbu pieņemšanas-nodošanas akts. Šis akts ir kā pamats darba izpildes apmaksas veikšanai. Pēc darbu galīgās izpildes brīža, pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam bīstamo atkritumu reģistrācijas karti-pavadzīmi. |
| *8. Darba sagatavošana:*  |
| Kontaktpersona noteiktās darbu izpildes vietas apskatei[[1]](#footnote-1), piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamās informācijas saņemšanai un ar citiem saistītiem darbiem objektā dzelzceļa stacijā „Mežvidi” – VAS „Latvijas dzelzceļš” Attīstības direkcijas Vides pārvaldības daļas vadītājs Kārlis Dreimanis (e-pasta adrese: karlis.dreimanis@ldz.lv; tālr.: +371 67234740).  |

1. *Nepieciešamības gadījumā pretendentam tiek nodrošināta sarunu procedūras priekšmetā minēto darbu izpildes vietas apskate. Pretendentam nepieciešams iepriekš saskaņot objekta vietas apskates laiku ar „Darba uzdevuma” 8.punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu.* [↑](#footnote-ref-1)