**Transformatora ēkas jumta remonts Skrundā**

DARBA UZDEVUMS

1. **Ievads**

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz vai Pasūtītājs) Skrundā pieder transformatora ēka (būves kad. apzīmējums 62090010063002). Ēkas ekspluatācijas laikā ruberoīda jumta segums ir nolietojies, ir sliktā tehniskā stāvoklī, lietus laikā tek. Ēkā atrodas LDz transformators.

1. **Mērķis**
   1. novērst jumta tecēšanu un bīstamo situāciju veidošanos transformatoru ēkā;
   2. atjaunot ēkas jumta tehnisko stāvokli;
   3. veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.
2. **Darba uzdevums**

Veikt sekojošus būvdarbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija | objekts | 1 |
| 2 | Ēkas (6,6x6,2m) bojātā jumta seguma demontāža | m2 | 45 |
| 3 | Virsmas sagatavošana seguma ierīkošanai, t.sk izlīdzināšana | m2 | 45 |
| 4 | Ruberoīda seguma ieklāšana (2kārtas) | m2 | 45 |
| 5 | Karnīzes bojāto ķieģeļu demontāža | m | 27 |
| 6 | Karnīzes un parapeta atjaunošana | m | 27 |
| 7 | Karnīzes un parapeta skārda apdares ierīkošana | m | 27 |
| 8 | Būvgružu izvešana | m3 | 8 |

Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek kompleksi risināti un netiek dalīti.

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citām normatīvo aktu prasībām.

Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas.

Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi **obligāta.**

15 darba dienas pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu izpildes grafiku ar TP-6097 st. Skrunda EPEL-9: tālr. 28908917 (gaisvadu atslēgšanai no sprieguma).

1. **Rezultāts**
   1. Likvidētas bīstamas situācijas, atjaunots ēkas jumts, uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis.
   2. Veikta nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.
2. **Laiks un resursi**

Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu, konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.

Darbu izpildes termiņš: **45** dienas no līguma parakstīšanas dienas jumta un karnīzes remontam.

Garantijas laiks – 5 gadi.

Objekta foto.

