Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Dzīvžogu šķēru iegāde”

1.pielikums

**Benzīna dzinēja dzīvžogu šķēru**

 **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Prasības  |
| **I Agregāta tehniskās prasības:** |
| 1.1. | Agregāta nosaukums | Benzīna dzinēja dzīvžogu šķēres |
| 1.2. | Plānotais iegādes daudzums  | 1 gab. |
| 1.3. | Vēlamā marka  | STIHL vai Husqvarna |
| 1.4. | Stāvoklis | Jauns |
| 1.5. | Dzinēja tips | Divtaktu, benzīna |
| 1.6. | Asmeņa (sliedes) garums cm | 60 |
| 1.7. | Zobu starpu platums (mm) | Ne mazāk kā 30 |
| 1.8. | Divpusējs griešanas asmens  | Obligāts |
| 1.9. | Svars (kg) | Ne vairāk kā 5.2 |
| 1.10 | Garantētais skaņas līmenis (LWA) | Ne vairāk kā 107 dB(A) |
| 1.11. | Griešanas ātrums ne mazāk kā griez./min. | 4000 |
| **II Citas prasības:** |
| 2.1. | Līguma izpilde ( piegāde) | Līdz 22.05.2023. |
| 2.2. | Garantijas termiņš  | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 2.3 | Preces piegāde  | Rīga |