*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 26.maija*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE”**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Jautājumi*** | ***Atbildes*** |
| 1. | Pozīcija 1.1 (tehniskka specifikācija)  eļļa 15w40-  lūdzu izdot precizu specifikāciju (tieši Jusu vajadzibam), jo tiek prasits mineral eļļa, bet specifikācija CK-4, CJ-4  ir sentetiska eļļā. Eļļas vinlaik nevar but CJ-4 un CH-4, ka rakstits jusu atbilde. | Ne zemākas klases eļļu par E7.  Precizējam:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Poz.*  *Nr.* | *Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums*  *(vai ekvivalents)* | *Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)* | *Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c.*  *(vai ekvivalents)* | | *1.1.* | *Eļļa 15W40(minerāl)* | *Dzelzceļa tehnikai* | ***E7*** | |
| 2. | Pozīcija 1.12 (tehniskka specifikācija)  Pussintetiska Eļļā AGIP/ENI iSINT 10W40 – Jusu atbilde tiek noradita specivikacija eļļai 0w30,0w40,5w30,5w40 (sintetiska), bet nolikuma tiek prasita pussintetiska eļļa 10w40. Lūdzu izdot precizu specifikāciju tieši Jusu vajadzibam | Precizējam:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Poz.*  *Nr.* | *Preces (Eļļas) nosaukums/ tehniskais raksturojums*  *(vai ekvivalents)* | *Eļļas /smērvielas veids/ (kam paredzēta)* | *Atbilstība standartiem (ГОСТ (GOST), DIN, NE, CE markējums), tehniskajiem noteikumiem Nr., MK noteikumiem u.c.*  *(vai ekvivalents)* | | *1.12.* | *Pussintētiskā eļļa AGIP/ENI iSINT 10W40* | *Dīzeļu apkalpošanai* | ***ACEA A3/B4-04*** | |
| 3. | Pozīcija 4.16 (tehniskka specifikācija)  Dz.škidrums -  varam piedāvat sarkana krasa antifrīzu ar atbilstibu G12+,   jo  dota gadijuma krasa nou nozīmes. Dažadas ražotaji kraso antifrīzes dažadas krasas. | Skatīt Skaidrojuma Nr.1 10.jautājuma atbildi.  Var piedāvāt arī sarkanas krāsas antifrīzu ar atbilstību G12+ . |
| 4. | Pozīcija 4.18  (tehniskka specifikācija) Skalošanas škidrums KO-2  – lūdzu precizēt kadai sistēmaj vajag šķidrums (džešanas sistema vai motors vai hidraulika) | Skalošanas šķidrumu nepieciešams detaļu mazgāšanai. |
| 5. | Vai varu eļļas aprakstus un  drošibas datu lapas iesniegt ar elektronisku datu nesēju (cd/dvd/usb) | Elektroniskā datu nesēja (CD, DVD, USB) pieļaujam iesniegt tikai un vienīgi drošības datu lapas. |
| 6. | Sakara ar neskaidribam citos jautajumos, lūdzu pagarinat piedāvājumu iesniegšanas termiņu. | Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts **līdz 2020.gada 2.jūnijam.**  Skat.Grozījumi Nr.2 |
| 7. | 1.1.poz. ACEA: E9, E7, E5, E3, A3/B3, A3/B4 – viena eļļa ar šādām specifikācijām nav iespējama – vai nu vieglai tehnikai, vai smagai? | Kā norādīts nolikuma Tehniskajā specifikācijā – dzelzceļa tehnikai.  Dzelzceļa tehnika ir smagā tehnika. |
| 8. | 1.4.poz.  MB 229.51 un MB 229.5 - viena eļļa ar šādām specifikācijām nav iespējama – vai nu vieglai tehnikai, vai smagai | Kā norādīts nolikuma Tehniskajā specifikācijā - vieglajai tehnikai (svarā līdz 3,5 t). |