*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 11.oktobra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Radiostaciju iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”**

(turpmāk – sarunu procedūra)

**Grozījumi Nr.1**

1. Izteikt sarunu procedūras Tehniskajās specifikācijas (nolikuma 2. pielikums) 4. Iepirkuma daļas tabulā pirmo rindu šādā redakcijā:

*“****Lokomotīves*** *radiostacija RLSM-10 ar CE sertifikātu vai ekvivalents , frekvences (2,13 un 2,15 MHz) , TX-10 W, ligzda sarunu ierakstīšanai, ar manipulatoru un komplektāciju:
-* *barošanas bloks* ***12 - 36V DC****;
- antenas saskaņošanas ierīce;
- antenas kabelis 50 Om ar konektoriem, L = 10 m katrai radiostacijai;
- radiostacijas bloku uzstādīšanas rāmis;
- skaļruni 10W un radiostacijas vadības pults* ***komplekts (1 gab.) - komplektā 2. gab. vadības pultis;***

*- Sertifikācija CE Latvijas Republikā;*

*- Rakstiskā atļauja no VAS "Elektroniskie sakari" izmantot radiostacijas Latvijas Republikā.”*