*Sarunu procedūras ar publikāciju „Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts” nolikums*

 *(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023.gada 13.marta 2.sēdes protokolu)*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**„Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts”**

Nolikuma grozījumi Nr.1

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/45-SPAV)**

Rīgā, 2023

1. *Izteikt nolikuma 1.5.1.punktu šādā redakcijā:*

“1.5.1. Piedāvājumu iepirkumam **jāiesniedz līdz** **2023.gada 27.martam plkst.9.30**, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā. To iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretendents piedāvājuma kopiju iesniedz arī elektroniskā formā pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 1 darba dienas laikā, **nosūtot** to uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi.”

1. *Izteikt nolikuma 1.6.1.punktu šādā redakcijā:*

“1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda: “Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts”, iepirkuma identifikācijas nr.LDZ 2023/45-SPA. Neatvērt līdz 2023.gada 27.martam plkst.10.00”; to adresē: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma iepakojuma norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un kontakttālruni.”

1. *Izteikt nolikuma 1.pielikuma “Darba uzdevums” 3.punktu šādā redakcijā:*

**3.Darba uzdevums**

Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt sekojošus būvdarbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p/k** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Apjoms** |
| 1 | Būvniecības ieceres dokumentācijas -paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana | komplekts | 1 |
| 2 | Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija | objekts | 1 |
| 3 | Sastatņu montāža, demontāža | komplekts | 1 |
| 4 | Attīrīt bojāto fasādes apmetumu, sienu apmest ar cementa bāzes mūrjavu ārdarbiem | m2 | 130 |
| 5 | Fasādes attīrīšana no vecās krāsas, špaktelēšana, krāsošana ar silikāta krāsu, t.sk. gruntēšana (darba pilns cikls) | m2 | 582 |
| 6 | Koka apšuvuma (arī jumta pārkares) sagatavošana krāsošanai, t.sk. bojātā koka konstrukciju, apšuvuma nomaiņa, vīteņaugu noņemšana, bojātā krāsojuma noņemšana, slīpēšana | m2 | 1380 |
| 7 | Koka fasādes, t.sk. pārkares, gruntēšana, krāsošana (darba pilns cikls) | m2 | 1380 |
| 8 | Karnīzes skārda apdares atjaunošana  | m | 163 |
| 9 | Skārda notekcauruļu atjaunošana | m | 15 |
| 10 | Bojāto reņu atjaunošana | m | 28 |
| 11 | Logu bloku krāsošana, t.sk. virsmas sagatavošana (darba pilns cikls) | gb | 45 |
| 12 | Logu bloku remonts | gb | 7 |
| 13 | Logu restu krāsošana | gb | 15 |
| 14 | Ieejas durvju atjaunošana un krāsošana | gb | 5 |
| 15 | Cokola atjaunošana | m2 | 10 |
| 16 | Ārtelpas krāsošana, t.sk. virsmas sagatavošana (darba pilns cikls) | m2 | 138 |
| 17 | Lieveņu remonts | gb | 3 |
| 18 | Atkrituma izvešana | m3 | 8 |

Darbu likumīgai realizācijai jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāiesniedz Būvvaldē un BIS atļaujas saņemšanai Būvniecības ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts (informācija par fasādes krāsu risinājumu (krāsu pase); darbu organizēšanas shēma u.t.t.). Nav plānots mainīt fasādes krāsu toņus. Visi būvdarbu veidi izpildāmi, ievērojot pilnu darba ciklu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas.

 Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek kompleksi risināti un netiek dalīti.

 Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem normatīvo aktu prasībām.

 Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.