*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 17.marta*

*sēdes protokolu Nr.3*

**Sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Sliežu stiprinājumu, sliežu izolācijas detaļu un tiltu konstrukciju stiprinājumu piegāde” nolikuma**

**Grozījumi Nr.1**

Veikt šādus grozījumus nolikuma 2.pielikuma - tehniskā specifikācija pozīcijās Nr.2., 15., 16. un 17.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Uzgriežņi M22 | t | **23.0** | ~~GOST 11532-2014 vai ekvivalents~~ GOST 16018-2014 vai ekvivalents | DDP Jelgava  | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Augstas izturības bultas komplekti (dzelzceļa tiltu bezbalasta plātnēm) M22 L=370mm (komplektācijā - bulta, 2 uzgriežņi, 2 paplāksnes) | kom. | **350** | GOST 22356-77, GOST 4543-71;GOST 22354-77, GOST 380-71; GOST 22355-77, GOST 380-71;Saskaņā ar rasējumu Nr.~~1~~ 2 | DDP Rīga | 60 |
| 16 | Augstas izturības bultskrūvju stiprinājumu komplekti M22 L=80mm stiprības klase 10,9 (komplektācijā - bultskrūve, 1 uzgrieznis, 2 paplāksnes) | kom. | **150** | GOST 22356-77, GOST 4543-71, DIN 6914; GOST 22354-77, GOST 380-71, DIN 6915;GOST 22355-77 ,GOST 380-71, DIN 6916 Saskaņā ar rasējumu Nr.~~2~~ 3 | DDP Rīga | 60 |
| 17 | Augstas izturības bultskrūvju stiprinājumu komplekti M22 L=60mm stiprības klase 10,9 (komplektācijā - bultskrūve, 1 uzgrieznis, 2 paplāksnes) | kom. | **150** | GOST 22356-77, GOST 4543-71, DIN 6914; GOST 22354-77, GOST 380-71, DIN 6915;GOST 22355-77 ,GOST 380-71, DIN 6916 Saskaņā ar rasējumu Nr.~~2~~ 3 | DDP Rīga | 60 |