*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022. gada 28. septembra*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“****Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/148-SPA)**

**Grozījumi Nr.2**

Sarunu procedūras ar publikāciju “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.4.1. punktu šādā redakcijā:

“1.4.1. piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2022. gada 7. oktobra, plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1. stāvā, 100. telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē”.

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.4.2. punktu šādā redakcijā:

“1.4.2. piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2022. gada 7. oktobrī, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 344. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā)”.

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.7.1. punktu šādā redakcijā:

“1.7.1. piedāvājumu iesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplāru, uz tā norāda:

“Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2022/148-SPA). Neatvērt līdz 2022. gada 7. oktobrim, plkst. 10.00”

un adresē: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547.

Uz piedāvājuma iepakojuma (aploksnes) norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi, e-pastu un tālruņa numuru;”.

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 2. pielikuma 3.8. punktu šādā redakcijā:

“3.8. Mazgāšanas laiks

Riteņpāru un ratiņu ceha remonta programmas nodrošināšanai, maksimālajam viena kravas **vagona riteņpāra mazgāšanas laikam** **jābūt ne ilgāk par 10 minūtēm**. Šajā laikā jābūt iekļautam riteņpāra nopūšanas un žāvēšanas laikam. **Mazgāšanas laiks pārējiem riteņpāriem var būt palielināts līdz 15 minūtēm.**”.