APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2021.gada 15.septembra 4.sēdes protokolu

**Sarunu procedūrā ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2021/40-IBz

**Grozījumi Nr.1**

Sarunu procedūras ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā” (turpmāk – iepirkums) nolikumā (nolikums publicēts tīmekļa vietnē [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv)) komisija nepārprotamībai veikusi šādus grozījumus:

1. iepirkuma nolikuma noslēguma sadaļā “Pielikumā” 1.pielikumam satura izklāstu izteikt šādā redakcijā:

“1.pielikums Darba uzdevums / Tehniskais – Finanšu piedāvājums uz 9 lp.;

(Finanšu piedāvājuma forma papildus publicēta elektroniskā formā *MS Excel* formātā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā pie šī iepirkuma, skat. “Kopsavilkuma aprēķins”);”;

1. Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Darba uzdevums /Tehniskais – finanšu piedāvājums” 1.tabulu izteikt šādā redakcijā:

**1.tabula (Kopsavilkuma aprēķinā “Lokālā tāme Nr.1-1”\*) “Būvlaukuma sagatavošanas darbi”**

*Iesniedzot piedāvājumu, izmantot kā formu tehniskajam piedāvājumam (ietverot informāciju par darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem) un finanšu aprēķinam (finanšu piedāvājumam).*

*\*”Kopsavilkuma aprēķina” fails ar Lokālo tāmi Nr.1-1 papildus publicēts elektroniskā formā MS Excel formātā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapas pie šī iepirkuma publikācijas.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | | | |
| Laika norma  (c/h) | Darba samaksas likme \* (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība  (c/h) | | Darba alga | | Būvizstrā- dājumi | | Mehānismi | | Summa | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
|  | **Būvlaukuma sagatavošanas darbi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Pagaidu nožogojuma uzstādīšana -pagaidu pārvietojamais žogs ar aizsargplēvi. | m | 100 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *2* | Pagaidu divviru vārtu uzstādīšana 4m | gb | 1 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *3* | Materiālo vērtību fiziskas apsardzes nodrošināšana būvlaukumā. | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *4* | .Apsardzes konteiners | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5 | Administratīvo un strādnieku sadzīves telpu konteiners | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| *6* | Inventāra noliktavas konteiners | mēn | 6.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 | Mobilā Bio tualete | mēn | 6.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8 | Būvobjekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gb. | 1.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 | Norobežojošā lenta | m | 100.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 10 | Drošības zīmes | gb. | 1.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 11 | Ugunsdrošibas stends | gb. | 1.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |

1. Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Darba uzdevums /Tehniskais – finanšu piedāvājums” 2.tabulu izteikt šādā redakcijā:

**2.tabula (Kopsavilkuma aprēķinā “Lokālā tāme Nr.2-2”\*)[[1]](#footnote-1) “Būvdarbi”.**

*Forma tehniskajam piedāvājumam (ietverot informāciju par darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem) un finanšu aprēķinam (finanšu piedāvājumam).*

*\* “**Kopsavilkuma aprēķina” fails ar Lokālo tāmi Nr.2-2 papildus publicēts elektroniskā formā MS Excel formātā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapas pie šī iepirkuma publikācijas[[2]](#footnote-2)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | | | | | |
| Laika norma  (c/h) | Darba samaksas likme \* (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība  (c/h) | | Darba alga | | Būvizstrā- dājumi | | Mehānismi | | Summa | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | **DEMONTĀŽA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Mūra sienas demontāža | m3 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | Demontējama konstrukcija līdz augstuma atzīmei -1.60 , 1.55m no zemes virsmas atzīmes ) | m2 | 143.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3 | Pārseguma konstrukcijas demontāža pa 10m gariem posmiem ar roku darbu,demontāžas gabaliem nepārsniedzot 20kg.Esosš dzelzsbetona pārsegums 450mm | m2 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4 | Riboto pāseguma paneļu demontāža | m2 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5 | Esoša asfalta betona grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | asfaltbetona slānis 160mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | smilts slānis 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | betona slānis 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | dzelzsbetona pārsegums 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Vienviru durvju demontāža | gb | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 | Divviru durvju demontāža | gb | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8 | Asflata seguma demontāža | m2 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 | Betona elementu demontāža | m3 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 10 | Nožogojuma demontāža | m | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 12 | Atrakšana H=1,5 | m | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 11 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 309.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | **BŪVKONSTRUKCIJAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | **Tuneļa pārseguma pagaidu nostiprināšana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Pārseguma pagaidu nostiprināšanas sistēmas Peri multiflex vai ekvivalents uzstādīšana un demontāža | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.2 | Pagaidu siju PERI GT 24 vai ekvivalents montāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Pagaidu statu montāža ar soli 1,8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Sijas + stutes ( noma) | nedēļas | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.5 | Saplāksnis | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | **Sienas atbalsta konstrukcijas montāža** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1 | Sijas un statņa UPE200 montāža, L=190m,S235J2 | kg | 4 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.2 | Stutes RHS80\*80\*5 ar soli 1500mm montāža sienas nobalstīšanai jaunizveidotajā pamatā,L=135m,S235j2 | kg | 1 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3 | Tērauda fasonlapas,S235J2 | kg | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.4 | Hilti Hit-V M12+HIT-HY270 | gb | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | **Pamati** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1 | Pamatu iebetonēšana ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.2 | betons C25/30 XC2 | m3 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.3 | Veidņu montāža , demonrtāža | m2 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.4 | Pamatu stiegrošana | kg | 1 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.5 | stiegra D12 B500B, L=1465m | kg | 1 401.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.6 | stiegra D8 B500B, L=1225m | kg | 540.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.7 | Ieliekamo detaļu Welda 250\*250-162 Peikko montāža | gb | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4 | **Citi darbi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1 | Ailu aizmūrēšana | m3 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.2 | māla pilnķieģeļi , spiedes stiprība 20N/mm2 | m3 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.3 | mūrjava | kg | 3 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5 | **Ailu izveide** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1 | Pagaidu pārsedžu izveide no UPE 200 profiliem L=1,7m | kg | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5.2 | Atvērumu izkalšana atbilstoši betona balstplātnes izmēriem | gb | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5.3 | Armēta betona spilvenu izveide metāla siju balstīšanai | m3 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5.4 | Horizontālas nišas izkalšana | gb | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5.5 | Pārsedžu P-0.1 1700\*450\*160 izgatavošana un montāža 2\*UPE160,S235 | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5.6 | Pārsedžu aptīšana ar sietu un apmešana | m2 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5.7 | Vītņstieņu M16 ( 8,8) ar soli 300mm iestrāde | gb | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 5.8 | Tērauda sloksnes 75\*8 piemetināšana | m | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **3** | **VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | **Sienu siltināšana,apdare** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Sienas hidroizolācija ar bituma mastiku divās kārtās | m2 | 273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.2 | bituma mastika | kg | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.3 | Mūra sienas attīrīšana un sagatavošana siltināšanai | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.4 | Mūra sienas gruntēšana | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.5 | grunts | l | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.6 | Mūra sienas izlīdzināšana ar remontjavu | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.7 | remontjava | kg | 2 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.8 | Ekstrudētā putupolistirola Finnfoam 300 vai eekvivalents siltinājums 150mm | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.9 | Finnfoam 300 150 mm | m2 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.10 | Putupolsistirola līme SOUDAL Soudabond Easy Gun | gb | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.11 | Sienas izlīdzināšana ar remontjavu | m2 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.12 | remontjava | kg | 912.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.13 | Sienas gruntēšana | m2 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.14 | grunts | l | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.15 | Sienas krāsošana RAL-7047 | m2 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.16 | Esošās betona atbalsta sienas atjaunošana ar cementa bāzes apmetumu. | m2 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.17 | Esošās betona atbalsta sienas krāsošana | m2 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1.18 | krāsa | l | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | **Esošo tīklu iečaulošana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1 | Siltumtrase pie sienas H=1,6m T3 | m | 257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.2 | Ūdensvads pie griestiem Ū1 | m | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3 | Elektrokabelis pie griestiem, 6gb. W1 | m | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3 | **Durvis, logi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1 | D-1 Metāla konstrukciju ugunsdrošu EI30 durvju Eiro 1200\*2100mm montāža.Vērtnes biezums 63mm, akmens vates pildījums.Krāsa no ārpuses RAL8019 brūna.Durvju komplektčijā ietilpst-durvju vērtne, durvju kārba,divas eņģes, blīvgumijas pa perimetru.Skaņas izolācija 42db. | gb | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.2 | L1 PVS loga 1830\*1240 montāža.S800IQ PVC logs, ražotājs Rīgas logi.Tonis RAL8022 tumši brūna.Komplektā ietilpst tērauda armēšana impostam, vērtnes, rāmis.U=1,2W/m2 | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.3 | R1 Metāla loga restes 1830\*1240 , veramas metāla loga restes , tonis RAL 8017, aprīkotas ar eņģēm un stiprinājumiem fasādē montāža | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4 | **Dažādi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1 | Siltummaiņu uzstādīšana un siltummezglu shēmas izstrāde | kompl. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.2 | Danfoss plākšņu siltummainis XB12M-1-30 G5/4 004H7544 | gb | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.3 | Dokumentācijas izveide siltumtrases pārcelšanai | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.4 | Siltumtrases izbūve (T4) ēkas iekšpusē | m | 156,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | | #VALUE! | |
| 4.5 | Telpai ventilācijas sistēmas izbūve un dokumentācijas izveide | kompl. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.6 | SPS 800 šķērveida pacelšanas galds ar kājas sūkni | gb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.7 | Inženierkomunikāciju gofrētas caurules (ᴓ110; L=33m) | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.8 | Ģeneratora zibensaizsardzības zemējums, un dokumentācijas izveide | m | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4.9 | Kronšteinu izveide tunelī kabeļu stiprinājumiem pie sienas l-700, stiprināt ar dībeļiem un Hilti ķīmiju.ar soli 3 metri. | m | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4 | **LABIEKĀRTOŠANAS DARBI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Esošo puķu podu demontāža uz būvniecības laiku | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | Soliņu montāža, "MK Dizains" TREnD classic 1 vai analogs, stiprināšana bruģakmens segumā | gb | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3 | Atkritumu urnu montāža "MK dizains" UM 433272 vai analogs, stiprināšana bruģakmens segumā | gb | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 6 | Zāliena atjaunošana | m2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 | Betona bruģakmens Nostal 8, h=8cm ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8 | Minerālmateriālu izsijas fr. 2/8 3cm kārtas ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 | Minerālmateriālu maisījuma 0/40, h=10cm ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 10 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, h=20cm ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 11 | Ekstrudētā polipropilēna ģēorežģa 40/40kN ieklāšana | m2 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 12 | Salizturīgs slānis, 30cm | m3 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 13 | Tuneļa aizbērums ar smilti | m3 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | | **#VALUE!** | |

1. Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Darba uzdevums /Tehniskais – finanšu piedāvājums” noslēguma sadaļā izslēgt tekstu:

**“Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN\*: \_\_\_\_\_\_ EUR.**

*\* PVN likme tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem”*

1. Iepirkuma nolikuma 1.pielikumu “Darba uzdevums /Tehniskais – finanšu piedāvājums” papildināt ar 3.tabulu šādā redakcijā:

**3.tabula** “Kopsavilkuma aprēķins”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | Darbietilpība (c/h) |
| darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lokālā tāme Nr. 1-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Lokālā tāme Nr. 2-2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(%):** | | **#VALUE!** | **#VALUE!** | **#VALUE!** | **#VALUE!** | **#VALUE!** |
| Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība) (\_\_\_\_\_%) | | #VALUE! |  |  |  |  |
| Peļņa (\_\_\_\_%) | | #VALUE! |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā** | | **#VALUE!** |  |  |  |  |

1. Papildus nolikuma dokumentācijai publicēt “Kopsavilkuma aprēķina” failu elektroniskā formā MS Excel formātā VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā pie šī iepirkuma publikācijas.

1. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-1)
2. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-2)