APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2021.gada 22.aprīļa 4.sēdes protokolu

**Sarunu procedūrā ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”**

**Grozījumi Nr.2**

Sarunu procedūras ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikuma (nolikums publicēts tīmekļa vietnē [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv)) dokumentos tiek veikti šādi grozījumi:

sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma (Tehniskais uzdevums) 2.1.1.punkts tiek papildināts un izteikts šādā redakcijā:

“2.1.1. Veikt esošo jaudas slēdžu un to konstrukciju demontāžu un utilizāciju.

2.1.1.1. Esošais viens 110kV jaudas slēdzis МКП 110 ar piedziņu ШПЭ-33 pēc pases:

1) Svars 8905 kg (bez eļļas;)

2) Eļļas svars 8000 kg.

2.1.1.2. Jaudas slēdžos ielietais eļļas tips – NESTE TRAFO 10X.

2.1.1.3. Par utilizāciju jāsastāda pieņemšanas – nodošanas akts, saskaņā ar kuru Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem jaudas slēdžus un eļļu utilizācijai.”.