Apstiprināts ar iepirkuma komisijas

2021.gada 25.marta 1.sēdes protokolu (nolikums)

2021.gada 9.aprīļa 2.sēdes protokolu (Grozījumi Nr.1)

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“110 kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”**

NOLIKUMS

**ar Grozījumiem Nr.1**

Rīga, 2021

1. **vispārīgĀ informācijA**
	1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
		1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) - sarunu procedūra ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”;
		2. **komisija** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
		3. **nolikums** (turpmāk var tikt saukts arī kā “sarunu procedūras nolikums” vai “sarunu procedūras dokumenti”) – sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
		4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties sarunu procedūrā un saņēmis nolikumu;
		5. **pasūtītājs** – VAS “Latvijas dzelzceļš”;
		6. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
		7. **apakšuzņēmējs** – pretendenta nolīga persona vai savukārt tās nolīga persona, kas veic pakalpojumus un darbus iepirkuma līguma izpildei;
		8. **norādītā persona** - pretendenta norādītā personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
		9. **darbi** – 110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa, kas ietver tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību, saskaņā ar nolikumu, Tehnisko uzdevumu un līgumprojektu (var tikt saukts arī kā “sarunu procedūras priekšmets” vai “iepirkuma priekšmets”);
		10. **objekts** – vilces apakšstacija EPEV-10 “Saulkrasti”, kas atrodas Dārza ielā 10a, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160.
	2. **Rekvizīti un informācija par iepirkumu**
		1. **Pasūtītājs:**

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065. Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.

* + 1. **Saņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība):**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde (turpmāk – EP).

Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

* 1. **Pasūtītāja kontaktpersona**

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 67234934, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

* 1. **Sarunu procedūras dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu un datu apstrāde**
		1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.
		2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju sarunu procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
		3. Pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar sarunu procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikumā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai)[[1]](#footnote-1).
		4. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
		5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
		6. Pasūtītājs ievieto 1.4.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami sarunu procedūras dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
		7. Pretendentam informāciju par sarunu procedūras rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
		8. Sarunu procedūras dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
		9. Pasūtītājs nodrošina papildus informācijas – “Vilces apakšstacijas “Saulkrasti” vienlīnijas shēma” (sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma pielikums) izsniegšanu elektroniskā formātā trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu (veidlapa nolikuma 9.pielikumā) nolikuma 1.3.punktā minētajai kontaktpersonai.
		10. Saņemot pasūtītāja papildus informāciju elektroniskā formātā, ieinteresētais piegādātājs ar savu parakstu pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka pasūtītāja prasības satur LDZ komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.
	2. **Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
		1. Piedāvājumu sarunu procedūrai **jāiesniedz līdz** **2021.gada 27.aprīlim plkst.9:30** Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.
		2. Komisija iesniegtos piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām **2021.gada 27.aprīlī plkst. 10:00,** Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).
		3. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi, kas nav slēgtā iesaiņojumā (neaizlīmētā iepakojumā), netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.
		4. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
		5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
		6. Piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[2]](#footnote-2).
		7. Pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu, jāpieņem zināšanai, ka ēkā ir noteikts caurlaižu režīms, tāpēc līdzi obligāti jāņem personu apliecinošs dokuments un jāparedz papildus laiks caurlaides noformēšanai.
		8. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā – tiek nolasīts pretendenta nosaukums un piedāvājuma kopējā cena. Pēc piedāvājumu atvēršanas pēc sēdes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda pretendentu pieteikuma vēstuli (nolikuma 2.pielikums).
	3. **Piedāvājuma dokumentu noformējums un objekta apskate**
		1. Piedāvājums jāiesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda:
			1. atzīme: **“****Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”. Neatvērt līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst. 10:00”;**
			2. adresāts: **VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547;**
			3. informāciju **par pretendentu: nosaukums, juridiskā adrese un kontakttālrunis**.
		2. Sarunu procedūrā piedāvājuma dokumenti jāiesniedz papīra formā 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”.

Ja starp dokumentu sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

* + 1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma sējumu lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina persona, kam ir pārstāvības tiesības.
		2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, izņēmums: tehniskā specifikācija jaudas slēdzim un strāvmaiņiem[[3]](#footnote-3) (forma nolikuma 1.pielikuma 8.punktā), ko var iesniegt angļu valodā. Dokumentus, kuriem saskaņā ar nolikuma prasībām nav paredzēta iesniegšana svešvalodā,iesniedzot dokumentus citā valodā, pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajām prasībām*.* Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka dokuments nav iesniegts. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
		3. Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, tai skaitā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
		4. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā saskaņā 1.5.1.punktā noteikto kārtību un termiņu. Uz iesaiņojuma jānorāda 1.6.1.punktā noteiktā informācija un atzīme “*PAPILDINĀJUMI”*, *“LABOJUMI”* vai *“ATSAUKUMS”.*
		5. Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību sarunu procedūrā.
		6. Sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.
		7. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
		8. Sarunu procedūrā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.
		9. Piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai pēc pretendentu pieprasījuma tiek organizēta objekta apskate. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (tālrunis: 67238925, 29532285).
	1. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
	2. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
		1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
		2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (kā arī tā piesaistītā apakšuzņēmēja/norādītas personas) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
		3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
	3. **Piedāvājuma cena**
		1. Finanšu piedāvājumā cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
		2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu (tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību) izpildi, ņemot vērā Tehniskajā uzdevumā un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī līguma nodrošinājuma izdevumi, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
		3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
		4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.
1. **Informācija par sarunu procedūras priekšmetu**
	1. **Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:** 110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa, kas ietver tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību, saskaņā ar nolikumu un tā pielikumu nosacījumiem (nolikuma tekstā saukts arī kā “sarunu procedūras priekšmets”, “darbi”).
	2. Piedāvājums jāiesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.
	3. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu.
	4. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 10.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
	5. **Iepirkuma līguma (darbu) izpildes būtiskākie noteikumi:**
		1. termiņš: 2021.gada 31.decembris;
		2. izpildes vieta (objekts): vilces apakšstacija EPEV-10 “Saulkrasti”, kas atrodas Dārza ielā 10a, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160;
		3. norēķinu kārtība: saskaņā ar līguma projektu, t.sk. pasūtītājs veic samaksu par izpildītiem un pieņemtiem darbiem ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un saņemts atbilstošs rēķins. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta;
		4. darbu un materiālu garantijas periods: ne mazāk kā 2 gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā.
	6. **Specifikācija**: pretendents apņemas kvalitatīvi nodrošināt darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (nolikuma 1.pielikums), standartiem un normatīvo aktu prasībām.
	7. **Pasūtītāja plānotā kopējā samaksa par līguma izpildi:** līdz 90 000,00 EUR (deviņdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
2. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**
	1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt darbus un slēgt iepirkuma līgumu.
	2. Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases noteikumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.2.1.** | **Pretendents apliecina dalību sarunu procedūrā** |
| 3.2.1.1. | Pretendentam jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos sarunu procedūrā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai | **Pieteikums** dalībai sarunu procedūrā (veidlapas forma nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.2.1.2. | Pretendentam jāpiedāvā iepirkuma priekšmetā minētajiem darbiem cena, kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas (finanšu piedāvājums) atbilstoši nolikuma 1.7.punktā noteiktajam. | **Finanšu piedāvājums** (veidlapas forma nolikuma 3.pielikumā). |
| 3.2.1.3. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām. [[4]](#footnote-4)Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts atbildīgajā institūcijā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara.Prasība attiecināma arī uz 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē:www.ur.gov.lvJa dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstoša piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma pilnvara (kopija). |
| **3.2.2.** | **Izslēgšanas gadījumu neattiecināmība[[5]](#footnote-5)** |
| 3.2.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmiteiro).Papildus vērtēšanas gaitai tiek pārbaudīts (1) piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā; (2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; (3) laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai.Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.2.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.5. | Pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma.Izslēgšanas noteikums attiecināms arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)*, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |
| 3.2.2.6. | Ir konstatēts, ka uz pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi, kas ietekmē līguma izpildi.Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat.nolikuma 4.3.5.punktā).Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām, kuras **ietekmē** līguma izpildi un maksājumus. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* pārbauda informācijas sistēmās*.* |
| **3.2.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem****Prasības pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām** |
| 3.2.3.1. | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.2.4.1.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam darbu apjomam reģistrācija nepieciešama. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē *www.ur.gov.lv*. |
| 3.2.3.2. | Pretendentam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas **Būvkomersantu** **reģistrā un tiesīgam veikt būvdarbus šādā sfērā:*** elektroietaišu projektēšana (virs 110 kV);
* elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (virs 110 kV).

Prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmēju, ja atbilstoši veicamajam darbu/pakalpojumu apjomam tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam attiecīgajā sfērā. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[6]](#footnote-6). |
| 3.2.3.3. | Pretendenta **vidējais gada neto finanšu apgrozījums** pēdējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu atskaites gados no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata **ir vismaz 150 000,00 EUR.**Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. | Informācija **par pretendenta finanšu apgrozījumu** (nolikuma 4.pielikuma 1.tabulas forma)Informāciju par pretendenta finanšu apgrozījumu norāda no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata par pretendenta par pēdējiem prasībā noteiktajiem noslēgtajiem finanšu pārskata gadiem vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā prasībā noteikts. |
| 3.2.3.4. | Pretendentam **pēdējo 5 (piecu) gadu laikā** (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts)* ir sekmīga pieredze vismaz **1 (viena) būvniecības vai pārbūves līguma sekmīgā izpildē**, kura ietvaros ir veikti šādi darbi: 110kV vai augstāka sprieguma iekārtu izbūve vai pārbūve un **būvdarbu kopējās izmaksas ir ne mazāk kā 50 000,00 EUR**.Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta **pieredzi** (nolikuma 4.pielikuma 2.tabulas forma).*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:****atsauksmi,*** *kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanā no norādītā klienta (atsauksmē tiek norādīta informācija par izpildītajiem darbiem, t.sk .īss apraksts par darbu specifiku un izpildes kvalitāti un savlaicīgumu).* |
| 3.2.3.5. | Pretendentam **pēdējo 5 (piecu) gadu laikā** (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts)* ir sekmīga **pieredze** vismaz **1 (viena) būvniecības vai pārbūves** iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas tehniskās dokumentācijas izstrādē, kas atbilst šādiem nosacījumiem:110 kV vai augstāka sprieguma iekārtu tehniskās dokumentācijas izstrāde+-9+639.Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta **pieredzi** (nolikuma 4.pielikuma 2.tabulas forma).*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:****atsauksmi,*** *kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanā no norādītā klienta (atsauksmē tiek norādīta informācija par izpildītajiem darbiem, t.sk .īss apraksts par darbu specifiku un izpildes kvalitāti un savlaicīgumu).* |
| 3.2.3.6. | Darbu izpildei jānodrošina **110kV jaudas slēdzis** atbilstošs norādītajiem parametriem tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikuma 8.punkts) un **110 kV strāvmaiņus**, un **būvdarbos izmantotajiem materiāliem un iekārtām** ir jābūt sertificētiem saskaņā ar Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. [[7]](#footnote-7) | 1. Pretendentam jāiesniedz:1.1. piedāvātā **110kV jaudas slēdža tehniskā specifikācija** (formanolikuma 1.pielikuma 8.1.punktā, informācija tiek norādīta aizpildot tabulas trešo kolonnu) un **kvalitātes apliecinājums** (kādam sertifikātam vai standartam, vai atbilstības deklarācijai atbilst slēdzis); [[8]](#footnote-8)1.2.piedāvāto **110kV strāvmaiņu** (formanolikuma 1.pielikuma 8.2.punktā, informācija tiek norādīta aizpildot tabulas trešo kolonnu) un **kvalitātes apliecinājums** (kādam sertifikātam vai standartam, vai atbilstības deklarācijai atbilst piedāvātie strāvmaiņi) [[9]](#footnote-9);2. Pārējiem materiāliem un iekārtām prasības izpildei atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikums) un līgumā (nolikuma 10.pielikums). |
| 3.2.3.7. | Pretendentam jānodrošina līguma izpildē **sertificēti un pieredzējuši speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:**1.divi sertificēti projektētāji (3.2.3.7.1.p,);2.būvdarbu vadītājs (3.2.3.7.2.p.);3.būvstrādnieku brigādes speciālisti elektroietaisēs (3.2.3.7.3.p.)4.autoruzraugs (3.2.3.7.4.p)Viens speciālists var tikt piedāvāts vairākās darbības sfērās tikai tad, ja norādīts prasību aprakstā. | Personāla saraksts (veidlapas forma nolikuma 7.pielikumā) - norāda speciālistu kvalifikāciju (sertifikātu, diplomu), profesionālās iemaņas un spējas, pieredzi).Par katru speciālistu pievieno prasības izpildi kvalifikāciju apliecinošu dokumenta kopiju (sertifikāts, diploms, apliecinājums) un/vai norādi (saiti) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju.Pasūtītājs/komisija informāciju par pretendenta norādīto speciālistu pārbauda arī Būvspeciālistu reģistrā[[10]](#footnote-10) vai, ja attiecināms, citā publiskā reģistrā, datubāzē.Prasības katram speciālistam skat.3.2.3.7.punkta apakšpunktos. |
| 3.2.3.7.1. | **2 (divi) sertificēti projektētāji,** kuri atbilst šādām prasībām:1.**abiem ir** būvprakses sertifikāti elektroietaišu (virs 110kV sprieguma) projektēšanā un2. vienam projektētājam jābūt ar pieredzi pēdējo 5 gadu laikā virs 110 kV sprieguma **elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanā vismaz 3 (trīs) objektiem** *(viens projektēšanas speciālists var būt ar pieredzi vairākās darbības sfērās);*3. vienam no projektētājiem jābūt ar pieredzi pēdējo 5 gadu laikā virs 110 kV sprieguma relejaizsardzības un automātikas projektēšanā **vismaz 3 (trīs) objektiem.**Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts par katru speciālistu atsevišķi (veidlapas forma nolikuma 8.pielikumā).*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:*a) **atsauksmi** profesionālās pieredzes pierādīšanai;b) ***apliecinājumu*** *par norādītā speciālista* piedalīšanos līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. |
| 3.2.3.7.2. | **Būvdarbu vadītājs**, kurš atbilst šādām prasībām**:**1. augstākā izglītība inženierzinātnēs atbilstoši darbības jomai (piemēram, inženierzinātnēs vai būvniecībā);2. iegūts C elektrodrošības grupas profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, atbilstoši 2013. gada 8. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" un LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs";3. sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (virs 110 kV);4. **pēdējos 5 (piecos) gados** ir veiksmīga pieredze 110kV apakšstaciju izbūves vai pārbūves darbu vadīšanā, kur objekti nodoti ekspluatācijā;5. vismaz 1 (viens) veiksmīgi izpildīts līgums ar realizācijas summu virs 100'000,00 (viens simts tūkstotis) eiro.Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts (veidlapas forma nolikuma 8.pielikumā).*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:*a) **atsauksmi** profesionālās pieredzes pierādīšanai;b) norādītā speciālista parakstītu ***apliecinājumu***parpiedalīšanos līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. |
| 3.2.3.7.3. | Pretendentam būvdarbu izpildē jānodrošina  **būvstrādnieku brigādes speciālisti elektroietaisēs**, kuri atbilst šādām prasībām:1. iegūts C vai B elektrodrošības grupas profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, atbilstoši 2013. gada 8. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" un LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs";2. vienam darbiniekam jābūt apmācītam darbam ar SF6 gāzi saskaņā ar ES regulu Nr. 305/2008. | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts. *Ja vairāki/dažādi*, par katru speciālistu atsevišķi), (veidlapas forma nolikuma 8.pielikumā).*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:*a) **atsauksmi** profesionālās pieredzes pierādīšanai;b) ***apliecinājumu*** *par norādītā speciālista* piedalīšanos līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. |
| 3.2.3.7.4. | **Autoruzraugs,** kuram ir veiksmīga pieredze pēdējo 5 gadu laikā **elektroietaišu** ar spriegumuvirs 110 kV projektēšanas darbu autoruzraudzībā vismaz **3 (trīs) objektiem.**Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts (veidlapas forma nolikuma 8.pielikumā).Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī:a) **atsauksmi** profesionālās pieredzes pierādīšanai;b) **apliecinājumu** par norādītā speciālista piedalīšanos līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. |
| **3.2.4.** | **Citi nosacījumi** |  |
| 3.2.4.1. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju vai balstīties uz citu personu iespējām, ja tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, *ievērojot šādus nosacījumus*: - pretendentam paša spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 70% no kopējā būvdarbu apjoma;- pretendentam paša spēkiem objektā jāveic šādi darbi: primāro iekārtu demontāža un iekārtu uzstādīšana (ieskaitot, dz/b pamatu, metāla konstrukcijas un primāros pievienojumus).Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, pretendentam jāiesniedz:- informācija par piesaistīto **apakšuzņēmēju (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus) un/vai norādīto personu;**- informācija par izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu;- jāpievieno attiecīgo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē.Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, tad pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem tāpat kā uz pretendentu attiecināmi nolikuma 3.2.2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Pārējos 3.2.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. | *Ja attiecināms*, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi:1. informācija par prasībai atbilstošu piesaistīto apakšuzņēmēju/ pretendenta norādīto personu (forma nolikuma 5.pielikumā);2. pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja/ norādītās personas rakstisks apliecinājums (forma nolikuma 6.pielikumā) vai savstarpējas vienošanās kopija, kas ietver garantiju dalībai iepirkuma līguma izpildē visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā un, ja attiecināms, nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā;3. pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja/ norādītās personas apliecinājums, ka tā kvalifikācija atbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz to neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi4. *ja attiecināms*, personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, **apliecinājums vai** pretendenta un attiecīgās personas savstarpēja **vienošanās kopija par solidāru atbildību** iepirkuma līguma izpildē. |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
	1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN) par visu sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.
	2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
	3. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
		1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes. Komisija atlasa pretendentus, pārbaudot pretendentu atbilstību sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, šādā kārtībā:
			1. komisija izvērtē piedāvājuma noformējuma, satura atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, un pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
			2. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārliecinās, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
			3. komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām;
			4. piedāvājumu vērtēšanā (ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar 4.2.punktu, tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu). komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
			5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija, ja pretendents neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai sarunu procedūrā vai nav iesniegti pretendenta kvalifikācijas dokumenti vai pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām;
			6. Ja attiecināms, vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas (nolikuma 3.2.4.1.p.) saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā.
		2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
		3. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
		4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, grozot vai negrozot Tehnisko uzdevumu(nolikuma 1.pielikums).
		5. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.
		6. Ja attiecināms, pēc nolikuma 4.3.5.punktā minētās informācijas izvērtēšanas, komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju, ko iesniedzis pretendents, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.
2. **sarunas ar pretendentiem, izloze**
	1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
		1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
		2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos (Tehniskajā uzdevumā);
		3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
	2. Gadījumā, ja vairākiem piedāvājumiem saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju *novērtējums ir vienāds*, komisija izvēlas pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izlozes kārtībā (izloze tiks veikta starp pretendentiem, kuru novērtējums ir vienāds).
	3. Izloze un sarunas tiks protokolētas.
	4. Iepirkuma ietvaros var tikt noteiktas atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana. Šādā gadījumā atkārtoti iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta.[[11]](#footnote-11)
3. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
	1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu, pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
	2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.
	3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	4. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta
	5. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.
	6. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju.
	7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātiem..
	8. Ja laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam ir konstatējams nodokļu parāds (lielāks par 150 eiro), komisija pieprasa iesniegt apliecinājumu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai VID izziņu, kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrēto dienu.
	9. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	10. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) pasūtītāja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: “Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_”. *[šie lauki aizpildāmi atbilstoši noslēgtā līguma datiem]*. Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 10.pielikuma 8.sadaļā).
	11. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai jāiesniedz maksājuma uzdevums.
	12. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendāra dienas pēc darbu pēdējās izpildes brīža.

**Pielikumā:**

1.pielikums Tehniskais uzdevums uz 10 lp.[[12]](#footnote-12);

2. pielikums Pieteikums dalībai sarunu procedūrā /forma/ uz 3 lp.;

3.pielikums Finanšu piedāvājums /forma/ uz 1 lp.;

4.pielikums Piedāvātie materiāli un iekārtas /forma/ uz 1 lp.;

5.pielikums Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu un pieredzi /forma/ uz 1 lp.;

6.pielikums Informācija par pretendenta piesaistīto personu /forma/ uz 1 lp.;

7.pielikums Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja/norādītās personas apliecinājums /foma/ uz 1 lp.;

8.pielikums Pretendenta piedāvātā personāla saraksts /forma/ uz 1 lp.;

9.pielikums Pretendenta piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apraksts /forma/ uz 1 lp.;

10.pielikums Pieprasījums tehniskās shēmas saņemšanai /forma/ uz 1 lp.;

11.pielikums Līguma projekts uz 9 lpp.

*I.Dementjeva, 67234934*

*iveta.dementjeva@ldz.lv*

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Elektrotīkla pieslēguma izbūve Rēzeknē” nolikumam

**Tehniskais uzdevums**

110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņai projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības darbiem

**I vispārīgās prasības**

1. Darbi – tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība 110 kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņai.
2. Objekts –Vilces apakšstacija EPEV-10 “Saulkrasti”, Saulkrastu nov., Saulkrasti, Dārza iela 10A, LV-2160, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8013 004 0227.
3. Darbu izpildītājs: Uzņēmējs (iepirkuma dokumentos “Pretendents”)
4. Uzņēmējs darbu izpildei drīkst piesaistīt apakšuzņēmēju, bet Uzņēmēja paša spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 70% no kopējā būvdarbu apjoma.
5. Uzņēmējam paša spēkiem objektā jāveic šādi darbi: primāro iekārtu demontāža un iekārtu uzstādīšana (ieskaitot, dz/b pamatu, metāla konstrukcijas un primāros pievienojumus).
6. Uzņēmējam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem:
* (bet ne vēlāk kā pirms būvprojekta uzstrādāšanas) jānoslēdz uz visu projektēšanas un būvdarbu laiku, būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums;
* (bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas) jānoslēdz uz visu līguma darbības laiku, t.sk. garantijas periodu, atbildīgā būvdarbu vadītāja un autoruzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums..

Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā un apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus) pasūtītājam jāiesniedz saskaņā ar līguma projekta noteikumiem.

1. Uzņēmējam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas) jāveic būvniecības visu risku apdrošināšanu, apdrošinot uzņēmēja, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos būvdarbus, ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, ar kopējo atbildības limitu apdrošināšanas periodā, kas nav mazāka par līgumcenu un ar maksimālo pieļaujamo pašrisku par vienu apdrošināšanas gadījumu 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi).

**II Prasības projektēšanas, būvniecības un AUTORUZRADZĪBAS darbiem**

# Tehniskais uzdevums PROJEKTĒŠANAS darbiem

* 1. Būvprojekta veids: Tehniskais projekts.
	2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi", 3. punkts, nav jāveic tehniskā projekta saskaņošanu būvvaldē.
	3. Jāizsktrādā Tehnisko projektu saskaņā ar Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīvu (LBN) "Inženiertīklu izvietojums", „Būvklimatoloģija", ”Būvprojekta saturs un noformēšana”, projektēšanas uzdevumu un vides tiesību aktu prasībām.
	4. Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam latviešu valodā.
	5. Izstrādātais tehniskais projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Saskaņošanai jāiesniedz trīs eksemplārus papīra izdrukas veidā un vienu elektroniskā formā datu nesējā PDF formātā.
	6. Uzņēmējam jāveic projekta autoruzraudzība uz vietas objektā, saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem un noslēgtā līguma nosacījumiem.
	7. Uzņēmējam pēc autoruzraudzības beigām (ne vēlāk kā viena mēneša laikā) jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izpildprojekts, kurā ir atkoriģēti visi būvprojekta sējumi, kurus pēc būvniecības (būvdarbiem, montāžām, ieregulēšanām u. tml.) noformē projektētājs. Visas izmaiņas, kuras radušās būvniecības laikā, izpildprojektā attēlo ar citu krāsu. Izpildprojektu noformē tāpat kā tehnisko projektu. Tā katru titullapu un ģenerālplānu paraksta arī būvdarbu veicējs, apliecinot veiktās izmaiņas. Izpildprojekts jāiesniedz Pasūtītājam papīra izdrukas veidā un elektronisku datņu veidā (PDF un būvprojekta izstrādes oriģinālās datnes DWG, VISIO vai citā formātā ar tiesībām rediģēt tās). PDF formātā katrs būvprojekta sējums jāiesniedz ieskanēts kā atsevišķas datnes ar visiem parakstiem un zīmogiem;
	8. **Tehniskajā projektā jābūt ietvertam risinājumam, kas paredz:**
		1. esošo jaudas slēdžu, to balsta konstrukciju un eļļas uztvērējbedru demontāžu.
		2. 110kV jaudas slēdžu uzstādīšanu esošo jaudas slēdžu L-222 un L-223 vietā, ievērojot LEK 080 noteiktās prasības. Prasības jaunajiem jaudas slēdžiem skatīt jaudas slēdža tehniskajā specifikācijā un jaudas slēdža ražotāja tehniskajā dokumentācijā.
		3. Pievienojumu shēmojuma caurlaides spēju ne mazāku kā 600A. Primārais shēmojums ir jāizveido no AS vai ACSR tipa kailvadiem. Vadu savstarpējai savienošanai un pievienošanai pie jaudas slēdžiem, ir jāizmanto skrūvējamas alumīnija sakausējuma spailes.
		4. Jaudas slēdžu uzstādīšanu uz metāla konstrukcijām. Visas metāla konstrukcijas ir jāparedz karsti cinkotas atbilstoši LVS ISO 1461 prasībām, nosakot, ka cinka pārklājuma biezumam ir jābūt 95±5µm tēraudam ar biezumu 3 līdz 6mm, tēraudam biezākam par 6mm cinka slāņa biezums 115±5µm. Iekārtu metāla balsta konstrukcijas jāuzstāda uz dzelzsbetona pamatiem, izmantojot regulējošos uzgriežņus un pēc montāžas neparedzot aizpildīt spraugu starp metāla konstrukcijas pēdu un dzelzsbetona pamatu. Enkuru bultām, bultskrūvēm un paplāksnēm ir jābūt karsti cinkotām.
		5. Dzelzsbetona pamati ir jāprojektē ievērojot LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas” prasības paredzot tās izgatavot no sasaldēšanas un atkušanas izturīgām pildvielām saskaņā ar LVS EN 12620:2009 L. Dzelzsbetona pamatus paredzēt izgatavot rūpnieciski sertificētā ražotnē. Dzelzsbetona pamatos, kur tas ir nepieciešams, ir jāparedz kabeļu aizsargcaurules, kurās ir jāiegulda jaudas slēdžiem pievienojamie kontrolkabeļi.
		6. Jaudas slēdžiem kontrolkabeļu pievadus caur dzelzsbetona pamatiem un mehāniski aizsargātus gar metāla balsta konstrukcijām.
		7. Jaudas slēdži ir jāuzstāda tā, lai to darbinātāji būtu apkalpojumi personālam atrodoties uz zemes. Ja to nav iespējams izdarīt, pie jaudas slēdžu darbinātājiem ir jāparedz uzstādīt karsti cinkotas metāla apkalpošanas platformas. Platformas jāaprīko ar margām.
		8. Kontrolkabeļus un spēka kabeļus līdz 0,4kV pa apakšstacijas āra sadalietaises teritoriju paredzēt guldīt esošajos dzelzsbetona kabeļu kanālos.
		9. no jauna uzstādāmās metāla konstrukcijas ar cinkotu plakandzelzi pievienot esošajam a/st. zemējuma kontūram.
		10. teritorijas labiekārtošanu, izveidojot zālienu apkārt uzstādāmajām iekārtām.
		11. Izstrādāt principiālās, montāžas un kabeļu saišu shēmas, paredzot jauno jaudas slēdžu pieslēgšanu esošajai releju aizsardzībai, dispečervadības sistēmai un vadību no esošajām vadības atslēgām.
		12. pievienot esošai DVS signālus par pazeminātu elegāzes spiedienu jaudas slēdžos.
1. **TEHNISKAIS UZDEVUMS BŪVNIECĪBAS DARBIEM**
	1. **GALVENIE IZBŪVES DARBI**
		1. Veikt esošo jaudas slēdžu un to konstrukciju demontāžu un utilizāciju.

Esošais viens 110kV jaudas slēdzis МКП 110 ar piedziņu ШПЭ-33 pēc pases:

* Svars 8905 kg (bez eļļas;)
* Eļļas svars 8000 kg.

Par utilizāciju jāsastāda pieņemšanas – nodošanas akts, saskaņā ar kuru Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem jaudas slēdžus un eļļu utilizācijai.[[13]](#footnote-13)

* + 1. Uzstādīt jaunajiem jaudas slēdžiem paredzētos dzelzsbetona pamatus un metāla konstrukcijas.
		2. Pievienot jaudas slēdža metāla konstrukcijas esošajam a/st. zemējuma kontūram.
		3. Veikt jaudas slēdžu montāžu un pieslēgšanu a/st. shēmojumam.
		4. Veikt teritorijas labiekārtošanu.
		5. Nodrošināt, ka jaudas slēdžu montāžas darbus, kas saistīti ar SF6 gāzes uzpildi, veic ES Regulas 2015/2066 prasībām atbilstoši sertificēti darbinieki.
		6. Ieguldīt visus nepieciešamos sekundāros, vadības un releju aizsardzības kabeļus, izbūvējot to trases.
		7. Samontēt releju aizsardzības, automātikas, pievieto tās dispečervadības sistēmai un veikt kopdarbības pārbaudi.
	1. **PROJEKTA dokumentācija UN IZPILDDOKUMENTĀCIJA**
		1. Uzņēmējs iesniedz jauno jaudas slēdžu tehnisko dokumentāciju Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai 1 eksemplāru drukātā papīra veidā un 1 eksemplāru elektroniskā PDF veidā.
		2. Uzņēmējs iesniedz tehnisko projektu Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai trīs eksemplārus papīra izdrukas veidā un vienu elektroniskā formā datu nesējā PDF formātā.
		3. Pasūtītājs iesniegto jaudas slēdžu tehnisko dokumentāciju un tehniskā projekta daļas vai izmaiņas izskata un sniedz atbildi Uzņēmējam ne ilgāk kā pēc 10 kalendāra dienām.
		4. Pēc jaudas slēdžu tehniskās dokumentācijas saskaņošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam to 1 eksemplārā drukātā papīra veidā un elektroniskā PDF formāta failā;
		5. Pasūtītājs 2 saskaņotos tehniskā projekta eksemplārus nodod Uzņēmējam darbu veikšanai Objektā;
		6. Uzņēmējs darbus objektā var uzsākt tikai pēc saskaņota tehniskā projekta saņemšanas.
		7. Izmaiņas tehniskajā projektā var notikt tikai vienojoties abu līgumslēdzēju pušu atbildīgajām personām un izdarot attiecīgus ierakstus tehniskā projekta dokumentācijā. Veicot izmaiņas tehniskajā projekta rasējumos, Uzņēmējs veic arī attiecīgas izmaiņas rasējuma rakstlaukumā, norādot rasējuma versiju un datumus un iesniedz Pasūtītājam kopā ar izmainītu atbilstošās tehniskā projekta daļas rasējumu satura rādītāju.
		8. Pēc darbu izpildes Uzņēmējam jāsagatavo projekta dokumentācijas pilns apjoms izpildprojekta stadijā ar būvniecības laikā ienestajām izmaiņām (ja tādas ir bijušas). Izpildprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 1 eksemplārā pirms visa objekta nodošanas ekspluatācijā.
		9. Pasūtītājs izpildprojektu izskata un sniedz atbildi Uzņēmējam ne ilgāk kā pēc 10 kalendāra dienām.
	2. **OBJEKTA NODROŠINĀJUMS**
		1. Uzņēmējs nodrošina objektu ar visām izbūves darbos nepieciešamajām iekārtām, darbaspēku, mehānismiem, transportu, darbarīkiem un nepieciešamiem materiāliem, tai skaitā arī tie materiāli, kas nav minēti tehniskajā projektā, bet ir nepieciešami būvdarbu veikšanai.
		2. Pirms darbu uzsākšanas jābūt ar Pasūtītāju saskaņotajam darbu izpildes grafikam, kurā iekļauti visi veicamie darbi.
		3. Veicot izbūves darbus, Uzņēmējam jāievēro „Enerģētikas likuma”,” Būvniecības likuma”, „Vispārīgo būvnoteikumu”, „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, Ugunsdrošības noteikumu, LEK080 “Augstsprieguma (110 un 330kV sadalietaises un apakšstacijas galvenās tehniskās prasības” un citu darba izpildei saistošo normatīvu prasības.
		4. Montāžas darbiem nepieciešamo elektroapgādi Uzņēmējam nodrošina Pasūtītājs.
		5. Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC, LVS (vai ekvivalents) vai līdzvērtīgiem standartiem un jāatbilst Latvijā spēkā esošiem MK noteikumiem, likumiem, standartiem un citām normām. Pielietoto materiālu kvalitātei jābūt apliecinātai ar atbilstības deklarācijām saskaņā ar LVS EN/IES 17050 prasībām. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam jāiesniedz minētie standarti vai normas.
		6. Visus darbam nepieciešamos drošības un aizsardzības līdzekļus, kā arī kravas satveršanas ierīces un inventāru nodrošinā, uzstāda un pārbauda darbu veicējs (Uzņēmējs). Attiecībā uz minēto aprīkojumu, Uzņēmējsarī ir atbildīgs par tā saglabāšanu un pareizu lietošanu.
		7. Pielietotajiem mērinstrumentiem jābūt verificētiem atbilstoši LR likuma „Par mērījumu vienotību” prasībām.
1. **DARBU IZPILDES KONTROLE**
	1. Darbu izpildes kontroli veic Pasūtītājs (tās nozīmēta persona).
	2. Uzņēmējs garantē augstu darbu izpildes kvalitāti. Ja izpildītā darba kvalitāte vai termiņi neapmierina Pasūtītāju, pēdējais ir tiesīgs pārtraukt līguma attiecības un pieaicināt citu darba izpildītāju. Būvniecības darbu izpildīšanai atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes materiālus.
2. **DARBA AIZARDZĪBA**
	1. Uzņēmēja personālam jābūt atestētam darbam ar elektroietaisēm ar piešķirtu elektrodrošības grupu, lai varētu veikt darbus saskaņā ar Latvijas Energostandarta LEK 025 4.izdevumu un 2013.gada 8.oktobra MK noteikumiem Nr.1041).
	2. Darbu izpildes laikā jāievēro LEK025 prasības, kā arī citi Latvijā spēkā esošie darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvie akti.
	3. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tā darbinieki, kuri nokārtojuši attiecīgu atestāciju (4.1.punkts), veic uzraudzību un ir atbildīgi par elektrodrošības, darba aizsardzības, darbu ar uguni un paaugstinātas bīstamības darbu noteikumu ievērošanu.
	4. Veicot darbus Uzņēmējam jārēķinās ar sekojošiem fizikāliem, mehāniskiem, un fiziskiem darba vides riska faktoriem – elektrobīstamība, troksnis, vibrācija, elektromagnētiskais lauks, apgaismojums, celšanas mehānismi, kustībā esoši mehānismi, traumatisma riska faktori (nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma, instrumentu un iekārtu uzkrišana uz cilvēkiem vai darbā esošas elektroietaises), fiziska pārpūle, ķīmiskie darba vides riska faktori.
	5. Uzņēmēja personālam jābūt atestētam augstsprieguma iekārtas būvdarbu un montāžas darbu veikšanā, ar spēju nodrošināt augstu darba kvalitāti.
	6. Būvdarbi jāveic ievērojot MK noteikumus Nr.92 (25.02.2003).
3. **PĀRBAUDES UN IEREGULĒŠANA**
	1. Uzņēmējam jānodrošina uzstādīto jaudas slēdžu ieregulēšana un pārbaudes saskaņā ar iekārtu montāžas un ieregulēšanas instrukcijām.
	2. Uzņēmējam jāveic visu ieguldīto zemsprieguma spēka un sekundāro kabeļu izolācijas pārbaudi.
	3. Uzņēmējam jāveic samontēto RAA ķēžu pārbaudes:
		1. kabeļu saišu pārbaude no primārās iekārtas piedziņu skapjiem līdz aizsardzības relejiem;
		2. ķēžu veseluma un savienojumu pareizības pārbaude (ieskaitot spaiļu skapju montāžas pārbaudi);
		3. signālķēžu savienojumu pārbaude;
		4. vadības un atslēgšanas ķēžu savienojumu pārbaude;
	4. Par izpildītajiem darbiem un veiktajām pārbaudēm, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, normatīvajiem aktiem, Uzņēmējam pirms iekārtu nodošanas ekspluatācijā, ir jāiesniedz šāda izpilddokumentācija:
		1. Jaudas slēdža ieregulēšanas protokols.
		2. Segto darbu akti (par zemējuma kontūra izbūvi, kabeļu aizsargcauruļu un kabeļu guldīšanu un iekārtas pamatu ierīkošanu) ar pielikumiem. Pielikumos jābūt izmantoto materiālu atbilstības deklarācijām un dzelzsbetona pamatu tehniskajām pasēm.
		3. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti par metāla konstrukciju montāžu ar pielikumiem. Pielikumā jābūt izmantoto materiālu atbilstības deklarācijām, kā arī dinanometriskās atslēgas, ar kuru veikta bultskrūvju pievilkšana, kalibrēšanas sertifikātam.
		4. Atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml..
		5. Montāžas akti par visu iekārtu, spaiļu kastu u.tml. montāžu, kā arī veiktajām RAA ķēžu pārbaudēm.
		6. Visu primāro skrūvēto elektrisko savienojumu kontaktvietu pārejas pretestību mērījumi, mērījumu protokoliem pievienojot mērījumu vietu shēmu.
		7. Iekārtas, konstrukciju u.tml. sazemējuma (ķēdes nepārtrauktības) mērījumi, mērījumu protokoliem pievienojot mērījumu vietu shēmu.
		8. Sekundāro kabeļu izolācijas pretestības mērījumu protokolu.
4. **PROJEKTA REALIZĀCIJAS TERMIŅŠ**
	1. Tehniskā projekta izstrāde, objekta izbūve un nodošana ekspluatācijā pilnā apmērā jāveic līdz **2021. gada 30. decembrim.**
5. **OBJEKTA NODOŠANA**
	1. Kad objektā ir pabeigts kāds no darbu etapiem, saskaņā ar tehnisko projektu, un iekārtas gatavas ieslēgšanai uz pārbaudes laiku, saskaņā ar LEK 002 noteikto, Uzņēmējs informē Pasūtītāju un savlaicīgi (ne vēlāk kā 5 kalendārās dienas) iesniedz pilnībā nokomplektētu izpilddokumentāciju 1 eksemplārā papīra formātā un 1 eksemplāru elektroniski PDF faila formātā izskatīšanai.
	2. Uzņēmējam, nododot Objektu ekspluatācijā, jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam dokumentācija saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".
6. **Jaudas slēdža un strāvamaiņa TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[[14]](#footnote-14)**
	1. **JAUDAS SLĒDŽA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[[15]](#footnote-15)**

Pasūtītāja rīcībā esošā **110kV jaudas slēdža** tehniskā specifikācija ir angļu valodā. Nepārprotamībai un nolūkā izvairīties no tehniskās terminoloģijas tulkojuma interpetācijas iespējamām kļūdām, šis dokuments tiek pievienots tikai oriģinālvalodā.

*Iesniedzot piedāvājumu, formu var aizpildīt (3.aili) latviešu valodā vai, pēc pretendenta ieskatiem, angļu valodā*.

## 110 kV SF6 circuit-breaker (110kV SF6 jaudas slēdzis)

| Description (apraksts): | Required (nepieciešamie parametri): | Offered: (piedāvātie parametri) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Quantity | 2 units |  |
| Rated normal current | ≥ 1250 A |  |
| Rated short-circuit breaking current | ≥ 16 kA |  |
| Rated short-time withstand current (3 s) | ≥ 16 kA |  |
| Rated short-circuit making current | ≥ 40 kA |  |
| Rated peak withstand current | ≥ 40 kA |  |
| Rated voltage | ≥ 123 kV |  |
| Rated frequency | 50 Hz |  |
| Rated power frequency withstand voltage to earth and between phases | ≥ 230 kV |  |
| Rated power frequency withstand voltage across open pole  | ≥ 230 kV |  |
| Rated lightning impulse withstand level (LIWL) to earth and between phases | ≥ 550 kV |  |
| Rated lightning impulse withstand level (LIWL) across open pole | ≥ 550 kV |  |
| Rated out-of-phase breaking current (out-of-phase voltage factor) | ≥ 4 kA (2,0 p.u.) |  |
| Rated line-charging breaking current (at a voltage range factor) | ≥ 31,5A (1,2 p.u.) |  |
| Rated cable-charging breaking current (at a voltage range factor) | ≥ 140A (1,2 p.u.) |  |
| Creepage distance (phase - ground) | ≥ 43,3 mm / kV |  |
| First-pole-to-clear factor | 1,3 |  |
| Number of interrupting units | 1 |  |
| Ambient air temperature range | -40°C up to +40°C |  |
| Intended for out-door installation | yes |  |
| Mechanical endurance class | M1 or M2 |  |
| Dead time | 300ms  |  |
| Interruption medium | pure SF6-gas |  |
| SF6-gas density monitor with two step signalling connected through self closing valve | yes |  |
| SF6-gas density monitor with MPa/bar scale | yes |  |
| SF6-gas leakage rate | ≤ 0,5% p.y. |  |
| SF6-gas for the first filling included | yes |  |
| Overpressure relief device per pole | yes |  |
| Flat primary terminals with 4 drillholes positioned in square | yes |  |
| Distance between hole centres of terminals  | 45 × 45 mm |  |
| Porcelain insulator and flange juncture covered with silicone layer | yes |  |
| Without steel supporting structures | yes |  |
| Pole columns mounted on hot-dip galvanised base frame | yes |  |
| Spring operating mechanism for three-pole operating | yes |  |
| Control voltage for motor, closing and tripping coils | 110 V DC |  |
| Auxiliary voltage for heating of operating mechanisms | 230/400 V AC |  |
| Number of closing coils | 1 |  |
| Number of tripping coils | 2 |  |
| Rated operating sequence | O-0,3s-CO-15s-CO |  |
| Motor protection by MCB | yes |  |
| Operating mechanism with limit switch for emergency hand operation | yes |  |
| Operating cycle counter (none-resettable) | yes |  |
| Pushbuttons or switch “on/off” for operation on-site | yes |  |
| Selector switch “local/remote/off” for control variations | yes |  |
| Lettering on pushbuttons and switches should be in Latvian language | yes |  |
| Electrical local-remote control | yes |  |
| Contacts for electrical interlocking | yes |  |
| Terminals for control, motor circuit, earthing and shield | yes |  |
| Disconnectable secondary terminal blocks (e.g. Phoenix URTK) | yes/please specify |  |
| Free auxiliary contacts | ≥ 10 NO, ≥ 10 NC, 1 W |  |
| Marking of all internal wiring in operating mechanism should be made | yes |  |
| Operating mechanism boxes mounted to the steel structure under the pole | yes |  |
| Operating mechanisms situated in lockable non-corroding cast aluminium or stainless steel boxes with air vent | yes/please specify |  |
| Degree of protection for terminal and operating mechanism boxes | ≥ IP-54 |  |
| Door locking with butterfly nut and possibility for padlock | yes |  |
| Operating mechanism boxes with panel light and 230V socket outlet (CEE 7/7) | yes |  |
| With necessary crank handles | yes |  |
| To the tender should be attached operating, maintenance and installation manuals in Latvian or English and preliminary drawing of offered equipment (only in electronic format) | yes  |  |
| Standard | IEC 62271-100 |  |
| All nameplates in Latvian | yes |  |
| Informative part: | See below |  |
| Manufacturer: | please indicate |  |
| Type  | please specify type |  |
| Opening time  | ms |  |
| Rated brake time  | ms |  |
| Arcing time | ms |  |
| Closing time  | ms |  |
| Simultaneity difference between poles (on / off) | ms |  |
| Rated mechanical terminal load (stat.+dyn.) | kN |  |
| Quantity of SF6-gas for 1 phase-unit | kg |  |
| Approx. total weight of 1 phase-unit | kg |  |
| Power consumption per closing coil | W |  |
| Power consumption per tripping coil  | W |  |
| Charging time of closing spring | s |  |
| Power consumption per motor | W |  |
| Anti-condensation heating via thermal relay (if applicable) | W |  |
| Anti-condensation permanent heating | W |  |

**2. Spare parts and special tools (rezerves daļas un speciālie instrumenti)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electric drive motor of each type | 1 unit |  |
| Tripping and closing coils of each type | 1 set |  |
| Heating element | 1 unit |  |
| Auxiliary relays of each type | 1 set |  |
| Operation counter | 1 unit |  |
| Necessary lubricants for installing procedure  | yes |  |
| SF6-gas pressure gauge with necessary o-rings for it exchange | 1 unit |  |

**3. Services, testing and commissioning (pakalpojumi, pārbaudes un nodošana ekspluatācijā)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Filling of SF6 gas, testing and commissioning of installed circuit-breakers. Suppliers signed protocols of performed tests and commissioning. | 2 times in Latvia |  |

**4. Technical documentation and services (tehniskā dokumentācija un pārbaudes)**

| Description (apraksts): | Required (nepieciešamie parametri): | Offered: (piedāvātie parametri) |
| --- | --- | --- |
| Primary equipment Operations, Maintenance and Installation manuals in Latvian and English.  | 1 set printed and in electronical PDF file format on USB flash drive. Not later than two months before delivery of equipment  |  |
| Preliminary outline drawings, details of the required foundations, assembly drawings, detailed specifications of all connecting interfaces and secondary wiring and terminals diagrams. | 1 set printed and in electronical PDF format on USB flash drive. Within 60 days after signing of Contract |  |
| Technical data sheet according IEC standard.  | 1 set printed and in electronical PDF format on USB flash drive. Within 60 days after signing of Contract |  |
| The corrected outline drawings, details of the required foundations, assembly drawings, detailed specifications of all connecting interfaces and secondary wiring and terminals. | 1 set printed and in electronical PDF and DWG formats on USB flash drive. Within 14 days after Purchaser’s approval diagrams |  |
| Customer staff instruction about circuit breaker operation and maintenance  | 1 time on site |  |

* 1. **StrāvmaiņU tehniskā specifikācija**

Pasūtītāja rīcībā esošo **110kV strāvmaiņu** tehniskā specifikācija ir angļu valodā. Nepārprotamībai un nolūkā izvairīties no tehniskās terminoloģijas tulkojuma interpetācijas iespējamām kļūdām, šis dokuments tiek pievienots tikai oriģinālvalodā.

*Iesniedzot piedāvājumu, formu var aizpildīt (3.aili) latviešu valodā vai, pēc pretendenta ieskatiem, angļu valodā*.

**110kV current transformers (110 kV strāvmaiņi)**

| *1* | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| *Description* (latv.v.-apraksts): | *Required* (latv.v. – nepieciešamie parametri): | *Offered* (latv.v.-piedāvātie parametri): |
| Type of design: head type (top core) SF6-gas or paper/oil insulated  | yes/please specify |  |
| Measuring transformer hermetically sealed | yes |  |
| Explosion proof | yes |  |
| Quantity  | 6 phases |  |
| 1-st core accuracy class | 0,5S FS 5 |  |
| Rated primary current / secondary current | 600 / 5 A |  |
| Rated output | ≥ 10 VA |  |
| 2-nd core accuracy class | 5 P 20 |  |
| Rated primary current / secondary current | 600 / 5 A |  |
| Rated output | ≥ 30 VA |  |
| 3-rd core accuracy class | 5 P 20 |  |
| Rated primary current / secondary current | 600 / 5 A |  |
| Rated output | ≥ 30 VA |  |
| 4-th core accuracy class | 5 P 20 |  |
| Rated primary current / secondary current | 600 / 5 A |  |
| Rated output | ≥ 30 VA |  |
| **Requirements for SF6 insulated measuring transformer** | See below |  |
| Insulation medium | pure SF6 gas |  |
| SF6 gas density monitor with two step signalling | yes |  |
| Temperature-compensated pressure reading with MPa/bar scale | yes |  |
| SF6 gas leakage rate | ≤ 1% p.y. |  |
| SF6 gas for the first filling included | yes |  |
| Overpressure relief device  | yes |  |
| External thread for SF6-gas service equipment connection | M26×1,5 or M45×2 |  |
| Composite insulators with silicone sheds | yes |  |
| **Requirements for paper/oil insulated measuring transformer** | See below |  |
| Oil level indicator | yes |  |
| Leakproof design | yes |  |
| Tested by leak detection | yes |  |
| Stainless steel expansion bellows for oil | yes |  |
| Insulation oil according IEC 60296  | yes |  |
| Composite material insulators with silicone sheds | yes |  |
| **Common requirements** | See below |  |
| Rated short-time withstand current (3 s) | ≥ 16 kA |  |
| Rated peak withstand current | ≥ 40 kA |  |
| Rated voltage | ≥ 123 kV |  |
| Rated power frequency withstand voltage  | ≥ 230 kV |  |
| Rated lightning impulse withstand voltage  | ≥ 550 kV |  |
| Insulation requirements of secondary terminals | ≥ 3 kV |  |
| Interturn insulation requirements | ≥ 4,5 kV |  |
| Rated frequency | 50 Hz |  |
| Creepage distance (phase - ground) | ≥ 43,3 mm / kV |  |
| Ambient air temperature range | -40°C up to +40°C |  |
| Intended for out-door installation | yes |  |
| Standards | IEC 61869-1,IEC 61869-2 |  |
| Rated continuous thermal current factor | ≥ 1,2 In |  |
| Distance between hole centres of terminals  | 45 × 45 mm |  |
| All primary turns should be inside in instrument transformer head part  | yes |  |
| Terminals for control, earthing and shield | yes |  |
| Disconnectable secondary terminal blocks (e.g. Phoenix URTK) | yes/please specify |  |
| All steel parts – hot-dip galvanised or of stainless steel | yes |  |
| Marking of all internal wiring should be made | yes |  |
| Terminal box of non-corroding cast aluminium or stainless steel with air vent | yes |  |
| Degree of protection for terminal box | ≥ IP-54 |  |
| Scheme plate | yes |  |
| All nameplates in Latvian | yes |  |
| **Informative part:** | See below |  |
| Manufacturer | please indicate |  |
| Type No. | please specify  |  |
| Static withstand load | kN |  |
| Max thermal burden | VA |  |
| Quantity of SF6 gas or oil for 1 phase | kg |  |
| Approx. total weight of 1 phase-unit | kg |  |

 **Special tools**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SF6 gas pressure gauge (only for SF6 gas insulated instrument transformer) with necessary o-rings for it exchange | 1 unit |  |
| Oil sampling equipment (only for paper/oil insulated instrument transformer) | 1 set |  |
| For each oil insulated instrument transformer DGA should be performed after instrument transformer routine test | yes |  |

 **Technical documentation and services for all primary equipment**

| Description: | Required: | Offered: |
| --- | --- | --- |
| Primary equipment Operations, Maintenance and Installation manuals in Latvian and English.  | 1 set printed and in electronical PDF file format on USB flash drive.  |  |
| Technical data sheet according IEC standard.  | In electronical PDF format on USB flash drive.  |  |
| Outline drawings, details of the required foundations, assembly drawings, detailed specifications of all connecting interfaces and secondary wiring and terminals. | 1 set printed and in electronical PDF and DWG formats on USB flash drive.  |  |

1. **Autoruzraudzība**
	1. Uzņēmējam jāveic autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem..
	2. Iesniegt pasūtītājam rīkojumu par autoruzrauga nozīmēšanu.
	3. Nodrošināt autoruzrauga dalību nozīmīgu konstrukciju (iekārtu) uzstādīšanas vai nodošanas laikā.
	4. Nodrošināt, ka autoruzraugs apseko objektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā, bet pēc pasūtītāja pieprasījuma arī biežāk, un par apsekojuma rezultātiem rakstiski paziņot pasūtītājam.
	5. Veikt autoruzraudzības laikā nepieciešamos gadījumos precizējumus būvprojektā.

**Pielikumā:**

* 1. */iepirkuma ietvaros tehniskā shēma tiek izsniegta pēc pieprasījuma saskaņā iepirkuma nolikuma 1.4.9.punktu un 1.4.10.punktu:/* Vilces apakšstacijas “Saulkrasti” vienlīnijas shēma (fails elektroniskā formā).

**2.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

/forma/[[16]](#footnote-16)

202\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS**

dalībai sarunu procedūrā ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa

”

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. Komercreģistrā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Būvkomersanta apliecības [[17]](#footnote-17) Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tā\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

*(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)*

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar “110 kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijā nomaiņa” (turpmāk tekstā – iepirkums).
2. Piedāvā veikt iepirkuma nolikuma noteikumiem (t.sk. Tehniskajam uzdevumam, līguma projektam) pilnā apjomā un termiņā atbilstošus 110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņai projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības darbus (turpmāk viss kopā tekstā “darbi”) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu par šādu līgumcenu:

Projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības darbu cena eiro bez PVN

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eiro, \_\_\_\_\_centi), tai skaitā:

1. tehniskā projekta izstrādes izmaksas bez PVN EUR \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_eiro, \_\_\_\_centi);
2. būvdarbu veikšanas izmaksas bez PVN EUR \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_eiro, \_\_\_\_\_centi);
3. autoruzraudzības izmaksas bez PVN EUR \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_eiro, \_\_\_\_\_centi).
4. Apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.
5. Apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
6. Apliecina, ka ir informēts, ka izpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un/vai gadījumā, ja tiek izslēgts **no** Latvijas Republikas **Būvkomersantu reģistra** piedāvājuma derīguma termiņa laikā, *(minētās prasības attiecināmas arī uz piesaistīto sadarbības partneri (apakšuzņēmēju un/vai norādīto personu, ja attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem tāds tiek piesaistīts*) pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līguma slēdzējs var atteikties slēgt līgumu.
7. Garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[18]](#footnote-18) saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” *(arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā).*
8. Atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
9. Piedāvā samaksas termiņu 60 kalendārās dienas no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
10. Piedāvā būvniecības un autoruzraudzības darbiem, izmantotajiem materiāliem, iekārtām un rezerves daļām garantijas termiņu \_\_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 2 (****divi)****)*gadi no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas brīža.
11. Garantē darbu izpildi saskaņā ar labāko praksi, kvalitātē un termiņā atbilstoši iepirkuma nolikumam (tai skaitā Tehniskajam uzdevumam un līgumam projektam).
12. Garantē, ka iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti, darbu izpildē tiks izmantoti piedāvājumā norādītie materiāli un iekārtas, un visas pielietotās iekārtas un materiāli ir sertificēti Eiropas Savienībā un darbi tiks veikti saskaņā ar labāko praksi,.
13. Apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetā noteikto darbu (tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību) izpildi, ņemot vērā Tehniskajā uzdevumā un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī Līguma nodrošinājuma izdevumi, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
14. Garantē, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē sniedzot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā.
15. Apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
16. Apliecina, ka līguma noslēgšanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms darbu uzsākšanas) tiks noformēta un iesniegta pasūtītājam Tehniskā uzdevuma un iepirkuma līguma projekta prasībām atbilstošas apdrošināšanas polises *(arī apakšuzņēmējiem, ja attiecināms atbilstoši veicamajiem darbiem/pakalpojumiem)* atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”
17. Apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
18. Apliecina, ka pretendents \_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums)*, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
19. Garantē, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas, **ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem**.
20. Pretendenta rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |
| Elektroniskā pasta adrese (saziņai) |  |

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas[[19]](#footnote-19) amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts)

z.v.

**3.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

/forma/

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Finanšu aprēķina (finanšu piedāvājums) forma.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.**p.k.* | *Nosaukums* | *Mērv.* | *Dau**dzums* | *Cena par vienību,* ***EUR bez PVN21%*** | *Kopā,****EUR bez PVN21%*** |
| **1.** | **Projektēšana** |  |  |  |  |
| 1.1. | Projekta izstrāde un saskaņošana |  |  |  |  |
| 1.2. | Topogrāfiskā plāna izstrāde |  |  |  |  |
| **2.** | **Būvdarbi** |  |  |  |  |
| 2.1. | Vecā jaudas slēdža demontāža |  |  |  |  |
| 2.2. | Vecā jaudas slēdža pamatu demontāža |  |  |  |  |
| 2.3. | Kontrolkabeļu vilkšana un montāža |  |  |  |  |
| 2.4. | Pamatu piegāde un montāža |  |  |  |  |
| 2.5. | Jaunā jaudas slēdža piegāde un montāža, SF6 gāzes uzpilde |  |  |  |  |
| 2.6. | Primāra shēmojuma montāža  |  |  |  |  |
| 2.7. | Zemējuma kontūra atjaunošana jaudas slēdžiem |  |  |  |  |
| 3. | **Materiāli un iekārtas** |  |  |  |  |
| 3.1. | …. |  |  |  |  |
| 3.2. | …. |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |
| **4.** | **Labiekārtošanas darbi** |  |  |  |  |
| 4.1. | Teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |
| **5.** | **Izpilddokumentācija** |  |  |  |  |
| 5.1. | Izpilddokumentācijas izstrāde |  |  |  |  |
| **6.** | **Autoruzraudzības darbi** |  |  |  |  |
| 6.1. | Autoruzraudzības izmaksas |  |  |  |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena:** |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**4.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

**Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu un pieredzi**

1.tabula. Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu.

Informē par finanšu apgrozījumu (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.2.3.3.p.):

|  |
| --- |
| **Apgrozījums par 3 (trīs)[[20]](#footnote-20) gadiem****(EUR bez PVN)** |
| 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā | 201\_\_.gadā |
|  |  |  |
| Apgrozījums kopā: |  |
| Vidējais apgrozījums 3 (trīs) gados: |  |

2.tabula. Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi

Informē par sekmīgi izpildītu līgumu, kura ietvaros sekmīgi veikti iepirkuma priekšmetam līdzīga satura darbi[[21]](#footnote-21) (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.2.3.4. un 3.2.3.5.p.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Gads**(līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (datums))* | *Objekta nosaukums,**Līgumcena* *(EUR,**bez PVN)* | *Darbu apraksts*  | Klients (darbu saņēmējs) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) [[22]](#footnote-22) |
| (…) |  | (…) | (…) | (…) |

Tabulā norādīto informāciju apliecina atbilstoši nolikuma prasībām iesniegta atsauksme.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**5.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

#### Informācija par pretendenta piesaistīto personu

#### (ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Informē par pretendenta piesaistīto personu –apakšuzņēmēju (kā arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju) un/vai norādīto personu (*pēc vajadzības, ja tiek piesaistīts)* (saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.2.4.1.p.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Statuss piedāvājumā | Informācija par pretendenta piesaistīto personu | Īss apraksts pakalpojumiem/darbiem, nodotajiem resursiem | Pakalpojuma/darbu apjoms % (no iepirkuma līguma kopējā apjoma)/EUR bez PVN |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) |  |  |
| (…) | (…) |  | (…) |  |
| (…) | (…) |  | (…) |  |

**Piezīmes:**

1. 1.ailē “Statuss piedāvājumā” norāda pretendenta sadarbības partnera statusu:

- norādītā persona – persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,

- apakšuzņēmējs (*vai* apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), kam tiek nodoti darbi vai pakalpojumi līguma izpildē,

2. Tabulā norādīto informāciju apliecina atbilstoši nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās, kas apliecina resursu nodošanu pretendenta rīcībā un/vai gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu un apliecina atbilstošu sadarbību iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildei. Apliecinājumu vai vienošanos ar parakstiem, datumiem un zīmogiem apstiprina pretendents un sadarbības partneri, ja nepieciešams, papildus pievienojot pārstāvības (paraksta) tiesības apliecinošu (-s) dokumentu (-us).

3. Norādīto piesaistīto personu (apakšuzņēmēju/norādīto personu) pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**6.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

**PRETENDENTA piesaistītā APAKŠUZŅĒMĒJA / NORĀDĪTĀS PERSONAS *(izvēlēties atbilstošo)* APLIECINĀJUMS**

**sarunu procedūrai ar publikāciju**

**“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo *<Pretendenta apakšuzņēmēja/ norādītās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”, kā <*Pretendenta nosaukums*, *reģistrācijas numurs un adrese>* (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs/ norādītā persona/ *(izvēlas atbilstošo)*, kā arī

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

<*īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam*>

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus:

<*īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Paraksts)

*<Vārds, uzvārds>*

*<Amats>*

*<Datums>*

**7.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

**PRetendenta piedāvātā personāla saraksts**

**sarunu procedūrā publikāciju**

**“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.**p.k.* | *Speciālistam amata nosaukums**līguma izpildē* | *Vārds, Uzvārds* | *Galveno darba pienākumu apraksts* | *Sertifikāta/ izglītības dokumenta nosaukums, nr. derīguma termiņš, ja attiecināms\** | *Norāde par pievienotu dokumenta kopiju vai Links (saite)\** | *Speciālista darba devējs**(komersanta nosaukums un reģ.nr.)* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*Par katru speciālistu pievieno prasības izpildi kvalifikāciju apliecinošu dokumenta kopiju (sertifikāts, diploms, apliecinājums), ja nav norādes (saites) uz publiskā reģistrā, datubāzē pieejamu informāciju.

**Piezīme:**

Norādīto speciālistu pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**8.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

**PRetendenta piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apraksts**

**sarunu procedūrā publikāciju**

**“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Speciālista* *Vārds, Uzvārds,**amats norādītajā līgumā* | *Darbu nosaukums, objekts**(adrese, veikto darbu apraksts, t.sk. norādot būvdarbi, tehniskā projekta izstrāde vai autoruzraudzībai* | *Kopējais līguma apjoms eiro,**t.sk. 110kV apakšstaciju izbūves vai pārbūves darbu* | *Līguma izpildes termiņš**(no noslēgšanas… līdz objekta nodošanai ekspluatācijā* | *Darbu saņēmēja (klienta) nosaukums* | *Klienta kontaktpersona, kontaktinformācija (tālr.,e-pasts)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**\****jānorāda informācija par būvobjektu (nosaukums, līguma termiņš, speciālista amats un īss veikto darbu apraksts. Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz atsauksme, kas apliecina atbilstošu pieredzi.*

**Piezīme:**

Norādīto speciālistu pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v.

**9.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu birojam

e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(kontaktinformācija; adrese, e-pasts)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(kontaktpersonas mob.nr/tālrunis)*

**Pieprasījums tehniskās shēmas saņemšanai**

Sakarā ar \_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)* interesi piedalīties sarunu procedūrā ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2021/16-IB (turpmāk – Iepirkums), lūdzam izsniegt Iepirkuma nolikuma 1.9.4.punktā paredzēto “Vilces apakšstacijas “Saulkrasti” vienlīnijas shēmu” (turpmāk tekstā – Tehniskā shēma.

Ar šo apliecinām, ka esam informēti par to, ka pieprasītā informācija –Tehniskā shēma satur VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura izmantošana pretēji norādītajam mērķim, patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Esam brīdināti un apzināmies, ka par LDz komercnoslēpuma izpaušanu, nozaudēšanu vai izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, LDz ir tiesības tiesību aktos noteiktā kārtībā prasīt zaudējumu atlīdzību, kuri radušies LDz komercnoslēpuma prettiesiskas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā.

Lūdzam nosūtīt Pasūtītāja prasības uz e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(e-pasta adrese)*

Uzņēmuma pārstāvja amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts)*

**10.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Rīgā, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[ja līguma noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums:] \_\_\_\_\_\_\_*

*[ja līgums noslēgts e-doc formātā:]* Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

**Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”**, vienotais reģ.Nr.40003032065, turpmāk - Pasūtītājs, tās \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ parastās komercpilnvaras Nr.\_\_\_\_\_pamata, no vienas puses, un

*[izvēlētā pretendenta nosaukums, reģ.nr:]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk- uzņēmējs, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
	1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS par samaksu ar saviem materiāliem, rezerves daļām, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt Tehniskajā uzdevumā (līguma 1.pielikums) norādītajā objektā 110 kV sprieguma jaudas eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņai projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību (turpmāk viss kopā – darbs/darbi) atbilstoši PASŪTĪTĀJA organizētās sarunu procedūras ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” (turpmāk – iepirkums) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2021.gada \_\_.marta 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), UZŅĒMĒJA piedāvājumam (2021.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikums dalībai iepirkumā Nr.\_\_\_) (turpmāk – piedāvājums), Tehniskajam uzdevumam (1.pielikums) un Finanšu aprēķinam (2.pielikums).
	2. Pamatojoties uz Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumu 3.punktu, darbu veikšanai būvvaldes informēšana, būvniecības iesniegums, atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē un būvatļauja, kā arī būvprojekts nav nepieciešams.
	3. UZŅĒMĒJS darbus veic atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
2. **Darbu izpildes termiņš**
	1. Izpildīto darbu nodošanas termiņš pilnā apmērā ir līdz 2021.gada 31.decembrim.
	2. Projekta izstrāde tiek uzsākta nekavējoties pēc Līguma stāšanās spēkā.
3. **Pušu tiesības un pienākumi**

UZŅĒMĒJS:

* 1. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt būvniecību vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem darbiem ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās UZŅĒMĒJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00.
	2. Uzņēmējam un  tā piesaistītajam būvdarbu vadītājam jāiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un būvniecības visu risku apdrošināšanu apjomā un termiņā saskaņā ar Tehniskajā uzdevumā noteikto. Apdrošināšanas polises iesniedz e-doc formātā (*nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot apliecinātu kopiju 4.12.punktā minētajai atbildīgajai PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai*)
	3. UZŅĒMĒJAM ir šādi pienākumi:
		1. ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto darbu izpildi;
		2. veikt Līgumā paredzētos darbus ar personālu, kurš ir apmācīts un atestēts saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr. 724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”, LEK 025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs” un “Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot patērētāju elektroietaises” (M., Energoatomizdat, 1986), zināt drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”), zināt drošus darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un darba aprīkojumiem;
		3. informēt savus darbiniekus par darba zonā esošajiem riskiem un riska faktoru mērījumu rezultātiem;
		4. nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJA darba aizsardzības daļas vadītājam par notikušu nelaimes gadījumu ar UZŅĒMĒJA darbinieku;
		5. pēc PASŪTĪTĀJA prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši UZŅĒMĒJA darbinieki;
		6. izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto darbu izpildi;
		7. nogādāt PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā demontētos materiālus un iekārtas;
		8. izvest uz izgāztuvi gružus un atkritumus ar savu transportu un darbaspēku, izņemot metāllūžņus, kuri radušies darba procesā;
		9. ievērot caurlaižu režīmu PASŪTĪTĀJA teritorijā, t.sk.:
			1. piecas darba dienas pirms darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM oficiālu iesniegumu, kurā ir norādīts darbu izpildē iesaistīto UZŅĒMĒJA darbinieku saraksts;
			2. pielaišanai pie darba iesniegt PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA apstiprinātu darbinieku sarakstu, kuri var būt par darbu vadītājiem, darbu darītājiem un brigādes locekļiem, norādot viņu elektrodrošības grupu (DTN ekspluatējot patērētāju elektroietaises, LEK 025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs”).
		10. kvalitatīvi un šajā Līgumā noteiktajā termiņā veikt Līgumā paredzētos darbus;
		11. nodrošināt darbu izpildi ar atbilstošiem Eiropas Savienībā sertificētiem materiāliem, iekārtām, transportu un mehānismiem;
		12. sakopt savu darba vietu katru dienu pēc darba pabeigšanas;
		13. salikt un izjaukt sastatnes ar savu darbaspēku (ja tādas būs nepieciešamas);
		14. uzņemties atbildību par darbu izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par darbu materiālu un iekārtu (tai skaitā PASŪTĪTĀJA iekārtas, kuras nodotas UZŅĒMĒJAM darbu izpildei) bojāšanu un iznīcināšanu līdz darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim;
		15. pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniegt PASŪTĪTĀJAM vēstuli par darbu pabeigšanu un objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā kopīgi ar visu nepieciešamo dokumentāciju būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā papīra veidā (t.sk. segto darbu aktus, izpildshēmas, materiālu atbilstības sertifikātus, atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus, pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus utt).

PASŪTĪTĀJS:

* 1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Līguma darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj Līguma 3.3.1. un 3.3.2.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, sastādot aktu un rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM.
	2. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:
		1. izsniegt UZŅĒMĒJAM nepieciešamo tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;
		2. informēt UZŅĒMĒJU par darba riskiem darbu izpildes zonā;
		3. veikt darbu tehnisko uzraudzību;
		4. saskaņot dokumentu sarakstu, kas saistīti ar iekārtas tehniskā stāvokļa un paveikto darbu kvalitātes kontroli, ka arī organizēt un nodrošināt iekārtu pieņemšanu;
		5. pieņemt izpildītos darbus ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma prasībām;
		6. savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus;
	3. PASŪTĪTĀJS nenodrošina UZŅĒMĒJU:
		1. ar sakariem (telefonu, mobilo telefonu, faksu, rāciju, internetu u.c.);
		2. ar biroja tehniku un piederumiem (kopētājiem, datoriem, papīru u.c.).
1. **Darbu izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība**
	1. Līgumā noteiktie darbi pilnā apmērā tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
	2. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
	3. Līdz darbu izpildes termiņa beigām UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) UZŅĒMĒJA parakstītus darbu pieņemšanas - nodošanas akta eksemplārus un izpilddokumentāciju – 1 (vienu) eksemplāru papīra formātā un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskajā formā datu nesējā (CD vai zibatminā) ar PDF, DWG, XLS, utt. rīkiem lasāmos formātos.
	4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA parakstītu darbu pieņemšanas - nodošanas aktu saņemšanas paraksta tos vai rakstiski iesniedz UZŅĒMĒJAM motivētu atteikumu parakstīt aktus. Ja PASŪTĪTĀJS aktus paraksta, tad vienu akta eksemplāru viņš nodod UZŅĒMĒJAM.
	5. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot nepilnības un to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas UZŅĒMĒJAM noteiktās sankcijas par darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu.
	6. Ja nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.
	7. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina.
	8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana.
	9. Ja, atkārtoti pieņemot darbus, PASŪTĪTĀJS vēlreiz konstatē nepilnības, tiek noformēts defektu akts par atkārtoti konstatētām nepilnībām. UZŅĒMĒJAM šādā gadījumā tiek piemērots Līguma 7.1.punktā noteiktais līgumsods par nokavējumu. Atbilstoši faktiskajai situācijai UZŅĒMĒJAM līgumsods ir jāsamaksā vai līgumsoda summa tiek atskaitīta no maksājuma.
	10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.
	11. Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par Līguma izpildi paraksta:
		1. no PASŪTĪTĀJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		2. no UZŅĒMĒJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	12. PASŪTĪTĀJA atbildīgā persona (kontaktpersona) par Līguma izpildi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	13. UZŅĒMĒJA atbildīgā persona (kontaktpersona) par Līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Līguma summa un samaksas kārtība**
	1. Līgumcena par 1.1.punktā paredzēto darbu izpildi tiek noteikta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)**.** PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.
	2. Līgumcenā tiek iekļauti visas izmaksas, kas saistītas ar darbu (tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību) izpildi, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī Līguma nodrošinājuma izdevumi, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana u.c.
	3. Pēc darbu pabeigšanas abu Pušu parakstītais pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Rēķins samaksai jāiesniedz kopā ar abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
	4. PASŪTĪTĀJS veic Līguma summas apmaksu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA.
	5. Darbu apmaksai, kā arī materiālu un iekārtu iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
	6. Maksājums saskaņā ar Līgumu tiek veikts ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJAnorēķinukontu, pamatojoties uz iesniegto rēķinu.
	7. UZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA juridisko adresi un PASŪTĪTĀJA struktūrvienības rekvizītus (sk. šī Līguma 14.sadaļu), kā arī PASŪTĪTĀJA piešķirto Līguma numuru un datumu.
	8. *[jāizvēlās atbilstošais:]*

Rēķins tiek sagatavots un iesniegts PASŪTĪTĀJAM papīra formā.

*[Vai]*

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām Pusēm saistošs. UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no UZŅĒMĒJA elektroniskās pasta adreses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uz PASŪTĪTĀJA elektronisko pasta adresi: rekini@ldz.lv.

* 1. Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
1. **Darbu, materiālu, iekārtu kvalitāte un garantijas**
	1. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rūpnīcas-izgatavotājas izsniegto dokumentu oriģinālus (sertifikāti, pases, iepakojuma lapas), kas apliecina, ka Darbu izpildē izmantotie materiāli ir jauni un atbilst Līguma noteikumiem. UZŅĒMĒJS atbild par materiālu trūkumiem atbilstoši Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām.
	2. Garantijas termiņš veiktajiem būvniecības un autoruzraudzības darbiem, materiāliem, iekārtām un rezerves daļām ir 2 (divi) gadi no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
	3. PASŪTĪTĀJS garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt UZŅĒMĒJAM pretenziju par izmantoto materiālu kvalitātes neatbilstību.
	4. Ja tiek konstatēta materiālu kvalitātes neatbilstība, PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņojot, jāizsauc UZŅĒMĒJA pilnvarotā persona, lai sastādītu abpusēju aktu. Ja UZŅĒMĒJA pilnvarotā persona neierodas norādītajā laikā un vietā, tad PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu par materiālu kvalitātes neatbilstību un tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS tam piekrīt.
	5. Nekvalitatīvo materiālu nomaiņa pret jauniem tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad sastādīts akts par materiālu kvalitātes neatbilstību.
	6. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas bojājumus, par to nekavējoties ir jāpaziņo UZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad UZŅĒMĒJAM jāierodas. UZŅĒMĒJAM ierodoties, Puses apseko bojāto iekārtu un sastāda defektu aktu.
	7. Ja UZŅĒMĒJS neierodas norādītājā laikā un vietā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apsekot bojāto iekārtu un sastādīt defektu aktu vienpusēji. Vienpusējā kārtā sastādīts defektu akts ir saistošs UZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu PASŪTĪTĀJS paziņo UZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad tas tika sastādīts.
	8. Defektu aktā norādītos iekārtas bojājumus UZŅĒMĒJS novērš termiņā, par kuru Puses vienojas atsevišķi.
	9. Pēc defektu akta sastādīšanas, lai konstatētu bojājuma iemeslus, PASŪTĪTĀJS veic bojātās iekārtas apsekošanu. Ja apsekošanas rezultātā konstatē, ka iekārtas bojājums noticis UZŅĒMĒJA nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, PASŪTĪTĀJS izvirza UZŅĒMĒJAM pretenziju un UZŅĒMĒJS novērš iekārtu bojājumus uz sava rēķina. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Ja apsekošanas rezultātā konstatē, ka iekārtas bojājumā UZŅĒMĒJS nav vainojams, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM visus izdevumus, kuri saistīti ar iekārtu papildus pārbaudi.
	10. Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar attiecīgajiem Latvijā spēkā esošajiem standartiem. Izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.
	11. UZŅĒMĒJS garantē savu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam Tehniskajam uzdevumam, kā arī apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvi veiktu darbu dēļ vai uzstādīto iekārtu slēpto defektu atklāšanas gadījumā.
	12. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz pasūtījumu, visiem izmantojamiem materiāliem, sagatavēm un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, rasējumiem u.c.), ja vien Puses nav vienojušās par pretējo.
2. **Pušu atbildība**
	1. Ja UZŅĒMĒJS nokavē darbu izpildes beigu termiņu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildītā darba apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītās saistības apmēra.
	2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē rēķina apmaksu, tad UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītās saistības apmēra.
	3. UZŅĒMĒJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos darbus, t.sk.:
		1. neatgriezeniskos zaudējumus – bojātās iekārtas tirgus vērtību;
		2. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM pie nepieciešamības papildus veikt iekārtu palaišanu;
		3. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;
		4. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.
	4. Ja UZŅĒMĒJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.
	5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes pienākuma.
3. **Līguma nodrošinājums**
	1. UZŅĒMĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža veikt Līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas (kas atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR) PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Luminor Bank AS, bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (, maksājuma mērķī norādot atzīmi: "Līguma *datumu* un *numuru*”. (turpmāk saukts – Līguma nodrošinājums). Maksājuma apliecinājumu jāiesniedz PASŪTĪTAJA kontaktpersonai un Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma dokumentos norādītajai kontaktpersonai.
	2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
		1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.4.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		2. pilnā apmērā – ja UZŅĒMĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		3. UZŅĒMĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
		4. PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM zaudējumu aprēķinu.
	3. Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
	4. Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu, tad UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu saņemtās summas.
	5. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu galīgās izpildes brīža.
	6. Līguma nodrošinājumu (izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) PASŪTĪTĀJS atgriež UZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.
4. **Līguma darbības termiņš, grozīšanas un izbeigšanas nosacījumi**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
	2. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
	3. Līgumu var izbeigt, Pusēm rakstveidā vienojoties.
	4. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
		1. ja UZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina darbu cenu;
		2. ja iekārtu, materiālu vai darbu kvalitāte neatbilst Tehniskajam uzdevumam un šim Līgumam;
		3. ja netiek ievēroti darbu izpildes termiņi;
		4. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība;
		5. ja netiek iesniegts Līguma nodrošinājums, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un/vai būvniecības visu risku apdrošināšanu Līgumā noteiktajā kārtībā;
		6. .
	5. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.4.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 7 (septiņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas.
	6. Jebkura no Pusēm ir tiesīga Līgumu izbeigt vienpusējā kārtā vai no tā atkāpties, rakstiski par to paziņojot otrai *Pusei* nekavējoties, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas
	7. Ja VID apturēs UZŅĒMĒJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteiktā prasības
5. **Nepārvaramā vara (force majeure)**
	1. Gadījumā,  ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Pusēm jāpagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
	2. Ja augstāk minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
	3. Pusei, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā  jāpaziņo otrai Pusei par minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to iestāšanas dienas, kā ar Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
	4. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu COVID-19 vīrusa izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ. COVID-19 vīrusa ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt par saistību izpildes nokavējuma apstākļiem. COVID-19 vīrusa ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka saistību izpildes nokavējuma cēlonis ir COVID-19 vīruss un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
6. **Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte**
	1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
	2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
	3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
	4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
	5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
	6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
	7. Šī Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” UZŅĒMĒJA rīcībā nonākusi šī Līguma izpildīšanas rezultātā, uzskatāma par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” (PASŪTĪTĀJA) komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tiek sniegta šīm institūcijām.
	8. Saņemto PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu saturošo informāciju UZŅĒMĒJS apņemas izmantot vienīgi šī Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot PASŪTĪTĀJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
7. **Biznesa ētika**
	1. UZŅĒMEJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
	2. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet VAS “Latvijas dzelzceļš” kļūst zināms, ka UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
	3. Ja UZŅĒMĒJA rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, VAS “Latvijas dzelzceļš” vai jebkādu citu personu interesēs, UZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
8. **Citi noteikumi**
	1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
	2. UZŅĒMĒJS jebkuru apakšlīgumu saistībā ar darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
	3. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	4. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.
	5. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ko paraksta Puses pārstāvis ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu).
	6. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 9.sadaļā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
	8. Līgums ir noformēts uz \_\_\_\_ lapām kopā ar 2 (diviem) pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, viens - PASŪTĪTĀJAM, otrs - UZŅĒMĒJAM *[ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, piemērojams:]* Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks *[ja līgums tiek parakstīs e-doc.formātā, piemērojams:]* Līgums parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.
9. **Pušu rekvizīti**
	1. PASŪTĪTĀJS/maksātājs: **VAS “Latvijas dzelzceļš”,** vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods: RIKOLV2X.

**Darbu** pieņēmējs ir Pasūtītāja struktūrvienība: **VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde**, faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547,

* 1. UZŅĒMEJS: ***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS :** |  | **UZŅĒMĒJS:** |
|  |  |  |
| ………………… |  | ………………… |
| 2021.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 2021.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS :** |  | **UZŅĒMĒJS:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| …………….. |  | …………… |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.pielikums**

**Tehniskais uzdevums**

 (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumam)

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS :** |  | **UZŅĒMĒJS:** |
|  |  |  |
| ………………… |  | ………………… |
| 2021.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 2021.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS :** |  | **UZŅĒMĒJS:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| …………….. |  | …………… |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.pielikums**

**Finanšu aprēķins**

(atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumam un sarunu procedūras uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam)

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS :** |  | **UZŅĒMĒJS:** |
|  |  |  |
| ………………… |  | ………………… |
| 2021.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 2021.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS :** |  | **UZŅĒMĒJS:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| …………….. |  | …………… |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

1. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, šis regulējums par ierašanos klātienē līdz nākamajam paziņojumam netiek piemērots. [↑](#footnote-ref-1)
2. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.1.punktu). [↑](#footnote-ref-2)
3. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-3)
4. Prasība attiecināma uz katru personu apvienības dalībnieku, ja pretendents ir personu apvienība, kā arī pretendenta sadarbības partneri, ja tāds tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībās paredzētajam. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 3.2.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. [↑](#footnote-ref-5)
6. www.bis.gov.lv [↑](#footnote-ref-6)
7. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-7)
8. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-8)
9. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-9)
10. www.bis.gov.lv [↑](#footnote-ref-10)
11. Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sarunu procedūras atkārtotas piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes nav atklātas – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par atkārtoto piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts: nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc sarunu procedūras rezultātu paziņošanas (sk. arī papildus nolikuma 6.1.punktu). [↑](#footnote-ref-11)
12. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-12)
13. Grozījumu Nr.1 redakcija. [↑](#footnote-ref-13)
14. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-14)
15. Grozījumu Nr.1 redakcija [↑](#footnote-ref-15)
16. Pieteikuma vēstuli noformē uz pretendenta uzņēmuma veidlapas. [↑](#footnote-ref-16)
17. *https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies* [↑](#footnote-ref-17)
18. *https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies* [↑](#footnote-ref-18)
19. Ja pieteikumu dalībai sarunu procedūras iepirkumā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno atbilstoši sarunu procedūras nolikuma prasībām noformēta pilnvara. [↑](#footnote-ref-19)
20. Informācija par vidējo finanšu apgrozījumu sniedzama par prasībā noteiktajiem noslēgtiem pārskata gadiem, par kuriem atbilstoši saistošo normatīvo aktu regulējumam sagatavoti, apstiprināti un iesniegti ikgadējie gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst nolikumā noteiktajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam [↑](#footnote-ref-20)
21. Jānorāda vismaz 2 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura līgumi, ievērojot 3.2.3.4. un 3.2.3.5.p.noteikto. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai. [↑](#footnote-ref-22)