Piegādājamās preces, veicamo darbu apjoma apraksts/ Finanšu piedāvājuma forma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr p/k** | **Iekārtas un darbu nosaukumi** | **mērv.** | **apjoms** | **Summa EUR (bez PVN)** | |
| 1. | BARIX PS-1 stacijas dežuranta IP termināls(vai ekvivalents); ar konfigurēšanu MPLS LDZ tīklā ar multicastu; ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā (2 gadi); | kompl. | 2 |  | |
| 2. | Komutators Juniper EX2200-C ar PoE(ar SFP moduļiem) (vai ekvivalents); ar konfigurēšanu MPLS LDZ tīklā; ar pieslēgšanu LDZ MPLS tīklā; ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā (2 gadi); | kompl. | 3 |  | |
| 3. | CISCO VG204 gateway iekārta (vai ekvivalents); ar konfigurēšanu MPLS LDZ tīklā; ar integrāciju CUCM 8.6 esošā telefonu stacijā Gogoļa 3; ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā (2 gadi); | kompl. | 2 |  | |
| 4. | Komutators CISCO C2960-10/100Mbps 24PoE (2 porti 1 Gbps ar SFP moduļiem) (vai ekvivalents); ar konfigurēšanu MPLS LDZ tīklā; ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā (2 gadi); | kompl. | 2 |  | |
| 5. | MPLS Maršrutētājs CISCO A920/12ports(vai ekvivalents); ar konfigurēšanu LDZ tīklā (Ethernet Model ar 6 portiem darbā advance ar SFP moduļiem); ar pieslēgšanu LDZ MPLS tīklā; ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā (2 gadi); | kompl. | 2 |  | |
| 6. | MPLS CISCO iekārta 4331(vai ekvivalents); 1 karte ar E&M portiem (4 gab.) ar radiostaciju (2,13 MHz RS-6) pieslēgšanu un testēšanu; karte ar 1 Gbps portiem (ar SFP moduļiem) (4 gab.) ar pieslēgšanu LDZ MPLS tīklā; ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā (2 gadi); | kompl. | 4 |  | |
| 7. | MPLS CISCO iekārta 4331(vai ekvivalents); 1 karte ar E&M portiem (4 gab.) ; ar radiostaciju (2,13 MHz RS-6) pieslēgšanu un testēšanu; karte ar 1 Gbps portiem (ar SFP moduļiem) (4 gab.) ar pieslēgšanu LDZ MPLS tīklā; karte ar FXS portiem (4 porti); ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā (2 gadi); | kompl. | 3 |  | |
| 8. | Optisko līniju pieslēgšana 24 šķiedras Jelgavā ( projektu sagatavošana; kabeļu kanalizācijas būvniecība 30m garumā un 0,8 m dziļumā; optisko kabeļu likšana 100m kanalizācijā un ēkā; optisko uzmavu un paneļu metināšana; testēšana; skapis 15 U - montāža un esošo Cisco komutatoru uzstādīšana un konfigurēšana; | kompl. | 1 |  | |
| 9. | Call manager CUCM 8.6 telefonu stacijas VoIP numurus (50 gab. ) integrācija MPLS tīklā (LAN komutatori ar PoE) ar VoIP telefoniju pieslēgšanu; | numuri | 50 |  | |
| 10. | Integrēt jaunās iekārtas un nodrošināt vilcienu dispečera un stacijas dežuranta sarunu ierakstīšanu esošā sistēmā ZOOM (VoIP telefonija; BARIX PS-1 un radiostacijas RS-6); pieslēgšana esošā monitoringa sistēmā Centreon; | Abonenti un iekārtas | 50 |  | |
| 11. | Komutators CISCO C2960-8PoE (vai ekvivalents); CDM (ar 1 Gbps SFP moduļiem); ar pieslēgšanu LDZ MPLS tīklā; ar konfigurēšanu MPLS tīklā; ar uzstādīšanu un testēšanu Jelgavā; iekārtu uzturēšana un bezmaksas nomaiņa garantijas periodā(2 gadi); | kompl. | 3 |  | |
| **Piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN):** | | | | |  | |