**Tehniskās prasības darba uzvalkam ar zamšādas uzšuvēm metāla apstrādes darbiem**

Darba uzvalkā ietilpst jaka un bikses vai puskombinezons metāla apstrādes darbiem.

Jaka ir taisnstāva ar stāvapkakli, plecu un piedurkņu daļas ir no ādas, bet muguras daļa un priekšējā daļa no ugunsizturīga, noturīga pret šļakatām un karstuma, auduma. Jakā ir jāiestrādā augstas redzamības atstarojošie elementi un muguras daļā augstas redzamības audums fluoriscējoši sarkani-oranžā krāsā.

Bikses vai puskombinezons ir kombinēti no ugunsizturīga, noturīga pret šļakatām un karstuma, auduma un ādas uzšuvēm bikšu staru priekšējā daļā.

Izstrādājuma izgatavošanai izmantotajiem materiāliem:

Ugunsizturīgs, noturīgs pret šļakatām un karstumu, audums kombinēts ar zamšādu.

Izstrādājumam jāatbilst standartiem: ISO EN 11611:2015, ISO EN 11612:2015 vai to ekvivalentiem.



Iekļautajiem attēliem ir tikai vizuāla ieteikuma raksturs